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1. [bookmark: _Toc29849]总则
1.1. [bookmark: _Toc240776280][bookmark: _Toc229991544][bookmark: _Toc243992939][bookmark: _Toc206233541]本文件适用于海南电网有限责任公司输电运检分公司（以下简称招标方）输电运行支持系统与输电视频主站融合改造项目采购，本文件的最终解释权归招标方。
1.2. 所有招标方认为是本文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标方的投标被视为包含此遗漏项目的投标。投标方可以就招标方认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由。招标方将就此进行澄清。
1.3. 投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的投标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。
1.4. 投标方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，投标方应提出补充要求或建议，并陈述其理由。
1.5. 招标方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。招标方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。
2. [bookmark: _Toc19516]项目要求
2.1. [bookmark: _Toc14826]项目概况
2022年以来，网公司陆续印发了《南方电网公司数字生产“十四五”行动计划》、《南方电网公司生产运行支持系统建设工作方案（2022年版）》等指导性文件，为加速推动数字生产战略落地，按照“价值导向、标准引领、事件驱动、云边协同、共建共享”的总体思路，围绕技术升级和数据赋能两个要素，建设统一架构的生产运行支持系统，并结合分子公司业务特点，构建边侧生产运行支持系统建设和应用生态。
通过“数字技术+业务优化”双轮驱动生产管理模式变革，进一步强化数据驱动，推动业务智能，实现“运行巡视远程化、检修试验精准化、分析决策智能化、风险管控透明化”，增强输、变、配专业的设备管控力和管理穿透力，支撑机器代人，实现提质增效，切实为一线基层减负。根据云边协同的统一技术架构要求，下一步要大力推进以设备运行管理为核心的实时、准实时业务应用，强化边侧数据的就近供给与就近消费，进一步将应用能力下沉至边侧，推动数据应用与设备管理责权相匹配。
2.2. [bookmark: _Toc18061]项目目标
本项目通过开展输电边侧本地化适应性改造实施技术服务，实现海南电网输电视频终端的统一管理和标准化接入，聚焦实时、准实时领域，就近融合全域物联网、设备中心等多源数据，面向作业层需要，开展设备台账管理、设备运行管理、设备远程运维、设备生命管理、设备信息同步功能的实施部署及本地化数据集成，强化数据分析应用能力，支撑业务管理提升。
2.3. [bookmark: _Toc17740]项目范围
开展输电边侧本地化适应性改造，具体建设内容如下：
（1） 功能改造方面，开展包括设备管理、运行监测、智能运维、运行评价、台账同步等功能的适应性改造。
（2） 数据集成方面，集成地图数据、对接智瞰接口联调；集成物联网平台数据、对接物联网平台接口联调；集成设备中心数据、对接设备中心接口；输电运行支持系统与输电视频主站接口。
（3） 运维支撑方面，安排实施人员驻点进行跟进处理，全面支撑输电视频终端的接入调试及应用。开展数据迁移与治理工作，包含资源规划、安排迁移计划、开发迁移工具、实施数据迁移、业务验证等；开展日常维护支撑工作，包括系统日常使用培训，系统数据初始化，账号及权限处理，系统故障解决以及版本更新迭代，用户答疑及用户问题处理，系统漏洞修补以及补丁更新，网络安全保障等。
（4） 项目建设内容不包含物理服务器、虚拟机、数据库、中间件的购置与部署，项目建设前，需落实相关软硬件。
2.4. [bookmark: _Toc10762]项目关键节点
项目工期：需要在项目工期内严格按照南网数字化项目管理规范执行，确保按期完成系统功能开发、测试、上线与验收全流程。
[bookmark: _GoBack]关键节点1：系统的部署：完成南网云环境搭建、基础软件部署、系统框架安装及与南网智瞰、物联网平台、设备中心、视频主站的接口环境准备，完成权限与安全策略初始化，确保运行环境就绪。
关键节点2：完成相关的测试：完成功能、性能、安全测试及第三方测试与入网安评，完成用户测试、缺陷整改、数据迁移治理，确保系统满足技术指标与业务使用要求。
关键节点3：项目初验：完成全套成果交付、资料归档，开展系统上线部署，通过项目初步验收，正式进入3个月试运行阶段，保障系统稳定运行、业务正常开展。
关键节点4：项目终验：试运行期满后，完成试运行评估、问题闭环整改，开展验收评审，通过项目竣工验收，并完成成果移交。
2.5. [bookmark: _Toc11279]项目交付物
项目交付物要求如下表所示：
	序号
	交付物名称
	单位
	数量
	备注

	1.1
	设备管理模块
	套
	1
	1、 第三方测试报告（功能、性能、安全）
2、 入网安评测试报告（入网安评测试、源代码审计）

	1.2
	运行监测模块
	套
	1
	

	1.3
	智能运维模块
	套
	1
	

	1.4
	运行评价模块
	套
	1
	

	1.5
	台账同步模块
	套
	1
	

	1.6
	视频测距
	套
	1
	

	1.7
	跳闸分析升级
	套
	1
	

	1.8
	告警评分
	套
	1
	

	1.9
	九防巡视
	套
	1
	


3. [bookmark: _Toc23475]技术要求
3.1. [bookmark: _Toc6237]基本要求
（1）先进实用
本系统应针对海南电网特点，配置符合需求的实用性功能，充分满足海南电网安全、优质、经济的运行要求。项目研究成果力求先进，并达到满足实际业务应用需求的实用化水平。
（2）安全可控
系统安全满足《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》(中华人民共和国国家经贸委第30号)和《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会5号令)对电网计算机监控系统和系统之间互联的安全要求，符合《全国电力二次系统安全防护总体框架》的有关规定。对项目研究的工具、方法、进度和全过程要在招标方可控的范围之内。
①系统服务器都具备操作系统安全加固，禁止不必要的服务和应用。安装于主机上的应用程序与主流防病毒软件完全兼容，保证防病毒软件进行扫描时，应用程序仍能正常工作。
②系统与其它各信息处理系统之间是相对独立的关系，数据通过数据中心统一调取，禁止外部系统对系统数据的直接调用。
③本项目所需的软硬件资源由南网云统筹考虑，业务所用软硬件资源均可根据实际资源利用率情况进行动态调配，操作系统、数据库、中间件等基础软件将按照国产化改造计划，统一采用自主可控软件。
（3）开放可拓展
系统应具有软、硬件扩充能力，包括增加硬件、增加新软件功能和系统容量可扩充（包括可接入的厂站数量、系统数据库的容量等），工程建设原则为整体设计、分步建设投运、逐步扩充、逐步升级，以满足运行管理不断发展的要求。
系统遵循国际标准，满足开放性要求，选用通用的或者标准化的软硬件产品，包括计算机产品、网络设备、操作系统、网络协议、商用数据库等均遵循国际标准和电力工业标准。系统采用开放式体系结构，提供开放式环境，支撑平台应采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一，支持用户应用软件程序的开发，保证能和其它系统互联和集成一体，或者很方便的实现与其它系统间的接口。
（4）一体化
图形格式和界面风格统一：系统采用相似的图形格式和界面风格，以及统一的专业应用工具模块，操作和维护方便。PC界面应美观大方，符合审美，可根据需求定制专有页面，具体以招标方要求为准且支持南网云部署。
3.2. [bookmark: _Toc31119]技术路线
本项目遵循南网云技术路线，所使用技术及框架均符合《南网云总体架构和技术要求》与《南网云微服务开发设计技术要求》，优先使用《南网云平台技术白皮书》所发布的服务与组件，且业务所用软硬件资源均可根据实际资源利用率情况进行动态调配。系统基于南网云进行统一部署，南网云是系统运行的IT资源基础载体。可采用基于南网云的微服务架构、SpringCloud技术框架、基于组件设计、虚拟化技术、HTML5技术。
3.3. [bookmark: _Toc25244]部署方式
[image: 初设附图5.14_1(1)_1]
部署架构图
3.4. [bookmark: _Toc19194]系统数据集成
本项目需要与南网智瞰平台、物联网平台、统一视频平台、设备中心等对接。
	序号
	对接系统名称
	数据

	1
	南网智瞰平台
	集成地图数据、与接智瞰接口联调；

	2
	设备中心
	集成物联网平台数据、与接物联网平台接口联调；

	3
	物联网平台
	集成设备中心数据、与接设备中心接口联调；

	4
	统一视频平台
	集成存量视频数据，与视频主站接口联调。


3.5. [bookmark: _Toc2815]适应性改造内容
3.5.1. [bookmark: _Toc29823]设备管理
3.5.1.1. 设备台账关联管理
1、通过统一物联网平台MQS北向接口获取设备产品基本信息和设备性能技术参数信息，同步获取视联平台摄像机信息数据，通过列表形式展示物联和视联平台台账。
2、支持对物联视联设备信息进行编辑修改，关联物联视联设备信息，合并重组为输电运行支持系统设备信息。
3、支持对厂商、安装方向、运维班组、责任用户、安装日期、资产信息、卡号信息、设备类型等信息进行录入，并绑定已关联的设备信息，支持录入信息的修改、不可修改状态选择。
4、获取设备中心一次设备数据，通过树形结构展示一次设备数据，支持对设备信息进行绑定、解绑等操作，支持对已关联台账信息导出。
3.5.1.2. 设备调试验收管理
[bookmark: _Toc16639][bookmark: _Toc21083]1、通过列表形式展示调试设备台账信息，包括生产厂家、在线状态、操作类型、调试状态等信息，支持模糊搜索查询并展示调试设备的图片、视频、量测等数据情况。
2、支持通过列表形式展示所有调试设备的调试记录，包括调试状态、审核状态、审核时间等信息。
3、支持通过模糊搜索或条件查询的方式，搜索调试完成的设备，通过页面点击提供调试审批流程，并推送设备信息至待上线状态列表中。
4、支持对调试已完成的设备列表进行展示，支持对设备上线状态进行审批，审批后台账会进入至投运状态，并记录审批人员信息、审批结果、审批备注、审批时间等信息，可通过台账检索关联一次设备台账并展示在系统页面机构树中。
3.5.1.3. 设备维护信息管理
[bookmark: _Toc1491][bookmark: _Toc22066]1、支持录入线路杆塔、责任人、所属厂家、缺陷发生时间、运维时间、缺陷类型、处理措施等信息，并对录入的信息通过列表的形式进行展示，支持对缺陷类型进行检索，支持设备运维记录导出。
2、支持修改设备的投运状态，可将投运设备修改为迁改、报备删除、拆塔维修等状态，非投运状态设备不在关联一次设备台账，支持设备投运状态记录导出。
3.5.1.4. 设备资产信息管理
[bookmark: _Toc19876][bookmark: _Toc4870]1、支持录入设备资产编码信息，关联设备信息数据，统一展示设备资产信息，支持对设备资产进行检索、修改，支持项目资产信息导出。
2、支持录入项目来源信息，包括项目年限、项目类型（框招、迁改、基建、其他）、项目名称等信息，支持对已录入的设备项目来源进行展示，支持对项目名称、年限、类型进行检索筛选，支持项目来源信息导出。
3、支持录入设备质保期限、安装时间信息，通过类别形式展示设备质保期限信息，支持对质保期限进行范围搜索，并支持导出时间范围内的设备台账信息。
4、支持录入运营商信息、手动或自动录入卡号信息，支持手动或定时获取设备卡号信息，并在系统上进行卡号维护更新，支持对卡号检索设备信息。
3.5.1.5. 设备厂商信息管理
1、支持录入厂家基本信息，包括厂商全称、厂商简称、厂商地址、联系方式、手机号码、联系人，根据厂商统计接入设备数量，支持对厂商基本信息进行删除、修改、查询操作。
2、支持对已录入系统的厂商添加产品信息，支持录入产品简称、产品全称、产品型号，并关联厂商设备信息，统计并展示各产品设备数量，支持对产品信息进行删除、修改、查询操作。
3.5.2. [bookmark: _Toc15493]运行监测
3.5.2.1. 设备运行数据监盘
1、支持通过饼状图的方式显示投运、退运、未投运状态设备数量及占比，支持通过图形点击跳转各投运状态的详细设备台账信息，支持导出各投运状态的设备台账信息。
2、支持通过饼状图的方式显示已投运设备的在线、离线状态设备数量及占比，支持通过图形点击跳转在线离线状态的详细设备台账信息，支持导出在线离线状态的设备台账信息。
3、支持通过饼状图的方式显示已投运设备的低电量状态设备数量及占比，支持通过图形点击跳转低电量状态的详细设备台账信息，支持导出电量各百分比范围内的设备台账信息。
4、支持通过饼状图的方式显示已投运设备的低信号强度状态设备数量及占比，支持通过图形点击跳转低信号强度状态的详细设备台账信息，支持导出低信号强度状态的设备台账信息。
5、支持统计并实时展示当天已抓拍的图片总数。
6、按设备类型、告警数据、厂商设备、设备在线率、地市局设备在线率统计。
3.5.2.2. 设备图片数据管理
1、支持对装置抓拍图片进行多图页面展示，并支持筛选每页图片显示数量。支持自动轮播功能，对告警图片进行高亮显示和声音提醒，支持对轮播速度进行选择控制。支持对图片进行标定，支持多边形、四边形、三角形、直线、箭头、文本进行标注，支持多种颜色以及线条粗细进行选择。支持手动告警功能，对漏告警图片进行手动告警，并录入责任人、告警类型、告警描述等信息。支持对图片进行日期、预置位、类型等检索展示。
2、支持统计并展示线路巡检记录，支持对该线路内设备数量、在线离线情况、设备类型等数据进行统计，支持对监控点类型进行筛选过滤，并支持以报告的形式导出线路巡检信息，包括线路历史缩略图、告警情况、巡检时间、监控点类型等数据，支持导出原图。
3.5.2.3. 设备视频数据管理
1、获取视联平台实时视频数据，通过重新编解码播放视频，支撑实时视频播放、云台控制、预置位设置、名称设置、删除、修改，支持抓拍实时视频画面保存图片至本地，支持实时对视频进行录像保存录像文件至本地，支持3D控球、镜头缩放、聚焦等功能。
2、支持展示设备录制上报的短视频文件，通过点击播放按钮直接播放短视频，支持下载短视频，支持短视频类型、时间筛选查询。
3.5.2.4. 设备告警数据管理
1、通过列表和多图形式显示设备告警信息，支持通过告警时间、智能分析类型、上报类型、图片类型、智能分析、告警来源、确认状态、目标检测、告警分值、关注点位等进行筛选查询并展示查询结果。支持对告警信息进行评分，可由低至高或由高至低显示告警信息，支持显示告警状态、重复次数信息，支持点击重复次数显示历史重复告警信息和图片。支持对告警进行处置，处置措施包括告警类型、忽略此告警。批量处理重复告警、描述等，支持一键处置整页告警，支持多选告警一键处置。支持通过告警信息关联图片、视频信息，通过点击跳转对应详情页面。支持添加设备至关注设备、支持告警图片放大、缩小、复位操作，支持下载告警信息。
2、支持通过列表和多图的方式显示历史误告警信息和告警图片，支持对忽略告警图片进行筛选过滤，支持导出误告警信息。
3、支持通过列表和多图的方式显示忽略告警信息，通过点击忽略告警查看当前配置的忽略告警情况，支持配置忽略类型、忽略开始时间、忽略截止时间等信息，支持选择忽略开始时间、忽略时长进行配置，支持导出忽略告警信息，支持查询有效、失效忽略告警信息。
4、支持通过列表和多图的形式显示关注的告警信息，支持显示关注时间、关注人员等信息，支持移除关注告警信息，支持模糊、时间查询关注告警信息。
3.5.2.5. 设备采集数据管理
1、支持通过多层级曲线图的方式显示设备剩余电量、工作温度、光伏阵列电压、光伏阵列电流、蓄电池电压、蓄电池电流、负载电压、负载电流信息，支持切换列表形式显示剩余电量、工作温度、光伏阵列电压、光伏阵列电流、蓄电池电压、蓄电池电流、负载电压、负载电流信息。支持日期筛选显示电量采集数据信息，支持导出电量采集数据信息。
2、支持通过多层级曲线图的方式显示设备温度、湿度、风向、风速、降雨强度、降雨量、气压、日辐射量信息，支持切换列表形式显示温度、湿度、风向、风速、降雨强度、降雨量、气压、日辐射量信息。支持日期筛选显示环境采集数据信息，支持导出环境采集数据信息。
3、支持以列表形式显示导线温度、导线振动、导线弧垂、舞动振幅信息，支持日期筛选显示导线采集数据信息，支持导出导线采集数据信息。
4、支持以列表形式显示杆塔振动、杆塔倾斜、导地线信息，支持日期筛选显示杆塔采集数据信息，支持导出杆塔采集数据信息，支持多层级曲线图的方式显示杆塔倾斜曲线变化情况，并标记最高倾斜值。
3.5.2.6. 地图定位
接入南网智瞰地图数据，通过页面展示地图页面，支持不同层级缩放加载显示，支持基于装置经纬度信息关联南网智瞰地图数据在地图层级上叠加摄像头图片，支持通过图表点击关联图片、视频、量测、配置管理等功能。
3.5.3. [bookmark: _Toc4948]智能运维
3.5.3.1. 设备基础参数
1、支持查询设备当前系统时间，支持选择手动校准或者平台自动校准进行设备系统时间配置。
2、支持手动下发重启设备命令，支持下发恢复设备默认参数，支持下发设备休眠命令，命令下发后在页面显示响应失败或成功。
3、支持查询app程序的版本号、产品型号、产品序列号、内核版本、设备类型（0:枪机，1：球机）、终端设备通道号对应的当前使用分辨率json数组、终端设备通道号（下标从1开始）信息，查询后在页面显示响应失败或成功。
3.5.3.2. 图像采集参数
1、支持查询图像采集参数，数据内容包含通道1参数、颜色选择、图像大小、亮度、对比度、饱和度、通道2参数、颜色选择、图像大小、亮度、对比度饱和度，通道数量依次类推，查询后在页面显示响应失败或成功。
支持配置图像采集参数，配置内容如上，配置命令下发时需下发密码，设备进行校验，返回配置是否成功，并在页面进行显示。
2、支持查询设备定时抓拍任务信息，数据内容包含通道号、组数、配置参数数组、预置位（取值：0~255，默认值：0）、小时、分钟，查询后在页面显示响应失败或成功。支持配置设备定时抓拍任务，配置内容如上，配置命令下发时需下发密码，设备进行校验，返回配置是否成功，并在页面进行显示。
3.5.3.3. 视频采集参数
1、视频编码参数查询配置
支持配置设备视频编码参数信息，配置内容如上，配置命令下发时需下发密码，设备进行校验，返回配置是否成功，并在页面进行显示。
2、设备OSD查询配置
支持查询设备OSD信息，数据内容包含通道号：1开始计数、时间显示标识（0：显示，1：不显示，默认值为0）、时间标识位置（X位置；Y位置）、文本显示标识（0：显示，1：不显示，默认值为1）、文本内容、字号、字体颜色、文本标识位置（X位置；Y位置），查询后在页面显示响应失败或成功。
3、录像状态查询
支持查看设备录像状态信息，数据内容包含通道号：1开始计数、通道类型：（0：主通道，1：从通道，2：第3码流）、结果码（0，表示成功，才会有后面的录像状态；1：参数错误，例如通道号不正确）、录像状态0：未录像，1：录像中，查询后在页面显示响应失败或成功。
4、录像策略查询配置
支持配置设备录像策略，配置内容如上，配置命令下发时需下发密码，设备进行校验，返回配置是否成功，并在页面进行显示。
5、巡航参数查询配置
支持查看设备巡航参数信息，数据内容包含通道号、配置指令（1添加、2删除、3修改）、巡航组号、巡航点序号、巡航预置位号、巡航停留时间(秒)、巡航速率，查询后在页面显示响应失败或成功。
6、巡检参数查询配置
支持查看设备巡检参数信息，数据内容包含通道号从1开始计数、添加，删除，修改巡检点、巡检组号、巡检点序号从1开始计数，取值范围1-64，查询后在页面显示响应失败或成功。支持配置设备巡检参数，配置内容如上，配置命令下发时需下发密码，设备进行校验，返回配置是否成功，并在页面进行显示。
3.5.3.4. 智能分析参数
1、支持查看设备智能分析类型信息，数据内容包含通道号、支持类型数量、类型列表、类型，查询后在页面显示响应失败或成功。
2、支持查看设备智能分析联动参数信息，数据内容包含通道号、预置位号、联动数目、联动参数数组、告警类型、告警联动动作、联动参数1、联动参数2，查询后在页面显示响应失败或成功。
3.5.3.5. 点云测距参数
支持查看设备点云测距参数信息，数据内容包含通道号：指视频通道，1开始计数、检测使能（0不检测1检测）、高度告警阈值（单位：米）、告警间隔（单位：分钟），查询后在页面显示响应失败或成功。
支持配置设备点云测距参数，配置内容如上，配置命令下发时需下发密码，设备进行校验，返回配置是否成功，并在页面进行显示。
3.5.3.6. 热成像参数管理
支持查看设备热成像基本参数信息，数据内容包含通道号、温度单位(0:摄氏1:华氏，默认:0摄氏)、显示颜色(0:白热1:黑热2:铁红3:熔岩4:彩虹5:铁灰6:红热7:彩虹2默认：0白热)、热点追踪、目标反射温度（保留小数点后两位）、显示色板(0：否1：是)、环境温度(取值范围[-100,200]，℃)（保留小数点后两位）、环境湿度(取值范围[0,100]，%)（保留小数点后两位）、目标发射率（[0,1.0]，可根据监测对象如绝缘子、线夹、套管类型设置）（保留小数点后两位）、测温距离（摄像头至测温区域中心点距离，单位：米）、快门校正间隔（单位秒，30~300）、温度补偿值（环境温度对热成像测温的补偿）（保留小数点后两位）、微气象温湿度参数（0：否1：是），查询后在页面显示响应失败或成功。
支持配置设备热成像基本参数，配置内容如上，配置命令下发时需下发密码，设备进行校验，返回配置是否成功，并在页面进行显示。
3.5.3.7. OTA远程升级
支持通过点击或者拖拽，将升级文件上传至平台，支持扩展格式为ram、img、zip、apk、bin等多种格式文件上传，通过表格形式显示升级文件列表，支持通过模糊搜索升级文件名称，支持删除升级文件。
3.5.3.8. 设备日志管理
支持查看设备设备日志列表信息，数据内容包含文件个数、文件列表信息、文件类型、文件名、文件生成时间、文件大小，查询后在页面显示响应失败或成功。
3.5.3.9. 批量维护管理
支持通过批量维护模块，对设备的参数查询、配置进行批量化操作，支持设定启动批量维护任务时间或者立即执行，通过点击任务可以查看批量任务进度情况，以及查询和配置成功或失败情况。
3.5.4. [bookmark: _Toc3310]运行评价
3.5.4.1. 设备效能数据钻取
支持对设备效能数据进行钻取，显示设备保有量、技术支持项得分细则，支持对数据不断钻取，由设备总数钻取至单个设备详细数据页面，每个钻取页面均支持导出，以及显示得分计算方式、计算项情况。
3.5.4.2. 设备质量评价监盘
支持对各厂商装置从设备效能、设备成本、设备风险等数据进行统计，并根据对应计算规则按照统计上月各项指标得分，展示各厂家得分信息至页面上，通过由高至低进行排序显示，并支持对分数进行详情钻取，显示详细得分数据。
3.5.4.3. 设备成本数据钻取
支持对设备效能数据进行钻取，显示设备可用性、设备一次缺陷、设备重大缺陷、设备紧急缺陷项得分细则，支持对数据不断钻取，由设备总数钻取至单个设备详细数据页面，每个钻取页面均支持导出，以及显示得分计算方式、计算项情况。
3.5.4.4. 设备风险数据钻取
支持对设备效能数据进行钻取，显示设备事故、设备事件、批次性缺陷项得分细则，支持对数据不断钻取，由设备总数钻取至单个设备详细数据页面，每个钻取页面均支持导出，以及显示得分计算方式、计算项情况。
3.5.5. [bookmark: _Toc17914]台账同步
通过使用物联平台kafka消息中间件，将台账更改信息推送至kafka消息队列上，物联视联平台以及各边侧系统通过消费kafka中间件数据，同步台账信息。
3.5.6. [bookmark: _Toc2424]视频测距
3.5.6.1. 多目测距数据接入
支持集成基于多目视觉的三维建模与测距算法，通过多目终端设备采集的场景图像，在服务端完成目标场景的三维点云重建。
支持接入多目终端上报的告警图像数据，可直观展示测距告警信息、三维模型数据，实现空间状态的可视化监测与智能预警。
3.5.6.2. 视联融合终端测距标定
通过摄像头设备id，预置位，通道号，点云文件，告警图片像素宽度，像素高度，设置标定参数，实现告警测距。
3.5.7. [bookmark: _Toc4746]跳闸分析升级
支持跳闸分析并定位故障区域后，系统自动抓取故障点周边5公里范围内所有杆塔线路故障时刻视频录像；同时优先调取故障杆塔前后几级杆塔的高清视频，实现故障时段、关键点位视频的精准调取。
3.5.8. [bookmark: _Toc24159]告警评分
支持按自定义区域重要度和告警类型重要度，根据重要度自动判断告警评分，支持告警评分等级查询，系统可精准筛选并展示匹配的告警评分数据，通过分级标识清晰区分不同风险等级告警，同时提供数据导出功能。
3.5.9. [bookmark: _Toc24756]九防巡视
打通运行支持系统与电网管理平台九防业务模块，获取九防模块特殊区段台账，并自动关联区段内已安装的视频终端，可自动统计并展示该区域内线路杆塔的摄像头数量，同步呈现杆塔基础信息及对应告警数据；支持按日期、告警等级等条件灵活筛选查询。
4. [bookmark: _Toc5998]数据集成
4.1. [bookmark: _Toc11393]集成南网智瞰
集成地图数据、对接智瞰接口联调；集成智瞰二维地图接口、设备台账数据。
4.2. [bookmark: _Toc10802]集成物联网平台
集成物联网平台数据、对接物联网平台接口联调；集成物联网平台设备台账及检测数据数据。
4.3. [bookmark: _Toc83]集成设备中心
集成设备中心数据、对接设备中心接口；集成设备中心设备台账数据。
4.4. [bookmark: _Toc16001]集成视频主站
集成视频主站接口，集成视频主站视频流、台账、图片数据。
5. [bookmark: _Toc30651]运维支撑及系统培训
5.1. [bookmark: _Toc4207]运维支撑
1、至少安排一名实施人员驻点进行跟进处理，全面支撑输电视频终端的接入调试及应用。开展数据迁移与治理工作，包含资源规划、安排迁移计划、开发迁移工具、实施数据迁移、业务验证等；
2、开展日常维护支撑工作，包括系统日常使用培训，系统数据初始化，账号及权限处理，系统故障解决以及版本更新迭代，用户答疑及用户问题处理，系统漏洞修补以及补丁更新，网络安全保障等。
5.2. [bookmark: _Toc23064]系统培训
开展应用功能操作以及现场作业培训，范围覆盖海南电网公司所有输电班组。
6. [bookmark: _Toc24317]总体技术指标
6.1. 可靠性要求：应能够连续7×24小时不间断工作，出现故障应能及时告警，软件系统应具备自动或手动恢复措施，自动恢复时间<15分钟，手工恢复时间<12小时，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。
6.2. 兼容性要求：满足向下兼容的要求，软件版本易于升级，任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其他模块，且在升级的过程中不影响系统的性能与运行。
6.3. 投标方提供的软件应是确保系统正常运行所需的管理、运营、维护等有关的全部软件，并是成熟的最新版本的软件系统。
6.4. 开放性要求：采用通用软件开发平台开发，具备良好的可移植性。采用标准开放接口，支持与其它系统的数据交换和共享。
6.5. 标准化要求：所有各项软件开发工具和系统开发平台应符合我国国家标准、信息产业部部颁标准、电力行业相关技术规范和要求。
6.6. 容错性要求：提供有效的故障诊断及维护工具，具备数据错误记录和错误预警能力；具备较高的容错能力，在出错时具备自动恢复功能。
6.7. 易用性要求：应具有良好的简体中文操作界面、详细的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成。
6.8. 二次开发标准化要求：系统平台应提供完备的招标方二次开发功能。招标方可以根据系统提供的招标方二次开发接口，在无须对原来系统的运行程序进行更改情况下，方便的实现二次开发功能。系统提供的招标方二次开发接口功能。
7. [bookmark: _Toc4896]项目实施要求
7.1. [bookmark: _Toc13552]组织保证
投标方需根据本技术招标书的要求结合自身在电力行业数据处理的实践和项目经验，认真实施本项目。从项目的角度提出本项目实施过程的安排，投标方应根据本章的要求，对拟投入本项目的组织结构做出安排，主要包括两个方面：
1）投标方应根据本项目的特点，对拟投入本项目的人员情况进行说明，提供参与本项目的主要人员，同时需详细说明此项目组成员在本项目中所承担的职责和所具有的优势，从人员方面确保项目的正常进行。
2）根据数据采集、处理所需要经历的各个阶段，对项目的安排做出详细的计划，并严格执行，确保本项目如期保质完成。
投标方可据此要求在投标时就对项目的安排做出详细的计划，评标时将作为考察投标方在本项目所具备的实力的重点内容。
7.2. [bookmark: _Toc20357][bookmark: _Toc18376][bookmark: _Toc16578]技术保障
1）投标方必须具备良好的运行机制和研发条件，在信息化等领域具有领先的创新能力和技术基础。
2）投标方必须拥有一支稳定的项目团队，项目负责人必须具有较高的专业技术水平，有较强的组织协调能力。
3）项目实施期内需保证在接到通知后12小时内答复问题，如有必要24小时内到达现场，处理时间应不超过3个工作日。
4）投标方必须严格履行《网络安全协议书》（按甲方提供的模板签订），对派往甲方的服务人员，必须向甲方提供其网络安全背景审查资料。对该系统的开发测试、数据保密、安全培训教育及提供软件代码等提供全面的服务。在本产品免费售后期内提供相应的安全加固、漏洞整改服务。
8. [bookmark: _Toc1465]其他
8.1. [bookmark: _Toc2303]服务质量要求
	一级指标
	二级指标
	序号
	服务质量要求

	人员
配置
	人员配置计划
	1.1
	乙方在签订合同时，根据甲方要求和可研估算，与甲方协商后，在条款中明确项目组成员数量、资质等。

	
	人员数量
	1.2
	乙方须按照合同要求配备足够的项目组成员。

	
	人员素质
	1.3
	乙方须按合同要求提供满足资质和能力的项目组成员。

	
	人员选择
	1.4
	乙方需要派遣1-2名技术人员到甲方场地驻点工作，负责协调项目建设相关事宜，期间按照甲方要求开展工作。工作时间至项目验收后一年整。

	
	人员出勤
	1.5
	乙方项目组成员须按甲方规定出勤。

	
	人员管理
	1.6
	乙方须经过甲方同意方能变更项目组成员。甲方有权要求替换不称职或者不合适项目组成员，乙方须在5个工作日内替换到位。

	进度
管理
	进度计划制定
	2.1
	合同签订后15天内，乙方须向甲方提交符合合同工期要求的进度计划（三级里程碑）。

	
	实施进度与交付物相符
	2.2
	乙方须按项目里程碑计划提交职责范围内符合甲方质量要求的交付物。

	
	计划偏差
	2.3
	项目里程碑计划出现延迟，乙方须按要求在3天内提交计划延迟报告，并作出影响分析及进度计划调整。

	
	项目周期性报告提交
	2.4
	乙方须按甲方要求及时提交项目周期性报告。

	质量
管控
	提交质量管控方案
	3.1
	合同签订15天内，乙方须向甲方提交符合合同项目目标要求的质量管控方案。

	
	系统缺陷
	3.2
	系统发布到甲方生产环境后，出现系统缺陷，乙方须第一时间向甲方报告缺陷，并在7天内作出实质性应答，并分析影响，制定消缺计划。

	
	用户投诉
	3.3
	甲方提出用户投诉后，乙方必须3天内做出实质性应答和分析报告。

	安全责任
	信息安全
	4.1
	乙方须按照南方电网相关规定履行相关信息安全责任。

	
	施工安全
	4.2
	乙方须按照南方电网相关规定履行相关施工安全责任。


本技术条件书中的未尽事宜，由招标方解释。
8.2. [bookmark: _Toc9819]项目部署要求
[bookmark: _Toc18906][bookmark: _Toc282631496][bookmark: _Toc287791883][bookmark: _Toc282433763]（1）软硬件的安装、调试，将由投标方在招标方监督下进行。
（2）部署调试前，应完成部署方案的编写、审核，由投标方编写，招标方审核。现场部署调试应严格按照调试方案进行。
（3）在部署调试期间，由招标方安排合适时间，由投标方负责派技术人员到招标方现场进行技术服务。
（4）在试运行期间，投标方应对试运行中出现的问题进行及时修复。
8.3. [bookmark: _Toc16303]项目交付项
应答方必须在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成。在通过评审、审查验收后，应答方需将所有项目成果交付给采购人（对于项目成果的名称和具体组织方式，可由双方协商确定），包括但不限于：
满足本采购文件的项目目标和相应的技术、业务要求的文档（除显式说明者外，均需提交电子版。其内容必须与实际工作情况相一致，其质量必须符合采购人的要求），包括第三方功能、性能测试报告，入网安评测试报告、用户操作手册、用户培训材料等。
7
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