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1 [bookmark: _Toc20345][bookmark: _Toc12980]项目概述
1.1. [bookmark: _Toc12968]项目背景
根据《南方电网公司供电营业厅转型升级工作方案》要求，全面提升供电营业厅智慧服务、品牌展示、生态聚合、价值创造能力，基本建成世界一流的多元智慧营业厅服务渠道，完成“三型”“五化”转型升级。本项目将在现有营业厅运营基础上进行全面优化与升级，重点明确营业厅的建设标准及实施要求。具体建设内容涵盖营业厅施工范围内的建筑装修工程、给排水系统、供配电设施、综合布线、设备采购与安装调试，以及品牌形象展示内容与多媒体制作等相关工作。通过改造，最终打造出符合营业厅定位、功能完备的现代化营业厅。
1.2. [bookmark: _Toc28629]项目标准
本项目的材料须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的建设标准、规范的要求。如未能达到国际和国内最新标准时，投标人应使选用的材料符合最近的国内标准，并提供采用的标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。投标人所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行，在实施过程中涉及到的内容投标人须遵守，包括但不限于以下标准。
1) 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）
2) 《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)
3) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008
4) 《厅堂扩声系统设计标准（2024 年版）GB50371-2006》
5) 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2025）
6) 《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008
7) 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
8) 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007
9) 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）
10) 《建筑照明设计标准》（GB50034-2024）
11) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 （GB 50343-2012）
12) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
13) 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）
14) 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
15) 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
16) 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
17) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2011
18) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
19) 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
20) 《工程结构通用规范》GB 55001-2021
21) 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
22) 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
23) 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007
24) 《城市给水工程项目规范》GB55026-2022
25) 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018
26) 《安全防范工程通用规范》GB55029-2022
27) 《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016
28) 《数据中心设计规范》GB50174-2017
29) [bookmark: _Toc744]《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
1.3. 建设原则
1.3.1. 通用标准
1) 本项目采用“施工图+国家规范”双控原则。投标人须严格依据施工图及设计变更文件组织施工，并确保所有永久性工程材料、构配件及设备均满足下述要求。
2) 图纸优先级：当招标图纸中对某一材料明确标注了具体品牌、型号、技术参数或施工构造做法时，该标注具有最高执行优先级，承包人不得以“符合国标”为由降低图纸要求。
3) 所有材料符合国家现行规范、环保标准，材料进场时，投标人须同步提供有效的合格证、检测报告。
4) 施工严格按图纸、图集、现行装修验收规范施工，工序报验、隐蔽验收合格方可封盖。当图纸要求、国家规范及承包人工艺方案三者发生冲突时，须遵循“就高不就低”原则，并以书面形式向发包人申请确认，相关费用已包含在合同总价内。
5) 成品保护到位，防磕碰、污染、受潮、开裂、变形，交叉施工不破坏原有结构。
6) 严禁破坏承重墙、配重墙、梁柱、管线、防水层、防雷结构。
2 [bookmark: _Toc11518]项目范围
本项目的建设内容如下：
1) 拆除工程；
2) 装修工程；
3) 软装配饰；
4) 给排水工程；
5) 防水工程；
6) 消防系统；
7) 天面、墙面、地面工程；
8) 门窗隔断工程；
9) 供配电工程；
10) 防雷接地系统；
11) 综合布线；
12) 多媒体设备采购及安装调试；
13) 品牌形象展示内容；
14) 软件制作；
上述建设内容具体以批复的施工图为准，如需变更需履行设计变更等项目管理流程。
3 [bookmark: _Toc30689][bookmark: _Toc22730]建设实施方案
3.1. [bookmark: _Toc30702]拆除工程
根据施工图开展拆除工作，在拆除时一旦发现与图纸不符的管线设施、疑似承重的结构构件、严重的质量缺陷、虫蛀或有害材料等异常情况，应立即停止该区域作业，拍照留证，并第一时间通知监理、设计师、项目经理、投标人到场联合研判。核心原则是：承重结构绝不能破坏，必须恢复原状或修改方案绕行；废弃或有问题的管线、质量缺陷需制定专项处理方案并经书面签证确认费用后，方可继续施工，确保后续隐蔽工程安全合规，避免后期风险和纠纷。
3.2. 装修工程
[bookmark: OLE_LINK1]项目建筑装修工程规模与施工方式以批复的施工图为准，如需变更需履行设计变更等项目管理流程。
3.3. 软装配饰
为满足营业厅功能需求，需根据施工图，配备相应的家具设备，做好摆放和安装。
3.4. 3.4给排水工程
1) 所有管材、管件、阀门、设备等的规格应符合国家现行标准和施工图要求，如存在矛盾的应主动提出告知招标人、监理单位。
2) 强弱电分管分槽，不同管同槽。
3) 电线国标足方，回路清晰，插座、照明、空调、厨卫单独分路。
4) 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，室内排水主干管（立管及水平干管）安装后，需进行通球试验，确保管道内部畅通无堵塞。
5) 水管走顶不走地，打压试验0.6～0.8MPa，稳压30分钟无压降渗漏。
6) 排水坡度合理，无堵塞、反味、积水；防水上翻≥300mm，淋浴区≥1800mm
3.5. 防水工程
1) [bookmark: _Toc456614444]防水施工前应进行基层找平、阴阳角圆弧处理，涂刷两遍横竖交叉。
2) 闭水试验48小时，无渗漏、墙面无洇湿。
3) 卫生间、厨房、阳台、飘窗全做防水，管口、墙角加强附加层。
3.6. 消防工程
1) 消防工程建设方案需严格遵循“预防为主、防消结合”的方针，根据施工图开展工作，在发现问题时第一时间通知监理、设计师、项目经理、投标人到场联合研判。
2) 施工前，系统图、设备布置图、接线图等技术资料应齐全，并经设计交底。
3) 每道工序完成后应进行检查，需经监理检验认可，不合格不得进入下道工序；
4) 隐蔽工程的质量检查，应保留现场照片或视频记录，确保可追溯
5) 系统竣工后，必须进行工程验收，由建立单位组织招标人、设计、施工、等单位参加，验收不合格不应投入使用
3.7. 天面工程
1) 应做好防火、防腐、防锈处理。
2) 吊顶应防开裂。
3) 超长吊顶预留伸缩缝，灯具点位加固，防变形开裂脱落。
3.8. 墙面工程
1) 墙面找平、挂网防开裂，腻子打磨平整顺滑。
2) 底漆无色差、流挂、刷痕、透底。
3) 含水率达标再刷漆，防止起皮、发霉、脱落。
3.9. 地面工程 
1) 水泥砂浆找平平整不开裂，地坪不起砂、不起灰。
2) 木地板防潮、留伸缩缝，踩踏无异响、无翘曲。
3.10. 门窗隔断工程 
1) 门窗密封严实，打胶顺直美观不渗水。
2) 高空玻璃必须钢化防爆。
3) 轻质隔墙隔音、防火、稳固，不开裂、不倾斜。
3.11. [bookmark: _Toc5034]综合布线系统
为保障网络可用性、可靠性、可扩展性及网络顺畅运行应做好如下工作
1) 预留冗余：方便日后端接和检修，线缆两端需要预留长度；
2) 施工前，要对所有缆线、接插件、管材等相关材料进行外观和规格检查，与设计不符的材料严禁使用；
3) 验收时，应做好网线两端的标签；
4) 施工后，须使用专业仪表（如网络分析仪、OTDR光时域反射仪）对链路进行电气性能或光传输性能测试，并形成测试报告；
3.12. 多媒体设备采购及安装调试
根据施工图配置所需要的多媒体设备，主要包括：投影机、LED屏幕、一体机、触控一体机、音响设备、定制互动装置设备等。设备安装调试需要达到功能可用状态。
3.13. 品牌形象展示
根据施工图做好材料封样与样板引路、精准测量放线、工序验收及成品保护等工作，将施工图标准化元素精准转化为现场实物，确保现场效果与施工图纸高度一致，严禁擅改。
4 [bookmark: _Toc24549][bookmark: _Toc20185]设备采购
4.1. 采购设备参数
	营业计划采购设备参数

	序号
	设备名称
	功能说明
	规格型号
	备注

	1
	98/65/55/43寸一体机
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1． 该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、显卡）需要满足自主可控要求。
2． 操作系统：需要通过国家安全可靠测评
3． LED显示屏，有效显示面积：98/65/55/43英寸 ，16:9，分辨率：1920 x 1080，真10点触摸技术；
4． 具有USB3.0接口；千兆网卡 
5． 配套液压支架
	其它尺寸设备除大小外其他参数需要保持一致。

	2
	一档LED大屏控制主机
	用于对LED拼接屏的使用控制
	1． 该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、显卡）需要满足自主可控要求。
2． 内存16G*2
3． 硬盘512G SSD
4． 显卡：配置不少于4096个MUSA流处理单元
5． 显存16GB GDDR6；
6． 操作系统：需要通过国家安全可靠测评
7． 其它配件：/键盘/鼠标/150cm国标电源线。
	

	3
	二档LED大屏控制主机
	用于对LED拼接屏的使用控制
	1． 该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、显卡）需要满足自主可控要求。
2． 内存16G*2(4插槽)
3． 硬盘256GB SSD+1TBHDD
4． 显卡：配置不少于4096个MUSA流处理单元
5． 显存16GB GDDR6
8． 操作系统：需要通过国家安全可靠测评
6． 其它配件：键盘/鼠标/150cm国标电源线。
	

	4
	随心屏
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1． 该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、显卡）需要满足自主可控要求。
2． 操作系统：需要通过国家安全可靠测评
3． LED显示屏，有效显示面积：32英寸，真10点触摸技术；触摸有效识别：5mm，定位精度：±1.5mm
4． 具有USB3.0接口；千兆网卡  
5． 配落地支架
6． 摄像头：500万像素
7． 最大分辨率：1920*1080，FHD
8． 电源：20V 3.25A
9． 内置电池容量：8000MAH
10． 电池供电时间：2.5H（待机5天）
11． 喇叭功率：中低频2*5W4Ω +2*5W4Ω 高频
12． 整机功率：<30W
13． 万向轮：具备
14． 升降行程：200MM
15． 高低调整：具备
16． 上下旋转：±35°
17． 左右旋转：±90°
18． 麦克风录音功能：具备
	

	5
	双面广告机
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1． 该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、显卡）需要满足自主可控要求。
2． CPU：8核8线程
3． 主频2.7GHz
4． 内存:8G
5． 存储：128G；
6． 操作系统:需要通过国家安全可靠测评。
7． 屏幕尺寸：43*2（两个显示屏）                                                
8． 分辨率/长宽比：1920×1080/16:9            
9． 示区域： 940.896(W)×529.254(H) mm                 
10． 背光源类型：侧入式E-LED 
11． 亮度：内屏低亮300/外屏高亮700cd/m2 (Typical) 
12． 对比度：1200:1 (Typical)                       
13． 像素间距：0.285375(mm) (H) x 0.285375(mm) (V)  
14． 触摸方式：非触摸
15． 具有集成显卡，集显显示接口：VGA、HDMI、LVDS/EDP1 
16． 支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展；
17． USB接口：至少2个USB3.0，2个USB2.0；
18． 有板载声卡；                     
	其它尺寸设备除大小外其他参数需要保持一致。

	6
	非触控广告机
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1． 该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、显卡）需要满足自主可控要求。
2． CPU：8核8线程
3． 主频2.7GHz
4． 内存:8G
5． 存储：256G；
19． 操作系统:需要通过国家安全可靠测评。
6． 屏幕：高清液晶；
7． 屏幕尺寸：43/55英寸(对角线）；                                                                                                                                                               触摸类型：非触摸；
8． 屏幕比例：16:9(宽:高)；
9． 像素点距：0.485x0.485mm； 
10． 物理分辨率：1920*1080；
11． 使用寿命：≥60000 小时；
12． 外壳材质：一体化金属，前面板采用钢化玻璃一体成型
	其它尺寸设备除大小外其他参数需要保持一致。

	7
	激光投影机
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1．芯片尺寸 0.8 英寸，16：10宽高比
2．显示方式 DLP芯片x1
3．物理分辨率 WUXGA, 1920x1200
4．亮度（ISO 21118） 8500lm
5．亮度（中心） 8650lm
6．动态对比度 5,000,000:1
7．静态对比度 1300:1
8．JBMA均匀度 ≥ 90%
9．色轮荧光轮系统   4段（RGB）
10．色彩亮度占比   70%
11．色域覆盖率  100%≥ REC.709
12．光源 SLPL激光光源，激光二级管光源，普通模式下:  20,000 小时/节能模式下:
13．25,000 小时
14．投射比 1.2-1.56：1
15．变焦倍率 1.3倍
16．可换镜头 0.4/0.58/0.65/0.75/0.98-1.37/1.32-2.1
17．位移范围 垂直±40%，左右± 20%
18．梯形调整  ±30°
19．画面宽高比 16:10
20．最高支持分辨率 支持到4K 3840×2160
21．整机功耗 450w±10%；
22．待机功耗 ＜0.5w
23．输入接口：VGA IN×1、AUDIO IN×1、HDMI×2、HD-BASET×1（选配）、USB-A×2
24．输出接口：VGA OUT×1、AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1、3D SYNC OUT×1
25．控制接口：RS232 input×1、LAN网络接口(RJ45）×1、USB-A（5V）×1、USB (Type mini 烧录FW)×1
26．WIFI/蓝牙 2.4G/5GHz，蓝牙5.0版本
27．内存/存储 2G/16G
28．支持无线投屏,辅材：100米高清线
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	短焦镜头
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1． MTF：>40%@56lp/mm
2． 投射比：0.75:1（投影距离/画面横边）
3． 对应芯片：0.8英寸芯片(16:10)
4． 焦距（f）：13.2mm
5． Offset：上下70% 左右20%
6． 变焦比：1.0X
7． Distortion：<1.0%
8． 横向色差：绿红：≦0.5pix
9． 绿蓝：≦0.5pix
10． 红蓝：≦0.5pix
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	多屏保视频处理器
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1． 接口配置
2． 输入接口：DP、HDMI（二选一）
3． 输出接口：HDMI*4
4． 输出支持接口类型：HDMI、DVI
5． 显示与分辨率参数
6． 输出默认分辨率：3840x2160@60Hz
7． 输出最大分辨率：
8． 横屏：7680x1200@60Hz
9． 竖屏：1920x4800@60Hz
10． 输出支持竖向分辨率：包含 1920x4320@60Hz（竖版）、1920x4800@60Hz（竖版）、7680x1080@60Hz、7680x1200@60Hz、4 * 1440x900、4 * 1400x1050、2880x1800、2048x1536、4 * 1280x720、4 * 1024x768、4 * 1280x800、3840x2400、2560x1600、3840x2160 等
11． 输入/输出支持刷新率：60Hz
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	图形处理矩阵
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	一、主机基础
1.机箱：3U~7U 机架，最大 15 张输入卡（60 路入）、9 张输出卡（36 路出），总图层 72 层
2.核心：双主控热备份，整机功耗 3.320W；
4.具备标配电源线、网线、地线、HDMI 线
5.卡槽：I 输入槽、O 输出槽、共用槽（输出 / MVR 预监卡）、CTRL 主控槽
二、输入板卡
1.4 路 DVI 输入卡（支持 DL-DVI）
2.4 路 HDMI1.3/1.4 输入卡
单路 HDMI2.0 4K@60 输入卡
三、输出板卡
1.4 路 DVI 输出卡
2.4 路 HDMI1.3 输出卡
四、功能辅卡
1.MVR 预监卡：双千兆网 + HDMI 本地预监
2.中控子卡：RS232/422/485 串口、继电器、红外 IO 控制
3.设备控制卡：IR、串口、千兆 Web 控制网口、USB 预留
五、控制与外设
1.控制：B/S 网页端，PC / 平板多用户操作
2.信号源：电脑、摄像机、机顶盒等；输出终端：拼接屏、预监显示器
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	智能叫号机
	营业厅排队叫号使用
	1.16键多功能叫号器
2.物理尺寸：150×90×40mm（长×宽×高）
3.重   量：300克
4.电   源：220V  50HZ
5.功   率：5W（含无线模块）
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	智能引导设备配套-呼叫器
	呼叫号码、登录、注销、关闭，当系统参数到达临界值时提醒员工或管理者进行人工干预，提供可供功能扩展的按键，可显示服务号码、等候人数。
	1.10"LCD高亮屏 多点式电容触摸 2.双核 1.3G处理器 
3.USB、水晶头接口 分辨率1280*800
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	智能引导设备配套-评价器
	1、显示内容互动：顾客可手动选择播放内容，可显示日期、时间等信息。
2、评价多种语音提示功能：具有“欢迎光临”、“请后面的顾客等待”、 “请评价我的服务”、“谢谢，欢迎下次光临”等多种语音提示；中文、英文、粤语等播放语音可选。
3、评价按键支持任意自定义多按键功能：可任意变换，支持自定义按键图标、文字内容及颜色、大小等功能。
4、身份识别功能：员工登录系统后，可自动识别员工信息，并显示相应照片、工号、星级等信息。
5、自动星级功能：系统按客户评价统计结果，1到5颗星自动显示服务星级。
6、多媒体宣传功能：支持通过图片、视频等多种宣传形式，来提升宣传效果及服务质量。
15.6"LCD高亮屏 多点式电容触摸 quad coretexA7 双核2+16G处理器  USB、水晶头接口 分辨率1280*800  预留网络
	1.15.6"LCD高亮屏 多点式电容触摸
2.双核2+16G处理器 
3. USB、水晶头接口 分辨率1280*800  预留网络
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	智能互动单元设备
	通过“本地化处理 + 轻量化安全防护 + 网络分流”，解决营业厅对实时性、安全性和扩展性的核心需求。通过对多类型、多厂家、多协议的终端设备进行统一管理，解决不同设备数据单独传输到平台带来的复杂性和高成本问题。具体功能如下：
1、支持自助缴费终端、音视频分析设备、排号机、多媒体等不同设备接入，其通信方式兼容有线（以太网）、RS485等多种连接方式，适配多厂家设备接口；
2、可实时采集设备运行状态、转发音频数据等，同时对采集到的数据进行清洗、过滤，剔除无效或错误数据，减轻后续数据传输和处理压力；
3、支持本地处理后的关键数据（如音频数据、预警数据、设备故障信息）同步至云端平台，实现数据的集中管理和分析，便于总部监控营业厅运营状态；支持通过云端平台对边缘网关进行远程配置、远程升级等，可自动或手动完成更新，确保设备功能与时俱进。
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	智能音频设备-智能工牌
	支持4G、WIFI准实时通讯，录音即传，便于远程控制及状态查看；也可通过充电坞进行延时通信，录音定时上传。采用AI能耗算法，实时通信续航超10小时，关闭后可达20小时以上。具备精准定位功能，可实时追踪设备位置并绘制运动轨迹，便于管理上门服务。设备开机即用，无需额外网络配置，采用Type-C充电口，便捷易用。内置四麦克风阵列AI语音算法，支持端侧语音分离，佩戴者语音分离准确率超90%，有效提升录音清晰度。
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	智能音频设备-拾音器
	拾音器内置高灵敏度激光模块，可自动感应人员距离并启停录音，避免漏录错录。搭载双定向拾音与角度调节功能，精准聚焦对话区域，有效抑制混响和环境噪声，保障高信噪比录音。设备体积小巧、即插即用，适配多种台席场景。录音文件符合存证标准，可对接业务系统关联工单，为服务质检与纠纷处理提供合规清晰的音频依据，耐磨抗污设计确保长期稳定运行。
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	智能音频设备-充电坞
	可提供6-12个按需配置的独立插槽实现多工牌并行充电，2.5小时即可满电且插放便捷；拥有智能保护机制、异常自动处置功能及合规材质设计，全方位保障设备与人员安全；能自动同步工牌离线数据、批量更新固件并预处理服务数据，助力服务管理闭环；还支持灵活安装、低噪节能运行且操作零学习成本，充分贴合营业厅空间与流程需求，为营业员工牌管理提供高效、安全、智能的解决方案。
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	视频分析设备
	支持4至16路并发处理。其算法覆盖通用功能、环境安全、人员穿戴与行为安全等领域，可实现人数统计、区域入侵、明火烟雾检测、标准着装监测、离岗睡岗监测、打电话检测、玩手机检测、跌倒检测等精细化场景识别，满足营业厅场景下的安全管理与智能分析需求。
	1.CPU：国产八核；内存：8G；硬盘：1TB 固态硬盘
[bookmark: _GoBack]2.人脸库配置：支持128个人脸库，共计10W总库容量；
3.工服库配置：支持8个工服库，共计400张总库容量；
4.告警数据存储：最多支持15w 张告警图片（含硬盘）、最多支持 15w 条告警短视频（含硬盘）
5.协议支持：rtsp 协议、onvif 协议、国标协议。
6.系统：国产操作系统
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	P1.5-LED拼接屏
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1.点间距≤1.5mm；
2.亮度：≥600cd/m²；
3.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）；
4.亮度均匀性：≥99%；
5.色温：1000K-20000K 可调；
6.色度均匀性：±0.0015Cx,Cy之内；
7.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡
8.灰度等级：≥16Bit；
9.发光点中心偏差：≤3%；
10.刷新率：不小于3840Hz；
11.换帧频率（赫兹）:50&60；
12.失控率：小于万分之一，呈离散型；
13.对比度：≥16000：1；                                                            14.寿命典型值≥120000h； 
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	P2.0-LED拼接屏
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1.点间距≤2.0mm；
2.亮度：≥600cd/m²；
3.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）；
4.亮度均匀性：≥99%；
5.色温：1000K-20000K 可调；
6.色度均匀性：±0.0015Cx,Cy之内；
7.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡
8.灰度等级：≥16Bit；
9.发光点中心偏差：≤3%；
10.刷新率：不小于3840Hz；
11.换帧频率（赫兹）:50&60；
12.失控率：小于万分之一，呈离散型；
13.对比度：≥16000：1；                                                            14.寿命典型值≥120000h； 
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	P3.9-LED拼接屏
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1.点间距≤3.9mm；
2.亮度：≥600cd/m²；
3.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）；
4.亮度均匀性：≥99%；
5.色温：1000K-20000K 可调；
6.色度均匀性：±0.0015Cx,Cy之内；
7.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡
8.灰度等级：≥16Bit；
9.发光点中心偏差：≤3%；
10.刷新率：不小于3840Hz；
11.换帧频率（赫兹）:50&60；
12.失控率：小于万分之一，呈离散型；
13.对比度：≥16000：1；                                                            14.寿命典型值≥120000h； 
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	46寸拼接屏
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1、采用46寸LED液晶面板，背光类型：LED背光源。
2、双边物理拼缝≤0.8mm；亮度≥500nit；视角≥178°(H) / 178°(V)。 
3、分辨率1920*1080，屏幕比例：16:9。
4、视频接口：不少于1路VGA接口, 不少于1路DVI接口, 不少于1路HDMI接口,不少于1路CVBS接口，控制接口：不少于2路RJ45(RS485)IN，不少于1路RJ45(RS485)OUT。
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	飘带屏
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1.硅胶材质底壳，显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED 附着力＞100N；
2.温升：显示屏正常显示达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升：15℃，绝缘材料的温升：15℃；
3.噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求球面半径0.3 米内，最亮噪音2dB(A)球面半径1.5 米内，白平衡最亮噪音1dB(A)球面半径1 米内，白平衡最亮噪音1.4dB(A)；
4.刷新率：3840Hz，换帧频率：50Hz/60Hz，色温：1000K 至 20000K 可调，对比度：≥8000：1，
5.亮度：≥600cd/㎡，发光点中心距偏差：≤1.5%，亮度均匀性：≥98%，在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED 显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态；
6.水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°；
7.模组支持沿长边弯折90°-180°；
8.依据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测，主观评价为优；
9.依据GB/T 17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群、依据GB/T 17626.11-2023电压变化试验、依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常；；
10. 100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各16384 级、持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit 任意设置0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置；
11.热插拔：LED显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能；
12.摩尔纹抑制：LED 显示表面反光率≤1%，可有效防止反光和静电，具备摩尔纹抑制功能；
13.散热方式：显示屏正面接触空气，通过环境对流散热；电源直接贴紧箱体背板/钢结构主体传导散热，采用无风扇散热结构，确保产品稳定运行；
14.平均使用寿命：≥100000h，平均无故障时间：≥100000h；以上2-15条参数需提供具有CNAS、CMA标识的检测报告复印件
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	电视
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1． 屏幕尺寸：98/55/65/43英寸
2． 屏幕分辨率：超高清4K
3． 屏幕比例：16:9
4． 护眼功能：低蓝光护眼认证 有“无闪屏护眼认证”
5． 亮度：800-1100尼特
6． 背光分区数：600-1000级
7． 系统：HarmonyOS
8． WIFI频段：2.4G&5G
9． 音响功率：90W
10． 发声单元个数：3
11． USB2.0接口数：1个
12． USB3.0接口数：1个
13． HDMI2.1接口数：3个
14． 屏占比：≥97%
15． 边框材质：金属
16． 待机功率：0.5W
17． 工作电压：220V
18． 电源功率：540W
	其它尺寸设备除大小外其他参数需要保持一致。
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	旋转屏
	主要用于播放营业厅宣传内容、生态合作伙伴信息等。
	1.点间距≤1.25mm；像素密度≥640000点/㎡；
2.亮度：≥600cd/m²；
3.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）；
4.亮度均匀性：≥99%；
5.色温：1000K-20000K 可调；
6.色度均匀性：±0.0015Cx,Cy之内；
7.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡
8.灰度等级：≥16Bit；
9.发光点中心偏差：≤3%；
10.刷新率：不小于3840Hz；
11.换帧频率（赫兹）:50&60；
12.失控率：小于万分之一，呈离散型；
13.对比度：≥16000：1；                                                            14.寿命典型值≥120000h； 
	其它尺寸设备除大小外其他参数需要保持一致。


4.2. 采购设备说明
上述采购清单为参考清单，在框架招标有效期内，如有设备材料纳入南方电网公司或海南电网有限责任公司的电子商城采购范围，则需相应调整为甲供物资，实际采购设备材料以施工图或经批注的设计变更为准。
4.3. 采购设备调试
投标人需将采购设备进行安装调试达到可用状态，含已列明需要利旧设备。
5 [bookmark: _Toc15679]项目交付的成果及服务要求
5.1. 项目总体进度安排及要求
1） 改造工期原则上为30天，具体在合同中约定。
2） 投标人应阐明对服务内容、项目管理模式的理解；应对项目总体进度安排进行响应并承诺；针对进度安排制定项目管控措施、制定对设备供应商的管控措施及项目风险分析。
5.2. 项目管理要求
投标人应详细介绍本次项目建设管理所采用的项目管理方法，包括项目管理的方式、策略、技术理论、适用的条件和范围，内容包括项目质量、安全、进度、综合等管理内容。
5.3. 组织架构要求
1) 投标人应在投标文件中明确整个项目实施过程中投标人参与的人员、岗位、资质、项目中的相关工作任务等。未经招标人同意，投标人不得擅自更换项目组成员。
2) 投标人中标签订合同后，须提交技术服务方案，明确对应的供电局服务的项目经理、技术负责人及项目组成员名单、组织结构图及人员简历。
3) 投标人需配备项目经理1名，对项目管理工作进行统筹，要求项目经理具备从事工程施工相关工作5年以上，具备专业对口（电力、电气）高级工程师职称，或具备二级及以上建造师资格并在本单位注册。
4) 投标人需按供电局配备采购、施工、质量、进度、控制、安全、施工资料收集与整理等岗位人员至少1名，要求具备工程师及以上职称，3年及以上相关工作经验。
5) 在项目竣工验收前，投标人不得随意抽调或者更换项目组成员，若因为客观原因，必须抽调或者更换项目组设计人员，需经过招标人同意。
6) 投标人负责对施工单位人员做好背景调查。相关人员应没有违法犯罪经历，没有参加反动组织、国外间谍活动等危害国家和企业安全的行为。
5.4. 提供培训服务
应招标人要求开展包括但不限于各个系统、设备的使用培训服务，并做好培训记录。
5.5. 提交资料
根据实际情况参照《中国南方电网有限责任公司管制业务和共享服务业务投资项目管理办法》的附录L-4 营销项目档案管理业务指导书要求开展。
6 [bookmark: _Toc2452]质保期
项目竣工验收之日起装修工程至少2年质保，硬件设备部分至少2年质保。
6.1. 质保期运维服务要求
1) 质保期内，投标人须提供7×24小时远程技术支持服务，包括技术支持热线响应等，必要时须按招标人要求提供现场服务。
2) 质保期内，投标人应免费、及时处理系统软硬件的各类故障及设计缺陷；免费提供系统小版本升级服务，升级范围包括本招标文件所涉及业务功能子项目内的系统软硬件功能优化与性能提升。
3) 质保期内故障处理时效要求。一般故障（指单个设备故障且不影响整体运营）：投标人应在接到招标人通知后3日内解决；重大故障（指多个设备、供电线路、网络等故障且影响整体运营）：投标人应在接到招标人通知后立即作出响应，并在24小时内解决；若故障设备需返厂维修且维修周期预计达1个月及以上，且该设备影响业务正常运行的，投标人应提供相应备用设备。故障解决后，投标人应以书面形式详细说明故障原因。
4) 在质保期结束后，为满足招标人业务发展需要，若招标人提出系统软、硬件升级或变更要求，投标人均应提供技术服务。
7 [bookmark: _Toc18863]隐蔽工程验收
如有隐蔽工程必须经项目建设单位、设计单位、监理单位验收合格后方可进入下一道工序施工,并拍摄照片或者视频等相应的证明材料。
8 [bookmark: _Toc5886]项目验收标准
项目整体按《中国南方电网有限责任公司管制业务和共享服务业务投资项目管理办法》以及附件《附录L营销项目管理业务指导书》等开展验收，相关内容如下。
1) 项目竣工后，由施工单位、监理单位进行预验收。施工单位自验收并经监理单位验收合格后，填写竣工验收申请单（模板见附录U），向项目建设单位书面提出竣工验收申请，并组织整理以下资料提交项目建设单位：隐蔽工程验收质量检查记录表（如有，模板见附录V）、三级自检报告（模板见附录W）、图纸会审记录（如有）、设计变更通知单、安装调试记录、工程量详细清单等。对于委托工程监理的营销项目，须有监理资料，包括：监理交底、监理日志、监理月报、监理总结、监理质量评估报告、旁站记录（如有）、工作联系单（如有）、工程暂停令及复工令（如有）等。
2) 项目实施部门收到施工单位验收申请后，组织项目实施部门、施工、设计、监理单位人员进行工程验收。
3) 影响设备投产的问题，应在投产前由施工单位处理完毕；不影响设备投产的问题，应列出问题清单（模板见附录X），明确整改责任，并限期整改。
4) 项目实施部门与施工单位须按照《中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法》及相关实施细则要求，及时做好工程剩余物资管理（如有，模板见附录Y）、废旧物资鉴定（如有，模板见附录Z）、回收、保管、修复、入库运输、入库移交、处置计划等工作。
5) 竣工验收完成后，验收各方在竣工报告（模板见附录AA）签字确认，验收记录表一式四份，项目实施部门保留两份原件，工程竣工一并移交。
6) 相关附录可根据实际情况进行调整，未涉及的事项可不附录提供。
9 [bookmark: _Toc20318]竣工验收条件
1) 投标人按合同约定完成工程施工安装、硬件设备采购与安装调试、相关系统调试、数字媒体内容制作等工作；
2) 试运行验收时出现的问题已被解决至招标人满意；
3) 试运行期间，系统性能满足合同要求；
4) 投标人已提供了合同中约定的全部货物；
5) 投标人竣工资料完备完整；
6) 符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。
[bookmark: _Toc28830][bookmark: _Toc10692]附录U：竣工验收申请单
[bookmark: _Toc1221_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31251_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18826_WPSOffice_Level1]竣工验收申请单

[bookmark: _Toc32256_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15404_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21195_WPSOffice_Level2]工程名称：                                               编号：
	致                      监理项目部（或项目实施部门）：
我公司负责施工的                                                     工程现已具备验收条件，请组织查验。
附件： 
□ 隐蔽工程验收记录表（如有）
□ 三级自检报告
□ 图纸会审记录
□ 设计变更通知单（如有）
□ 安装调试记录
□ 工程量详细清单



承包单位（章）：
项目经理：               
日    期：               


	监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
专业监理工程师：         
总监理工程师：           
日        期：           


	项目实施部门（业主项目部）审批意见：



项目实施部门（业主项目部）（章）：
项目负责人：            
日      期：            



本表（含附件）一式     份，由承包项目部填报，监理项目部存    份，项目实施部门（业主项目部）存    份，承包单位存     份。
[bookmark: _Toc22259_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5439_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28474][bookmark: _Toc15763_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22589787][bookmark: _Toc21950]







[bookmark: _Toc8881]附录V：隐蔽工程验收质量检查记录表
  　编号：                                 日期：
	项目名称
	
	项目编号
	

	隐蔽工程验收
	

	检查记录：



















	结 论 意 见
	

	施工单位：



	监理单位：




	设计单位：





	项目负责人：


项目实施部门：





[bookmark: _Toc414][bookmark: _Toc4479_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10103][bookmark: _Toc30450_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11870_WPSOffice_Level1]附录W：三级自检报告
三级自检报告
工程名称：                       工程编号： 
	1、已具备验收条件：
2、申请进行：初步验收、复验、报验（三级）（打√选择）
3、申请进行验收的时间： 

	班组自检发现缺陷条数：   条；已处理缺陷条数：   条。
项目部初检发现缺陷条数：   条；已处理缺陷条数：   条。
附：《质量验收缺陷及消缺表》共   页。

	施工班组意见：

检查负责人：                            年    月    日

	项目部意见：
                                                         （盖章）
检查负责人：                             年    月    日

	公司意见：经公司验收，该工程可以/不可以组织正式验收                                                       （盖章）
检查负责人：                                            年    月    日


本表一式三份，公司、项目部和班组
[bookmark: _Toc16815][bookmark: _Toc11949_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16927_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20190_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29362][bookmark: _Toc392539116][bookmark: _Toc356847701]附录X：工程验收缺陷及消缺表
[bookmark: _Toc1523_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24745_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26263_WPSOffice_Level1]工程验收缺陷及消缺表
	工程名称
	
	验收时间
	
	页数：第   页，共  页

	施工单位
	
	部门级别： 公司级； 部门级； 班组级（或项目部级）。

	序号
	发现存在缺陷情况
	验收人员
（含监理）
	复检人员
	复检情况
	结果

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


本表(含附件)一式     份，由验收人员、承包单位填报，项目实施部门（业主项目部）、监理项目部各        份，承包单位存     份
[bookmark: _Toc4948_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26263_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19407][bookmark: _Toc22833][bookmark: _Toc25893_WPSOffice_Level2]附录Z：废旧物资鉴定表
[bookmark: _Toc6998_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15713_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31840_WPSOffice_Level1]废旧物资鉴定表

单位：                        
编号：                                           填表日期：     年   月   日
	填报部门
	
	经办人
	

	制造厂商
	
	购买时间
	

	物资
编码
	卡片
编号
	物资
名称
	型号
规格
	计量单位
	数
量
	账面价值
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	附属设备
	

	鉴定
机构
意见
	鉴定
结果
	闲置物资(可再用)□
报废物资：有拍卖价值□     无拍卖价值□

	
	物资分类
描述
	

	
	处理
意见
	

	物资使用部门意见： 

	物资使用主管部门意见：



[bookmark: _Toc31164][bookmark: _Toc14320_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6065][bookmark: _Toc10667_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3388_WPSOffice_Level1]附录AA：竣工验收报告
[bookmark: _Toc19707_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14336_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11282_WPSOffice_Level1]竣工验收报告

[bookmark: _Toc31502_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6998_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20298_WPSOffice_Level2]项目名称：                                                    项目编号：
	分项目/标包
	
	工程名称
	

	项目实施部门（业主项目部）
	
	设计单位
	

	监理项目部
	
	施工单位
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	工程建设概况
	

	竣工验收情况
	验收情况描述。


	资料检查情况
	

	实物抽测结果
	

	竣工验收结论
	

	项目实施部门（业主项目部）（签章）：
	设计单位（签章）：
	监理项目部（签章）：
	承包单位（签章）：


本表(含附件)一式     份，由验收单位填写，项目实施部门（业主项目部）、监理项目部各        份，承包单位存     份。对于无需委托设计、监理的工程，设计、监理有关栏目填写“本工程无需设计（或监理）”。
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