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1. [bookmark: _Toc21094]总则
（1） [bookmark: _Toc27301][bookmark: _Toc12600]本次招标的中标方应按照项目的设备供货、调试、数据接入、系统联调等集成技术服务方面的技术要求，完成项目规定的建设任务，并协助其他相关的工作。
（2） [bookmark: _Toc8522][bookmark: _Toc8475]本招标技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。
（3） [bookmark: _Toc3512][bookmark: _Toc8446]如果投标人没有以书面形式对本招标技术规范的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标技术规范的要求。如有异议,都应在报价书中以“对招标技术规范的意见和同招标技术规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
（4） [bookmark: _Toc31746][bookmark: _Toc31528]本招标技术规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
（5） [bookmark: _Toc21421][bookmark: _Toc4896]本招标技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
（6） [bookmark: _Toc30656][bookmark: _Toc13847]投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术规范的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标人有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
（7） [bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc11887]投标人应在应标技术部分按本招标技术规范的要求如实详细的填写应标设备详情，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
（8） 投标人应充分理解本招标技术规范并按本招标技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
（9） 本项目采购的配套智能终端硬件设备需与变电边侧系统、省级统一视频平台开展调试及配套应用，投标人须具有数据集成的信息系统开发实施业绩经验，以满足终端与系统的数据接入及调测。
（10） 本招标技术规范未尽事宜,由买卖双方协商确定。
2. [bookmark: _Toc8714][bookmark: _Toc187218694][bookmark: _Toc5508683][bookmark: _Toc75589595][bookmark: _Toc5508413]工作要求
2.1. [bookmark: _Toc32441][bookmark: _Toc23403][bookmark: _Toc25740][bookmark: _Toc31953][bookmark: _Toc28311][bookmark: _Toc431340486][bookmark: _Toc431377049][bookmark: _Toc508213789][bookmark: _Toc384241743][bookmark: _Toc10929]范围和界限
2.1.1. [bookmark: _Toc21930][bookmark: _Toc31999]贮存、运输环境条件
（1）装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
（2）在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
（3）▲本项目物资运输至指定地点（含装卸、搬运等全部服务）。

2.1.2. [bookmark: _Toc13185][bookmark: _Toc12688]现场实施要求
[bookmark: _Toc431377050][bookmark: _Toc431340487]▲本次招标的中标方负责所供设备的包装运货、报关、提货、交货、以及配合招标方安装调试，提供配套服务。
2.1.3. [bookmark: _Toc15865][bookmark: _Toc17544]运维要求
投标人应协助招标人解决设备运行中出现的问题。
2.1.4. [bookmark: _Toc23301][bookmark: _Toc14935][bookmark: _Toc431377051][bookmark: _Toc431340488]投运要求
设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备需与变电边侧系统、统一视频平台做好数据接入和功能应用展示，投运并稳定运行后，投标人和招标人（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
2.1.5. [bookmark: _Toc15159][bookmark: _Toc9401][bookmark: _Toc431377052][bookmark: _Toc431340489]工作要求
如果安装调试、性能试验、运行期间及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
2.1.6. [bookmark: _Toc14929][bookmark: _Toc28304][bookmark: _Toc431377053][bookmark: _Toc431340490]其他要求
本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.2. [bookmark: _Toc14931][bookmark: _Toc431340491][bookmark: _Toc4797][bookmark: _Toc14450][bookmark: _Toc17580][bookmark: _Toc26989][bookmark: _Toc3559][bookmark: _Toc7369][bookmark: _Toc29001][bookmark: _Toc431377054][bookmark: _Toc10983][bookmark: _Toc15802][bookmark: _Toc16004]服务范围
[bookmark: _Toc431377055][bookmark: _Toc431340492]投标人应按本技术标书的要求提供全新的、合格的终端设备，并配合完成设备数据与变电边侧系统、统一视频平台的数据接入、调试和集成相关技术服务。
按照《中国南方电网有限责任公司内部治安及反恐怖防范管理细则》的整体架构，配套相关感知终端，全面实现变电站内部治安及反恐管控功能。
采购内容服务范围：
2.3. [bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc384241745][bookmark: _Toc32508][bookmark: _Toc15400][bookmark: _Toc7060][bookmark: _Toc508213791][bookmark: _Toc14071][bookmark: _Toc5643]应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文,通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。
1）《南方电网生产技术改造指导原则》；
2）《南方电网公司生产项目准入条件及预算标准》2022年版；
[bookmark: docnum]3）《中国南方电网有限责任公司内部治安及反恐怖防范管理细则（2021版）》；
Q/CSG-HNPG2103006-2021；
4） GB/T22239-2008	信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求；
5） GB/T20271-2006	信息系统通用安全技术要求；
6） GB/T20269-2006	信息安全技术信息系统安全管理要求；
7） 	南方电网时间同步系统防欺骗抗干扰测试规范；
8） Q/CSG118010-2012	中国南方电网有限责任公司信息安全保障体系；
9） 	《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范》；
10） QCSG-212032-201	《中国南方电网调度自动化管理规定》；
11） 其它国家和行业相关规程规范。
2.4. [bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc13526][bookmark: _Toc19938][bookmark: _Toc11446][bookmark: _Toc6469][bookmark: _Toc384241746][bookmark: _Toc30090][bookmark: _Toc508213792][bookmark: OLE_LINK2]项目需求清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格要求
	备注

	一
	技防部分配置表
	
	
	
	

	1
	视频安防监控系统
	
	
	
	

	1.1
	智能分析一体机（含平台软件1套）
	个
	3
	eSATA接口：1个（预留）；
USB接口：不少于：2个，1个USB2.0接口、1个USB3.0接口
操作界面：WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；
操作系统：操作系统满足自主可控要求且通过国家安全可靠测评。
多路回放：支持不少于16路回放；
解码能力：同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像；
视频输出：≥1路VGA输出，1路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1异源输出支持≥2K显示；
≥1路VGA输出，1路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1异源输出支持≥2K显示；
网络带宽：接入带宽≥360Mbps，存储带宽≥360Mbps，转发带宽≥250Mbps；
网络接口：≥2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；
网络协议：GAT1400;P2P;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP；
硬盘接口：不少于16个，SATA3.0，单盘≥8T不少于；
主处理器：工业级嵌入式微控制器；
报警输出：≥8路；
	

	1.2
	管理工作站
	台
	3
	1、自主可控处理器不低于8核/8线程/2.7GHz；
2、内存≥8 GB；
3、硬盘不低于256G SSD；
4、视频接口≥1个HDMI，1个DP，1个VGA；
5、含USB有线键鼠
6、显示器≥24英寸，分辨率1920x1080；
7、操作系统：操作系统满足自主可控要求且通过国家安全可靠测评。
	

	1.3
	机械硬盘
	台
	20
	6000G；7200RPM；256M；SATA
	

	1.4
	脉冲电子围栏系统
	
	
	
	

	1.4.1
	双防区脉冲主机
	台
	4
	LCD液晶显示，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择，外形尺寸350*210*110；
双防区;支持12V辅电输出，支持2路常开/常闭报警输出，支持2路警号输出；支持短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；输出电压峰值：5KV～10KV
输出低压峰值：700～1000V；输出电量峰值：<10A；脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s；脉冲间隔时间：1s～1.5s；；脉冲输出电量：2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J；输入电压:AC24V或DC24V，标配电源适配器，系统正常工作功耗：12W
	

	1.4.2
	双防区脉冲主机防水箱
	个
	4
	1个防水箱国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)；
2个氧化锌复合材料避雷器；
12个抗紫外线ABS材质紧线器，24个线连接器（M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线）；
2根3米接地线，线材为6平方铜导线；
	

	1.4.3
	接地桩
	套
	8
	角铁
38*1000mm
	

	
	
	
	
	
	

	1.4.4
	终端杆
	根
	16
	铝合金管Φ32*85；4、6线可用
	

	
	
	
	
	85cm*32mm
	

	1.4.5
	终端杆配件包（四线制）
	包
	16
	包括4个绝缘子和1个防雨帽，2片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ32；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件；
	

	1.4.6
	承力杆
	根
	28
	铝合金管Φ21*85；4、6线可用
	

	1.4.7
	承力杆配件包（四线制）
	包
	28
	包括4个绝缘子和1个防雨帽，2片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ21；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件；
	

	1.4.8
	中间杆
	根
	162
	85CM玻璃钢
	

	
	
	
	
	85cm*9.8mm
	

	1.4.9
	中间杆配件包（四线制）
	包
	162
	包括4个绝缘子和1个防雨帽，1片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ10；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件；
	

	1.4.10
	合金线
	卷
	9
	多股铝镁18号合金线，高强度，不易折断；400米一卷
	

	1.4.11
	高压绝缘线
	卷
	4
	耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷
	

	1.4.12
	警示牌
	块
	76
	夜光型警示牌
	

	
	
	
	
	200mm*100mm
	

	1.5
	红外高清网络球型摄像机
	台
	14
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：≥200万；
最大分辨率：≥1920×1080
最低照度：彩色：≤0.005Lux@F1.5
黑白：≤0.0005Lux@F1.50Lux（红外灯开启）；
最大补光距离：≥100m（红外）；
镜头焦距：不劣于4.8mm~150mm；
光学变倍：≥30倍；
可视域功能：支持；
通用行为分析：支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；
防抖功能：电子防抖；
透雾功能：电子透雾；
音频输入：1路（LINEIN；裸线）；
音频输出：1路（LINEOUT；裸线）；
报警接口：不少于1进1出；
报警输入：≥1路，开关量输入（0~5VDC）；
供电方式：AC24V/3A±25%（标配）；
接口类型：RS485接口;RJ45接口;BNC接口
（含安装支架、电源适配器、配电箱）
	

	1.6
	红外高清网络枪型摄像机
	台
	2
	像素：≥200万；
最大分辨率：≥1920×1080
最低照度：≤0.004Lux(彩色模式);
≤0.0004Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；
最大补光距离：≥20米（红外）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：不劣于2.9-12mm；
支持精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；
智能编码：H.264：支持H.265：支持；
宽动态：≥100dB；
透雾功能：支持；
内置MIC：支持；
SD卡扩展：内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽，支持≥256GB
接入标准：ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；
	

	1.7
	全景凝视摄像机
	台
	3
	支持最低照度≤彩色0.0005lx，黑白0.0002lx；
最大补光距离：球机：≥80m米（红外补光）；
镜头类型：全景：
定焦镜头细节：电动变焦；
镜头焦距：不劣于：全景：4mm球机：5.9mm~180mm，≥30倍光学变倍；
通用行为分析：区域入侵侦测、越界侦测；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；
智能编码：H.264：支持H.265：支持；
宽动态：全景：数字宽动态；球机：真实宽动态；
透雾功能：全景不支持，球机支持；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；区域入侵侦测、越界侦测；SMD等；
接入标准：ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；CGI；GB/T28181；
最大MicroSD卡：≥128GB；
音频输入：≥1路（接线端子）；音频输出：≥1路（接线端子）；报警输入：≥1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；
报警输出：≥1路
供电方式：DC36V；
防护等级：IP66
	

	2
	入侵报警系统
	套
	
	
	

	2.1
	防盗报警控制器
	台
	3
	报警输入：支持本地不少于6路，最大可扩展不少于128路；
	

	2.2
	单防区模块
	个
	1
	一个常开或常闭防区输入
带地址编码设置开关
和总线报警主机通讯采用MBus协议
和主机最大传输距离为2400米
电源由Mbus总线提供，无需外接电源
	

	2.3
	双防区模块
	个
	3
	二个常开或常闭防区输入
带地址编码设置开关
和总线报警主机通讯采用Mbus协议
和主机最大传输距离为2400米
电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口
	

	2.4
	蓄电池
	个
	2
	12V7AH
	

	2.5
	声光警号
	个
	2
	ABS外壳，具有一定阻燃性能
多种安装方式可选，灵活方便
超大报警音量，威慑力强
	

	2.6
	报警编程键盘
	个
	3
	分辨率：≥128x64，LCD屏尺寸：≥75X23mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接
	

	2.7
	紧急求助报警终端
	个
	3
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
操作系统：操作系统满足自主可控要求且通过国家安全可靠测评；
安装方式：明装；
外观颜色：银色；
外壳材料：铝合金；
RS-485接口：1个
	

	2.8
	融合通信终端
	台
	3
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
操作系统：操作系统满足自主可控要求且通过国家安全可靠测评；
显示屏：≥9.4寸TFT屏；
屏幕分辨率：≥1024*600；
安装方式：桌面安装；
外观颜色：钛金灰；
外壳材料：PC+ABS
	

	2.9
	报警控制器接入110报警中心
	项
	3
	
	

	2.10
	视频监控系统联网及加密
	项
	3
	
	

	3
	外来人员访客装置
	套
	
	在门卫室安装
	

	3.1
	人证合一智能访客机
	台
	3
	操作系统：操作系统满足自主可控要求且通过国家安全可靠测评；
USB接口：不少于1个USB2.0接口；
读卡距离：1cm～3cm；
主处理器：高性能嵌入式处理器；
硬盘：≥8GB（固态硬盘）；
显示屏：≥13寸触摸显示屏；后屏：≥10寸显示屏；
屏幕类型：前屏：电容触摸屏；后屏：非触摸屏；；
屏幕分辨率：≥1280×720；后屏：≥1024×600；
人证比对：支持；
读卡类型：IC卡身份证；
广告播放：支持图文、视频广告播放；
抓拍功能：支持；
刷卡响应时间：≤1.5s；
人脸识别距离：50cm～80cm；
人脸识别速度：≤0.7s；
人证比对时间：≤2s；
凭条打印机：热敏式点阵打印，打印速度≥70mm/s；
存储记录数量：≥9000条；
供电方式：DC12V5A；
工作温度：-10℃~+55℃
	

	3.2
	人脸门禁一体机
	台
	3
	主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：≥7寸TFT液晶屏；
屏幕类型：电容屏；屏幕分辩率：≥600×1024；使用环境：室内室外；摄像头：不低于2MP CMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料：铝合金/钢化玻璃/PC；开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；Wi-Fi：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；人脸识别准确率：≥99%；人脸识别速度：≤0.5s；用户容量：≥9000个用户；人脸容量：≥9000张；卡片容量：≥48600张；密码容量：≥9000个；存储记录数量：≥145000条开门记录；RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路输入/输出；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个RJ-45；报警输入：≥2路；报警输出：≥1路；报警联动：支持；
	

	3.3
	门禁一体机电源
	台
	3
	插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10
	

	3.4
	单门磁力锁
	把
	3
	铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm)；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg(600Lbs)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃，工作湿度：≤95%；2KG；（含磁力锁支架）
	

	3.5
	开门按钮
	个
	3
	塑料外壳
86*86*25mm
工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%；0.1KG
	

	3.6
	门禁读卡器
	个
	3
	采用8位高速处理器
支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式
支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号
读卡频率13.56MHZ
同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34
支持在线升级
带蜂鸣器和指示灯提示功能
支持防拆报警，内置看门口狗程序
具备防雷防静电防短接功能
所有连接端口均具备过流和过压保护
工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%
支持86盒安装、明装
	

	3.7
	IC卡
	个
	3
	国标
	

	4
	出入口控制系统
	
	
	
	

	4.1
	综合管理平台
	套
	3
	1、软硬一体化自动部署，插电可用，支持30*24小时稳定运行；
2、自主可控管理平台，软件授权不低于：视频监控500路；视频联网1套；门禁管理100个门禁点；出入口车辆放行管理8个车道；停车场车辆收费管理1套；人车管理10000个人、20000张卡、5000辆车；智能监控1套；入侵报警200个防区；紧急报警50个；自主可控客户端4个；设备网络管理500路；支持扩容其他业务应用；
3、硬件规格不低于：
≥2颗自主可控处理器24核2.6GHz；
≥64G内存；
≥2T硬盘；
≥2个板载千兆网口,1个管理网口；
4、操作系统满足自主可控要求且通过国家安全可靠测评;
	

	4.2
	车辆抓拍摄像机
	台
	3
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：≥200万；
最大分辨率：≥1920×1080；
最低照度：≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：≥20m（红外）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：3.5-12mm；支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图等，多种智能模式可按需切换
全结构化模式：
a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜等属性识别，
b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，
c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、非机动车类型，
d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别
人脸抓拍模式：
a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，
b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，
c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，
d)支持同时检测≥56张人脸，
e)支持人脸去重
人脸比对模式：可支持≥14万张图片库导入，比对结果支持报警输出；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：≥100dB；透雾功能：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；接入标准：ONVIF（ProfileS/ProfileG）；GB/T28181；CGI；最大MicroSD卡：≥128GBRS-485接口：至少1个
（波特率范围:1200bps~115200bps）；
音频输入：≥1路（RCA头）；
音频输出：≥1路（RCA头）；
报警输入：≥2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；
报警输出：≥1路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；
模拟输出接口：≥1路（CVBS输出BNC接口）；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67。含电源适配器及支架。
	

	5
	巡更系统
	
	
	
	

	5.1
	巡更采集器
	台
	3
	存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线:USB；简体中文；3.67V充电电池；IP55等级；
	

	5.2
	巡更信息钮
	个
	24
	巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装
	

	5.3
	巡更人员钮
	个
	6
	巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带；
	

	6
	交换机及线缆
	
	
	
	

	6.1
	二层网络交换机
	台
	3
	二层交换机，24电口，2个光口
	

	6.2
	路由器
	台
	3
	转发性能：最大3MPPS
接入带宽：约1Gbps
业务端口：2个GE-SFP，2个GE-TX
8个GE-LAN
并发用户：约400-500
电 源：220VAC
环境要求：顶部工作温/湿度:10%-90%无凝露
存储温/湿度:5%-95%无凝露

	

	6.3
	光纤收发器
	台
	19
	电口速率：1个10/100MbpsBase-TX；光口速率：1个100MbpsBase-FX；光接口类型：SC；形态：盒式；传输距离：20km；光纤类型：单模单纤；波长：1310nm发送,1550nm接收；防护等级：IP30；安装方式：壁装
	

	6.4
	4芯光纤
	米
	2000
	GYTA-4D光缆结构是将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯中心是一根金属加强芯，松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带纵包挤制聚乙烯护套成缆。
	

	6.5
	机柜
	面
	3
	（高*宽*深）1600*800*600（mm），含单门楣60mm，颜色RAL7035，前门单开玻璃门，门轴在右，后门双开铁门，优质冷板制作
	

	6.6
	控制线
	米
	20
	ZR-RVVP-4*1.0（国标）
	

	6.7
	超六类信号线
	米
	3
	国标
	

	6.8
	门禁专用控制电缆
	米
	36
	ZR-RVVP-6*0.75
	

	6.9
	室外防水箱
	面
	2.8
	1个2P20A、6个1P10A、1个3插位插排
	

	6.10
	交换机
	个
	3
	8电口
	

	6.11
	交换机
	个
	2
	16光口
	

	6.12
	视频信号避雷器
	台
	18
	[bookmark: _GoBack]国产国标
	

	6.13
	数据信号避雷器
	台
	18
	国产国标
	

	6.14
	电源避雷器
	台
	20
	AC220V电源防雷器
	



2.5. [bookmark: _Toc28778]技防部分数据集成应遵循的技术架构
根据《中国南方电网有限责任公司内部治安及反恐怖防范管理细则》（Q/CSG2103025-2020），变电站治安反恐安全防范系统部署在站端，主要由视频安防监控、入侵报警、出入口控制及安检、巡更及无线通讯、无人机防御等系统组成，实现告警信息的全方位联动、显示。
[bookmark: _Toc24630][bookmark: _Toc15894][bookmark: _Toc25662][image: ]
系统侧以便后续根据南网规范开发接口，实现与上级应急指挥中心系统之间的通信。站端系统的遥视、遥信数据可上传至中心，供应急指挥中心坐席人员调用查看，并实现远程遥控。
[bookmark: _Toc134466249][bookmark: _Toc82542234]系统功能：
①实时视频监控
采用高品质摄像机，具有防尘、防水等功能特性。实时获取监控区域内清晰的监控图像，不同类型的摄像机可以满足各类区域监控点的监控需求，实现24小时不间断监控。支持对带云台的设备进行云台操作，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。
②视频存储回放
站端设备的视音频接入硬盘录像机存储，达到前端存储的需要，以供事后调查取证；支持不间断录像，录像存储时间不少于90天；中心平台按需进行录像检索，并通过流转发方式回放或下载指定时间的录像。
③视频分析功能
支持对人员入侵行为分析、人脸识别、车牌识别以及视频质量诊断。
④远程图片巡更
系统支持图片巡更模式，按人工巡更的顺序，把站内固定安装的多个监控点添加进预案，全程自动抓图，人工复核发现问题可进行注释，最后输出巡更报告。
⑤现场巡更
通过平台编辑现场巡更任务，并给巡更终端下发任务。采用巡更终端，离线模式下在巡更点进行NFC签到并现场拍照。结束巡更后，巡更终端上的数据回传至平台，生成巡更报告并在平台产生巡更事件记录。
⑥视频智能联动
当入侵报警系统出现报警时，平台接收到报警信号，联动相关监控点的预置点实现抓图上传，实现可视化运行管理。
⑦访客登记
以访客软件为基础，辅以人脸识别、身份证阅读器、扫描仪等外设，支持人证比对身份录入、权限管控。
⑧人车识别
车辆进出站需通过车牌识别，车牌在库车辆自动开启大门并记录通行事件；人员进出站和主控楼等场所，需通过人脸识别，人脸在库人员自动开启门禁并记录通行事件。
⑨智慧安检
通过金属探测安检门，可对过检人员随身携带的违禁金属刀具、枪支等违禁物品进行精准检测。基于人工智能的物品图像识别技术，实时分析过检视频，提取违禁品轮廓、物质类型，可精准识别至少15大类违禁品，有效辅助保安对违禁品判断和识别，提升违禁品识别效率和准确率。
⑩无线通讯
通过巡更终端进行对讲，无需接入平台。
⑪无人机防御
管理全站防御设备，图上显示防御设备及黑飞动态、轨迹（多站模式），实时侦测黑飞、显示告警信息并联动反制设备，对黑飞进行入侵统计，显示黑飞无人机的机型、方位、频段等，统计入侵的时间及次数等。
⑫告警管理功能
站端平台根据站端设备或硬盘录像机提供的信号，形成告警事件，并支持告警信息储存管理；支持处理多事件多点告警，告警信息不得丢失和误报。
⑬远程维护功能
通过平台软件能够对站端设备进行校时、重新启动、修改参数、软件升级、远程维护等功能。设备提供远程访问功能，运维人员不必到达设备现场，就可修改设备的各项参数，提高的设备维护效率。
⑭系统管理功能
通过平台软件能够对站端设备进行校时、重新启动、修改参数、权限配置、软件升级、远程维护等功能。设备提供远程访问功能，运维人员不必到达设备现场，就可修改设备的各项参数，提高的设备维护效率。
[bookmark: _Toc70369165][bookmark: _Toc134466250]核心应用
[bookmark: _Toc134466251]①视频智能联动
当出现区域入侵（雷达探测、探测器报警）、门禁开门，都会触发视频联动，调用摄像机预置位进行现场视频呈现。
[bookmark: _Toc134466253]②巡更管理
通过平台配置巡更任务，下发至对应账号的巡更终端，当巡更任务发生变更时，需及时同步任务信息。每班保安登录各自账号，接收巡检任务、执行巡检任务等流程。
巡更过程中，按照任务路线进行巡更，抵达巡更点后先用终端扫描NFC标签，进行巡更打卡，再拍照记录。考虑站内网络安全，支持离线巡更。巡更结束，终端接入网络后，向平台回传巡更数据，平台生成巡更报告。
[bookmark: _Toc70369171][bookmark: _Toc134466255]③治安数据看板
基于治安数据看板，对站内的巡更任务、人车出入情况、入侵报警事件等进行统计展示。
2.6. [bookmark: _Toc20820][bookmark: _Toc7619]授时装置服务要求
	序号
	服务项目
	内容描述

	1
	软件支持服务
	远程支持服务：提供3年7*24技术工程师电话、电子邮件技术支持服务，提供软件升级免费支持服务；
现场应急支持服务：提供3年7*24技术工程师根据客户故障情况现场应急支持服务；

	2
	安装督导服务
	应招标方的要求、提供现场安装支持服务。

	4
	资料提供
	应招标方的具体要求，提供电子资料说明

	5
	质保期
	授时装置保修期时长3年



2.6.1. [bookmark: _Toc30513][bookmark: _Toc32071]安装督导调试
2.5.1.1投标方必须向招标人提供所投标产品原制造商的安装督导调试服务。
2.5.1.2到货验收通过后，于本招标文件规定时间内完成合同产品的调试等工作，并提供调试过程中的各种文档资料。
2.5.1.3投标方在实施前必须按招标人要求编制实施计划表，并提交招标人项目负责人审核。项目安装调试工作须严格按照实施计划表进行。
2.5.1.4提供安装调测时使用的工具和设备, 通用工具由招标人协助解决
2.5.1.5修复在实施工作中发现的合同产品相关的故障和缺陷，确保系统稳定、可靠运行。
2.5.1.6必须按照招标人相关标准做信息安全加固。
2.5.1.7投标方须负责授时安全隔离装置与调度中心运行管控系统的接口调试工作，实现告警信息的及时传递。
2.6.2. [bookmark: _Toc31541][bookmark: _Toc291008619][bookmark: _Toc2158]测试
2.5.2.1投标人须制定测试方案，详细说明合同产品相关的测试项目、测试标准、测试计划、测试条件、测试方法、测试步骤、测试结果等内容。测试方案须经招标人审核通过。
2.5.2.2在整体软硬件平台的联通、联调工作完成后，协助招标人按照测试方案进行测试。
2.5.2.3如果在测试中发现合同产品相关问题，投标人须对其缺陷或缺点进行修正，然后重新测试直至合格为止。
2.5.2.4测试完成后，整理并向招标人提交测试记录。
2.5.2.5其余要求由签订合同的双方协商确定。
2.7. [bookmark: _Toc25621]质保及验收要求
1.需求清单里罗列的设备的质保期均为3年。
2.需求清单里技防部分的建设内容需通过属地反恐部门验收。
3. [bookmark: _Toc29294][bookmark: _Toc20704][bookmark: _Toc31353][bookmark: _Toc17945][bookmark: _Toc356999079][bookmark: _Toc20335][bookmark: _Toc500920862][bookmark: _Toc10574][bookmark: _Toc15481][bookmark: _Toc347154881][bookmark: _Toc21089][bookmark: _Toc168869426][bookmark: _Toc30581][bookmark: _Toc15226][bookmark: _Toc10207][bookmark: _Toc14493][bookmark: _Toc11765][bookmark: _Toc265313593][bookmark: _Toc2054]终端设备与系统集成要求
3.1. [bookmark: _Toc16808][bookmark: _Toc581][bookmark: _Toc111237313][bookmark: _Toc508213795][bookmark: _Toc384241749]联网要求
根据《中国南方电网有限责任公司内部治安及反恐怖防范管理细则》要求，联网要求包括安全防范管理平台联网、视频监控系统联网、远程联网的接口预留或接入三个方面，本期工程新增的视频监控系统预留远程联网接口。
3.2. [bookmark: _Toc111237314][bookmark: _Toc387][bookmark: _Toc7597]无线通信
根据《中国南方电网有限责任公司内部治安及反恐怖防范管理细则》要求，每班应设置一个无线通信设备，在项目里已经设置里用于无线通讯的对讲机，而且目前各个值班人员都配置有手机作为无线通信设备，因此此处不在单独设置无线通信设备。
4. [bookmark: _Toc9294]包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc2589][bookmark: _Toc25250]4.1设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。
[bookmark: _Toc96][bookmark: _Toc7064]4.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。
[bookmark: _Toc30620][bookmark: _Toc23692]4.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc21854][bookmark: _Toc5770]4.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc5646][bookmark: _Toc22009]4.5整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
5. [bookmark: _Toc384241750][bookmark: _Toc309034198][bookmark: _Toc508213796][bookmark: _Toc2571]双方工作安排
5.1. [bookmark: _Toc20204][bookmark: _Toc12312][bookmark: _Toc31745][bookmark: _Toc29565][bookmark: _Toc13388]招标人职责
[bookmark: _Toc24239][bookmark: _Toc2020]5.1.1提出本项目配套设备的现场布置图。
[bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc7122]5.1.2协调与本系统互联的各个系统的接口工作。
[bookmark: _Toc9813][bookmark: _Toc11120]5.1.3提供本系统硬件设备与招标人设备之间的管材（PVC管、镀锌钢管等）。
[bookmark: _Toc15836][bookmark: _Toc29623]5.1.4本系统现场设备的安装准备。
[bookmark: _Toc29726][bookmark: _Toc4337]5.1.5参加设计联络会、试验与验收,并负责现场验收。
5.1.6设备所需APN卡及配套流量费用由招标人负责。
5.2. [bookmark: _Toc4908][bookmark: _Toc15537][bookmark: _Toc1219][bookmark: _Toc30904][bookmark: _Toc28705]投标人职责
[bookmark: _Toc32188][bookmark: _Toc8392]5.2.1负责提供投标范围内所有硬件设备（含电缆、网线、光缆、立杆等施工辅材）。
[bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc12473]5.2.2负责完成本项目采购设备之间以及与智能安防可视化系统、边侧支持系统等数字生产系统的数据集成和调试工作。
[bookmark: _Toc11383][bookmark: _Toc12980]5.2.3负责对招标人专业人员的技术培训(包括硬件、软件的维护及运行培训),并提供必要的工作场地。
[bookmark: _Toc28243][bookmark: _Toc28620]5.2.4负责设备现场调试、技术指导，参加现场验收。
[bookmark: _Toc12770][bookmark: _Toc25616]5.2.5负责提供供货范围内所有设备的文件资料和运行维护手册。
[bookmark: _Toc26288][bookmark: _Toc10652]5.2.6负责本系统设备的运输和保险。
[bookmark: _Toc12790][bookmark: _Toc18986]5.2.7投标人应提供所供产品技术资料及电子版本；投标人至少应提供下列技术文件以供设计确认：设备清单、产品说明书、系统拓扑结构图、技术方案。
[bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc16991]5.2.8投标人提供的设备参数或配置接线有变化时,应及时书面通知招标人,否则由此引起的一切后果将由卖方承担。
5.3. [bookmark: _Toc19309][bookmark: _Toc21887][bookmark: _Toc8729][bookmark: _Toc11968]设计联络会与培训
5.3.1. [bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc16103][bookmark: _Toc19372][bookmark: _Toc31209][bookmark: _Toc11243]设计联络会
[bookmark: _Toc25943][bookmark: _Toc10197]为了确认本系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料,协调工程进度，投标人应在设计联络会召开前二周,提交给招标人需要确认的图纸和资料。由投标人负责设计联络会费用，调度、设计院、供电局参加，投标时需单独报价。是否召开设计联络会由招标人决定。
[bookmark: _Toc13656][bookmark: _Toc26628]5.3.1.1设计联络会议内容为：
1）确认本系统的详细设计方案；
2）确认本系统的具体功能规范；
3）讨论/确定培训计划；
4）讨论/确定工程进度要求；
5）讨论/确定工厂验收(FAT)计划；
6）讨论/确定现场安装计划要求；
7）讨论/确定现场验收(SAT)计划。
5.3.2. [bookmark: _Toc24012][bookmark: _Toc17175][bookmark: _Toc8482][bookmark: _Toc22613][bookmark: _Toc13366]培训
[bookmark: _Toc32747][bookmark: _Toc20533]5.3.2.1投标人负责对招标人技术人员及运行、维护人员的培训。
[bookmark: _Toc17680][bookmark: _Toc7521]5.3.2.2由投标人负责免费提供培训，招标人选派人员参加。
5.4售后服务要求
1）应对技术支持人员进行网络安全身份认证，并进行安全教育、培训；
2）投标人人员现场按规定流程工作，严禁使用非专用终端（笔记本电脑）、移动介质（U盘），防范病毒感染等风险；
3）投标人应做好有关信息的保密工作，严禁将带有南方电网公司标志及相关信息的开发、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。
6. [bookmark: _Toc85616809][bookmark: _Toc9693][bookmark: _Toc85616714][bookmark: _Toc85616904][bookmark: _Toc118205220][bookmark: _Toc116033328]技术资料
投标人应提供设备和系统的安装文件和图纸、检验记录、工程竣工文件、技术手册、用户手册、设备技术使用的说明书等资料，并对所提供的全部技术资料的准确性负责。
6.1. [bookmark: _Toc85616715][bookmark: _Toc256460952][bookmark: _Toc4457][bookmark: _Toc252536015][bookmark: _Toc9733][bookmark: _Toc5327][bookmark: _Toc252534255][bookmark: _Toc9458][bookmark: _Toc116033329][bookmark: _Toc85616905][bookmark: _Toc85616810][bookmark: _Toc32578][bookmark: _Toc9588]文件资料的数量
[bookmark: _Toc97017983]投标人提供的图纸和资料的数量为2套。
7. [bookmark: _Toc26296][bookmark: _Toc85616820][bookmark: _Toc85616725][bookmark: _Toc118205223][bookmark: _Toc85616915][bookmark: _Toc116033333]到货及验收
7.1. [bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc18257][bookmark: _Toc28670][bookmark: _Toc2101][bookmark: _Toc15686]到货
7.1.1设备到货地点根据甲方建设地点而定。
7.1.2设备到货后开箱验收无误后施工方做到货签收，甲方做见证方。
7.2. [bookmark: _Toc2188][bookmark: _Toc116033335][bookmark: _Toc85616822][bookmark: _Toc85616727][bookmark: _Toc18237][bookmark: _Toc23111][bookmark: _Toc6793][bookmark: _Toc449287343][bookmark: _Toc19468][bookmark: _Toc85616917][bookmark: _Toc425184678]验收
[bookmark: _Toc479643393][bookmark: _Toc120415787][bookmark: _Toc120415502][bookmark: _Toc479638335][bookmark: _Toc112465926][bookmark: _Toc120415886][bookmark: _Toc120415234][bookmark: _Toc468466457][bookmark: _Toc450935001][bookmark: _Toc120363736][bookmark: _Toc479638148][bookmark: _Toc120363225][bookmark: _Toc120505994][bookmark: _Toc112465568][bookmark: _Toc116795368][bookmark: _Toc120363385][bookmark: _Toc112464957][bookmark: _Toc422824595][bookmark: _Toc468503907]7.2.1依据投标人在投标文件中的承诺对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
7.2.2招标人与投标人对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或设备不符等问题时，由投标人负责解决。
7.2.3设备测试中出现性能指标或功能上不符合投标人在投标文件中的承诺和合同要求时，招标人有拒收的权利。
7.2.4如验收及测试中出现不符合投标人在投标文件中的承诺和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利。
8. [bookmark: _Toc85616919][bookmark: _Toc118205225][bookmark: _Toc116033337][bookmark: _Toc724][bookmark: _Toc425184679][bookmark: _Toc449287345][bookmark: _Toc85616824][bookmark: _Toc85616729]技术服务
[bookmark: _Toc120363228][bookmark: _Toc468466478][bookmark: _Toc479638355][bookmark: _Toc479643413][bookmark: _Toc479638168][bookmark: _Toc120415889][bookmark: _Toc422824596][bookmark: _Toc112465946][bookmark: _Toc116795388][bookmark: _Toc450935021][bookmark: _Toc112464977][bookmark: _Toc120363388][bookmark: _Toc120415790][bookmark: _Toc120415237][bookmark: _Toc468503927][bookmark: _Toc120363739][bookmark: _Toc120415505][bookmark: _Toc120505997][bookmark: _Toc112465588]8.1设备安装调试并通过验收运行后，进入质保期。质保期之后发生设备损坏，如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务。
8.2装置质保期内免费维修，设备发生的所有非不可抗力因素造成的缺陷或故障由生产厂家免费进行维修或更换，包括所需人力和所需更换材料。
8.3系统软件终身免费升级。
8.4投标人对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。
8.5投标人应向招标人提供以下内容的技术支持，包括但不限于：
1)设备安装、调试以及发生故障时的技术支持；
2)设备定期健康巡检现场技术支持；
3)重大故障及重大活动保障技术支持。
4)投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其报价货物生产厂家原产的或是经其认可的产品。
24
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