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一、项目概况 
  1.项目背景
为确保广西送变电建设有限责任公司500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）电力工程所用原材料的质量符合国家现行标准、规范及设计文件要求，从源头控制工程质量，特采购第三方检测服务。本项目所在地为北海市，本次采购旨在选定一家或多家技术能力强、信誉良好、服务优质的检测单位，为本项目提供公正、科学、准确的检测数据。
2.服务内容 
投标方需依据本技术规范书、国家及行业相关标准，对甲方指定的进场原材料进行抽样检测，并及时出具检测报告。主要检测材料包括但不限于：


	序号
	检测样品名称
	常规检测项目
	备注

	1
	机制砂地脚螺栓、河砂
	下屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度表观密度、堆积密度、空隙率、石粉含量、亚甲蓝值（MB、MBV值）、泥块含量、颗粒级配、碱活性、氯离子含量
	DL/T 1236‑2021
GB/T 228.1‑2021
GB/T 230.1‑2018GB/T 14684-2022 建设用砂

	2
	卵石、碎石铁塔高强度螺栓
	扭矩系数、洛氏硬度、楔负载、最小拉力载荷表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、颗粒级配、碱活性、氯离子含量
	GB/T 1231‑2024
GB 50205‑2020
JGJ 82‑2011GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石

	3
	块石
	碱活性
	GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石




3.引用标准规范 
投标方进行所有检测活动必须遵循最新版本的国家标准（GB）、行业标准（JGJ、JTJ等）、地方标准及相关技术规程。如标准之间存在差异，应以要求最严格的标准为准。主要标准如下：
DL/T 1236‑2021《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》GB/T 14684-2022 建设用砂
GB/T 228.1‑2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石
GB/T 230.1‑2018《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石
GB/T 1231‑2024《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》
GB 50205‑2020《钢结构工程施工质量验收标准》GB 175-2023 通用硅酸盐水泥
GB/T 1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB/T 18046-2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
JGJ 82‑2011《钢结构高强度螺栓连接技术规程》GB/T 12959-2024 水泥水化热测定方法
GB/T 5484-2024 石膏化学分析方法
GB/T 5762-2024 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法
GB 8076-2008 混凝土外加剂
GB/T 8077-2023 混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 23439-2017 混凝土膨胀剂
GB/T 35159-2017 喷射混凝土用速凝剂
JGJ 63-2006 混凝土用水
JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程
JGJ/T 98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程
GB/T 50081-2019 混凝土物理力学性能试验方法标准
GB/T 50082-2024 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
JTG 3420-2020 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程
GB/T 1499.1-2024 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋
GB/T 1499.2-2024 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带勒钢筋
JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规程
JGJ 107-2016 钢筋机械连接技术规程




DL/T 1236-2021 输电杆塔用地脚螺栓与螺母
GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法 
GB/T 13544-2011 烧结多孔砖和多孔砌块
GB/T 5101-2017 烧结普通砖
GB/T 8239-2014 普通混凝土小型砌块
GB/T 11945-2019 蒸压灰砂实心砖和实心砌块
GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块
GB/T 50123-2019 土工试验方法标准
TB10102-2023 铁路工程土工试验规程
JTG 3441-2024 公路工程无机结合料稳定材料试验规程
GB/T 328.1-328.9-2007 防水材料试验方法(汇编版)
GB 18242-2008弹性体改性沥青防水卷材
GB 18243-2008塑性体改性沥青防水卷材
GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材
GB 18967-2009改性沥青聚乙烯胎防水卷材
GB 18173.2-2014高分子防水材料 第2部分止水带
二、技术要求
1.检测资质要求
（1）投标人须具备有效的检验检测机构资质认定证书（CMA)。
（2）检测能力范围覆盖本技术规范书表1所列检测项目（结合检测内容从能力库中据实列举）。
（3）后续检测报告须后附“全国认证认可信息公共服务平台（认e云）”（http://cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网查询的该检测项目的核验截图。
（1）法定资质：投标方必须具有中国计量认证（CMA）资质，且CMA认证附表中必须包含本项目所需检测的全部或相应类别参数。
（2）认可资质（优选）：鼓励投标方同时具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可资质。
（3）上述所有资质必须在有效期内。
（4）投标方需提供近三年内类似项目检测服务的业绩证明（附合同关键页或用户证明）。
2.检测设备要求
（1）投标方实验室必须配备满足本项目所有检测项目所需的、齐全且先进的检测仪器设备。所有设备性能指标必须高于相关检测标准的要求。
（2）所有检测设备必须按国家规定定期送至有资质的计量机构进行检定或校准，并确保在有效期内使用。中标后投标方必须提供主要设备的检定/校准证书清单和复印件至招标人报审。
（1）投标方实验室必须配备满足本项目所有检测项目所需的、齐全且先进的检测仪器设备。所有设备性能指标必须高于相关检测标准的要求。
（2）所有检测设备必须按国家规定定期送至有资质的计量机构进行检定或校准，并确保在有效期内使用。投标方必须提供主要设备的检定/校准证书清单和复印件备查。
3.检测场地与环境要求
（1）投标方必须拥有产权清晰或长期租赁的、固定的、独立的检测场所。
（2）实验室环境条件（如温度、湿度、震动、电磁干扰等）必须满足各类检测标准的规定。例如：水泥、混凝土养护室必须满足标准养护条件（温度20±2°C，湿度≥95%）。力学实验室应有足够的空间和坚固的基座以保证设备稳定运行。
4.检测人员要求
（1）所有从事检测活动的人员必须经过专业技术培训，考核合格后持证上岗。检测报告审核/批准人应具有高级及以上技术职称或同等能力。中标后，应提供相应检测人员的证书证件至招标人报审。
（2）所有人员应遵守职业道德，保证检测活动的独立性和公正性，不得与材料供应商、施工单位等有任何可能影响判断公正性的经济利益关系。
（1）所有从事检测活动的人员必须经过专业技术培训，考核合格后持证上岗。检测报告审核/批准人应具有高级及以上技术职称或同等能力。
（2）投标方必须为本项目配备充足的专业检测人员团队，包括抽样员、试验员、报告编制员、审核员等。主要技术人员应具有三年以上相关检测工作经验。
（3）所有人员应遵守职业道德，保证检测活动的独立性和公正性，不得与材料供应商、施工单位等有任何可能影响判断公正性的经济利益关系。
5.抽样与送样
抽样、取样由甲方、监理方共同进行。
6.检测与报告
（1）投标方在收到样品后，应立即安排检测。对于常规项目（如钢筋拉伸、水泥安定性），应在5个工作日内出具正式报告；对于复杂项目，双方提前确认时间。
（2） 所有检测数据必须真实、准确、可靠，严禁伪造、篡改数据。
（3）检测报告必须格式规范、内容完整、结论明确。报告必须加盖CMA章（和CNAS章，如有），报告一式五份。
（4）发现检测结果不合格，投标方必须在第一时间（不得超过2小时）电话通知甲方。
三、质量要求
1.投标方应建立完善的质量管理体系，并有效运行。
2.所有与检测相关的原始记录、计算资料、检测报告等必须完整保存，便于追溯。
四、其他要求
1.投标方应对甲方项目的所有信息、数据及检测结果予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。
2.如因投标方检测错误、报告延误、漏检错检等原因导致甲方工程质量问题或经济损失，投标方应承担相应的经济赔偿责任和法律责任。
3.相关试品试件由招标人负责取样。如投标人所在地（以及其试验室）与招标人项目所在地为同一城市（仅限市区范围，不含所属县市）的，由招标人负责送样；如投标人与招标人项目所在地为不同城市的（含招标人所在城市管辖的县市），由投标人试验人员负责到招标人处接样到其单位进行检测。投标人在接到招标人的检测通知后12小时内必须到达招标人处接样，投标人必须自行完成检测并出具报告，不允许转委托。
4.本技术规范书未尽事宜，按国家和行业的相关规范要求执行。
5.抽样与送样
（1）抽样可由甲方、监理方及投标方共同进行，或由投标方持证抽样员依据相关标准独立进行。抽样方法必须严格遵循国家标准。
（2）样品应具有代表性，并立即进行唯一性标识，做好抽样记录。
（3）样品的运输和保管应由投标方负责，确保样品不发生变质、损坏或混淆。
6.检测与报告
（1）投标方在收到样品后，应立即安排检测。对于常规项目（如钢筋拉伸、水泥安定性），应在5个工作日内出具正式报告；对于复杂项目，双方提前确认时间。
（2） 所有检测数据必须真实、准确、可靠，严禁伪造、篡改数据。
（3）检测报告必须格式规范、内容完整、结论明确。报告必须加盖CMA章（和CNAS章，如有），报告一式五份。
（4）发现检测结果不合格，投标方必须在第一时间（不得超过2小时）电话通知甲方。
三、质量要求
1.投标方应建立完善的质量管理体系，并有效运行。
2.所有与检测相关的原始记录、计算资料、检测报告等必须完整保存，便于追溯。
四、其他要求
1.投标方应对甲方项目的所有信息、数据及检测结果予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。
2.如因投标方检测错误、报告延误、漏检错检等原因导致甲方工程质量问题或经济损失，投标方应承担相应的经济赔偿责任和法律责任。
3.相关试品试件由招标人负责取样。如投标人所在地（以及其试验室）与招标人为同一城市（仅限市区范围，不含所属县市）的，由招标人负责送样；如投标人与招标人为不同城市的（含招标人所在城市管辖的县市），由投标人试验人员负责到招标人处接样到其单位进行检测。4.投标人在接到招标人的检测通知后12小时内必须到达招标人处接样，投标人必须自行完成检测并出具报告，不允许转委托。
5.本技术规范书未尽事宜，按引用的相关规范要求执行。
