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总则

1.1 本技术条件书适用于深圳供电局有限公司电网建设工程项目采购电网设备标志牌，它提出了该设备的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。
1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本技术条件书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5 本技术条件书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术条件书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标标书中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标标书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
工作范围

2.1  服务界限

2.1.1 本技术条件书适应于所供电网建设工程项目电网设备标志牌的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2.1.2工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

2.1.3 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

2.1.4投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.1.5 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

2.1.6本技术条件书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.1.7投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2.2技术文件

2.2.1如有必要，工作开始之前，为表明所供应货物的细节，投标方应提供6份图纸、设计资料和文件给招标方批准。对于招标方为满足技术规范书的要求直接作出的修改，投标方应重新提供修改的文件。
2.2.2应在试验开始前2个月提交6份详细试验安排表以便招标方掌握。
2.2.3不应因为文件中一些修改而变更合同的价格，如果投标方)没有得到批准文件的情况下着手进行工作，投标方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会减轻投标方对满足技术规范书的要求或在其文件中进行修改而承担的责任。
2.2.4所有经批准的文件都应有可对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其它清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上招标方的名称、标题、投标方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件的编号。图纸和文件的尺寸一般应为420mm×297mm(A3纸型)和210mm×297mm(A4纸型)。

2.2.5提交资料的要求

a)说明书应包括下列各项：简要概述、与招标文件有差异的电网设备标志牌的型号、结构(附产品结构图)、尺寸、技术参数；

b)试验报告：应提供出厂试验、型式试验和特殊试验报告；

c)提供详细的装箱清单；

d)图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量及交付单位见表2-2。

表2-2投标方向招标方提供的技术资料、图纸和试验报告

	序号
	项      目
	提交份数
	提交单位
	交付时间

	1
	说明书及参数表
	6
	
	

	2
	产品结构图
	6
	
	

	3
	型式试验报告及出厂试验报告
	
	
	

	3.1
	出厂试验报告
	6
	
	

	3.2
	型式试验报告
	6
	
	


技术要求

3.1应遵循的主要现行标准
除本技术条件书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术条件书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 2894-2008   安全标志及其使用导则

3.2 环境条件

本技术条件书要采购的电网设备标志牌，其安装地点的实际外部环境条件如下。投标方应对所提供的相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

1)海拔高度：

<1000m；

2)最高环境温度：
+45ºC；

3)最低环境温度：
-15ºC；

4)年平均气温：   23ºC；

5)最大日温差：   30ºC；

6)日照强度：

0.1W/㎡(风速0.5m/s，大跨越采用0.6m/s)；

7)覆冰厚度：

0mm；

8) 基本风速：43m/s（离地面10m高处100年一遇、10分钟平均最大值）；
9)环境相对湿度：

日平均值：

≤95%；

月平均值：

≤90%；

10)污秽等级：

a～e级；
11)最大年降雨量：
2400mm；

最大日降雨量：
375mm；

最大雷暴日：
年最大雷暴日数。

最大紫外线强度：4级

3.3工程条件

3.3.1 耐震能力

水平分量：0.25g；

垂直分量：0.125g。

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数应大于1.67。

3.3.2 设计寿命

工程使用电网设备标志牌必须是全新的、耐用的，满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求，应保证电网设备标志牌设计寿命不低于10年。
3.4技术参数

3.4.1标志牌的参数

1）标志牌有杆号牌、警告牌、相序牌，包含配套安装架及防盗螺丝。
2）杆号牌采用EGP工程级反光膜，底板采用铝镁合金，密度2.5-2.8g/cm³，铝板厚度不低于2mm；警告牌采用EGP工程级反光膜，底板采用铝镁合金，密度2.5-2.8g/cm³，铝板厚度不低于2mm；相序牌采用铝板双面EGP工程级反光膜，铝板厚度不低于2mm。杆号牌、警告牌、相序牌安装架采用采用热镀锌或环氧树脂两种材料的安装架制作的安装架。
3）杆号牌尺寸：400mm×500mm；警告牌尺寸：400mm×500mm；相序牌尺寸：300mm×300mm。安装架尺寸采用与对应的标示牌同等尺寸。
3.4.2标志牌的材料

1）电网设备标志牌版面采用 EGP工程级反光膜。

2）电网设备标志牌底板采用铝镁合金，密度2.5-2.8g/cm³，厚度选用1mm或2mm，符合GB/T3880.1-2006第7.1条。

3）不允许有裂纹、裂边、腐蚀、穿通气孔、起皮、毛刺，允许有轻微的划痕、擦伤、划伤、印痕、压入物等。

3.4.3制作要求

    3.4.3.1标示牌版面文字采用 EGP工程级反光膜覆膜，图案采用反光膜丝网印刷技术，要求采用与反光膜配套的专用油墨；文字内容按工程需求制作；

 3.4.3.2标示牌设计使用年限10年以上不褪色，安装运行三年内不得有明显色差，标示牌表面无明显皱纹、开裂、凹槽、破损或弯形，膜无脱落每平方米的平整度公差小于1.0mm。图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损；标示牌板面无面积大于1mm2气泡，且在任何一处面积为10×l0cm的范围内，无2个(含两个)以上的气泡。反光膜应粘贴于整个标志面，且超出边缘至少2cm。反光膜应尽可能减少拼接，凡标示牌的宽度或高度在1.2m以下者，贴用的反光膜不得有接缝。当反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝以搭接为主。距离标志板边缘50mm之内，不得有拼接。粘贴反光膜应采用叠压接缝，上层反光膜压叠下层反光膜之重叠部分不得小于1cm。整体制作严格控制精度，保证安全牌的质量和美观度。

3.4.4安装架

3.4.4.1安装架采用采用热镀锌或环氧树脂两种材料的安装架制作，钢管组合塔塔身侧采用抱箍安装；设计使用年限30年以上。

3.5 基本设计要求

标志牌的尺寸、字体、字型、颜色等符合南方电网及深圳供电局有限公司关于标示的相关规定。设计样品应取得招标方审核同意。

标志牌框架及支撑架设计要求见附件1。
质量保证

4.1全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。
4.2投标方应对其设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

4.3订购的新型产品除应满足本标准外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4.4投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。
4.5附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。
4.6投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

试验

5.1 概述

5.1.1  电网设备标志牌应由制造厂的检验部门检验合格后方能出厂，制造厂应保证所有出厂的电网设备标志牌符合国家和行业及非标电网设备标志牌设计图样规定的有关技术条件。

5.1.2  电网设备标志牌试验分为型式试验、抽样试验。

5.2 型式试验

5.2.1  型式试验的目的是确认设计性能，通常在新产品试制定型时进行一次，当结构、材料工艺改变后需重新进行。

5.2.2  产品应进行的型式试验项目包括尺寸外观检查和破坏试验。

产品的破坏试验应在3.2所述各种条件下进行。

如果试件全部符合要求，则该种产品为合格。
5.3 抽样试验

5.3.1  抽样试验目的是证实材料和产品的性能。试验按批进行，在一批电网设备标志牌中随机抽取样品。

5.3.2  抽样试验数量按每种型号的总数3%计算，试验数量小于3件时按3件取。

5.3.3  如果试件全部符合要求，则该批产品认为合格。如果有二件或者更多的试件不能通过同一项试验，则该批产品为不合格。如果有一个试件有一项试验不符合要求，则在同批电网设备标志牌中抽取原抽样两倍的数量，重做该项试验，如果新试件全部符合要求，则该批产品仍为合格。如果再有一个试件不符合要求，则该批产品为不合格。

包装、运输和储存

6.1包装

6.1.1  电网设备标志牌应配套包装出厂。

6.1.2  包装物上应标明：

1）制造厂名称、厂标；

2）产品名称、型号；

3）包装数量、质量；

4）目的地及收货单位名称；

5）合同号；

6）出厂日期；

7）必要的其它标志。如：“勿压”等字样。

6.1.3  每件包装体重量不宜超过50kg。

6.1.4  每件包装体内应附有技术检验部门及检查员印章的产品合格证及必要的技术文件。

6.1.5  根据用户要求，投标方应提供有关电网设备标志牌组装及使用注意事项的说明书。

6.2运输

投标方应负责将电网设备标志牌运到合同指定的目的地。

电网设备标志牌在运输中均应该注意通风、防潮，同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起，还要注意避开有腐蚀性气体的环境。运输过程中应避免野蛮装卸，并保证电网设备标志牌在运输过程中不受损坏。

除合同条款的规定外，货物在装运后24h内，将装运通知单一式五份空邮给招标方。

投标方应填写主要部件来源、规范一览表
投标方应按表7-1如实填写主要元器件来源。

表7-1  主要元器件来源一览表
	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。
表8-1 技术差异表 
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


投标方：                盖章：

附件1 ：警告牌、杆号牌、相序牌框架及支撑架设计要求
1.1警告牌、杆号牌框架及支撑架

1.1.1警告牌框架


[image: image5.png]



	材料
	规格
	单位
	数量

	框架
	400mmX500mm
	个
	1

	热镀锌螺杆
	M10X25
	个
	4

	热镀锌螺杆
	M10X45
	个
	8

	热镀锌防盗帽
	M10
	个
	8

	拉钉
	
	个
	10


1.1.2杆号牌框架


[image: image2.wmf]
	材料
	规格
	单位
	数量

	框架
	400mmX500mm
	个
	1

	热镀锌螺杆
	M10X25
	个
	4

	热镀锌螺杆
	M10X45
	个
	8

	热镀锌防盗帽
	M10
	个
	8

	拉钉
	
	个
	10


1.1.3警告牌、杆号牌支撑架


[image: image3.wmf]
1.2相序牌框架及支撑架


[image: image4.wmf]
	材料
	规格
	单位
	数量

	框架
	300mmX300mm
	个
	1

	热镀锌螺杆
	M10X45
	个
	4

	热镀锌防盗帽
	M10
	个
	4

	拉钉
	
	个
	4


附件2 ：供货范围及设备技术规格一览表
供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量
	有无差异
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