阴极液技术规范书

广西电网有限责任公司

百色供电局
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1. 范围

本技术条件适用于阴极液订货、验收及使用的技术要求。

2. 引用标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。其它相关条件应遵循国家颁发的现行有关标准和规范。

3. 基本要求

3.1  应具备检验合格证；

3.2  应具备相应的国家标准证书；

技术参数

规格：5mL×10，10瓶1盒
单位：瓶
5. 供货范围

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同使用所必需的部件，即使本供货范围未列出

或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

项目名称：

	物资名称
	单位
	数量
	备注

	阴极液
	瓶
	10
	UN No.1230

规格：Net Vol.5mL


参考图片：

所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标
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需方联系人及联系方式：

	序号
	名称
	内容

	1
	联系人地址
	百色供电局变电管理一所电气试验班

	2
	联系人
	王储君   电话：18939225006


备注：1、配套提供正常使用的各种必需品，供方在投标时提供详细清单。

2、全部设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本标书中没有明显地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。
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