
技术规范书
1．标的物
	序号
	标的物名称
	规格型号
	数量(套)
	备注

	1
	伸缩门
	详见技术要求及规格参数
	2
	



2． 规格参数及技术要求
2.1规格参数
	产品名称
	规格参数
	需求数量
	单位

	单无轨主机
	正反转电机1台限位装置1套
电源电压180V-220V，50Hz
控制电压:12V～5V
电流:3A功率370W
移动速度12-18m/分
LED双面滚动字幕显示屏
背面闪动屏，无线遥控带缓启动装置
磁感应/机械双限位
	2
	套

	安全保护装置
	带防爬报警装置
带双探头防撞感应装置
电机热敏保护装置
电机延时停机保护
控制系统漏电保护
门体启停缓冲机构
	2
	套

	门体
	6063- T5不锈钢材质，1.6m（净空高度）
交叉连杆伸缩式无轨磁铁导向
轮距中至中600 最宽地方为650
门体为不锈钢材质主料：56×535×0.55
中料：45×32×0.45 采用无轨铸铝轮
表面工艺静电粉末喷涂+阳极氧化
抗风等级≥8级，运行噪音≤60dB(A)
	18 
	米

	控制系统
	每套标配无线遥控器2个/套，台式控制器1台，远距离遥控开关门。
内置主控电路板，支持限位停止，到位自动停机。
偏心手动离合装置。
	2
	套



2.2技术要求：
2.2.1响应方必须推荐先进、稳定、可靠的产品，且提供的产品必须是在国内允许销售的正品（符合相关质量及行业标准）。
2.2.2关于本技术文件的某些部分，响应方如不能满足要求，或有其它替代方案，以及其它修改建议，应作出说明，指出必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，按照国家及地方的有关现行规程、规范及标准执行。
2.2.3除上述标准外，本工程项目的设备、材料、施工还须达到下列现行中华人民共和国以及省或行业的工程建设标准、规范要求（标准、规范由响应方自行获取）：
(1) 中国国家标准、行业标准、地方标准；
(2) 国家及地方有关的法律、法规、条例；
(3) 云南省的有关规定、条例；
(4) 国家的其它权威标准。
2.2.4在整个项目的施工中严格按照国家、行业相关规定及南方电网、云南电网、云南电科院相关管理标准组织开展施工和验收。
2.3使用条件：
[bookmark: _GoBack]更换稳定可靠的电动伸缩门系统，解决超高压基地试验区2入口有序运行问题。满足现场工作要求。
2.4环境影响：
无
2.5包装：
包装能够满足运输条件；设备及其配件必须整体到场后拆箱，所有包装、说明等必须完好，并明显标示。
2.6运输和贮存：
必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存。
2.7标的物交付时间、地点： 
交付时间：2026年11月2日前；交付地点：云南电网有限责任公司电力科学研究院呼马山超高压交直流试验基地。
2.8安装和调试： 
2.8.1响应方应派代表到现场完成设备（软件）的安装、调试和运行，安装人员需熟知设备（软件）性能，接受过组件安装的相关培训，并负责解决合同设备（软件）制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内采购方提出的问题。
2.8.2由响应方完成设备现场实施、安装调试以及试运行，实施过程中需要对已有设备进行改造的由响应方负责完成；实施和改造过程中，不足的设备和材料由响应方提供；现场安装调试协调工作和安装条件由响应方负责。
2.8.3安装地点由采购方指定，响应方负责现场安装选点设计和实施协调。
2.8.4安装完成后按照标准进行调试，确保设备正常使用。
2.9验收： 
按照技术要求进行相应的验收。根据采购方需要，将相关功能进行实现和验证，响应方所提供的设备（主机）须有相应资质的第三方检测报告。
2.10付款及质保期：
2.10.1验收合格后，采购方在收到响应方付款文件后，60日内完成一次性支付。
2.10.2质保期为整机验收合格之日起计24个月；响应方在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。
2.11培训： 
安装完成后，响应方须到现场开展培训，确保设备管理人员能够熟练操作。
2.12售后服务及版本升级：
2.13售后服务
2.13.1响应方需要根据采购方要求，组建一支专业的服务队伍，同时须向采购方提供拟派参加本项目的人员名单以及参加人员的资料。
2.13.2产品完成到货验收后，进入质保期。
2.13.3响应方需向采购方提供产品相关的日常技术咨询服务。
2.13.4响应方须为产品（除特殊要求）在约定的质保期内免费提供技术支持和上门维修服务，期间产生的人工、配件、交通等任何费用均由响应方承担。
2.13.5设备安装服务完成后，响应方在收到采购方要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。
2.14版本升级
2.14.1响应方需要对采购方购置的产品免费进行必要的软件更新和版本升级。当采购方准备对产品进行升级或扩容时，响应方须提供咨询服务，并提交相关方案，并提供升级后的测试报告。
2.14.2当采购方的设备的安装环境、网络环境发生变化时，为保证产品的正常运行，响应方协助采购方须派遣专业技术人员现场提供相关技术服务，免费提供合理、可行的技术方案，进行实施。若须购买新产品，响应方应提前向采购方做出说明和建议。
2.14.3产品不受许可使用期的限制，由于产品原因造成系统运行不稳定或者影响系统安全的情况，响应方须免费对产品进行维修或者替换硬件相应的组件，直至问题得到解决。
2.14.4对于有需要备品备件的产品，响应方需要在质保期后2年内应该提供备件支持服务（费用双方协商）。
2.15其它：
2.15.1响应方须向采购方提供完整的有关该仪器的技术使用说明书，内容应包括仪器的技术参数、结构说明、使用说明、维护和保养，附件和工具目录及补充认为其它必要的内容。
2.15.2若采购方在响应方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本技术规范书要求不符，以及响应方提供的仪器等设备无法满足现场应用时，采购方有权无条件退货，所产生的一切经济损失由响应方自行承担。
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