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2026-2027年新致力公司车辆租赁服务采购项目技术规范书
[bookmark: _Toc17738][bookmark: _Toc17955]一、总则
本技术规范书适用于2026-2027年新致力公司车辆租赁服务采购项目的技术要求。
（1）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。
（2）如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备（或服务）完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在报价书中以“技术文件差异表”为标题的专门章节中加以说明。
（3）本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
（4）本技术规范书作为技术服务合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
（5）投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标人发现供应商提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标人有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
（6）投标人应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，招标人有权终止谈判。
（7）本技术规范书未尽事宜，由甲乙双方协商确定。
（8）招标人在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。招标人有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。
[bookmark: _Toc21050][bookmark: _Toc27024]二、项目概况
为进一步优化公司公务出行保障体系，提升员工外出工作效率，满足日常办公、业务洽谈、项目调研、应急保障等多样化出行需求，现启动车辆租赁服务项目。本项目以“规范、绿色、安全、经济、便捷”为核心原则，通过采购选定专业租赁服务商，构建高效、合规的用车服务体系，降低企业运营成本，助力公司各项业务高质量发展。
[bookmark: _Toc8015][bookmark: _Toc1537]三、服务期限
[bookmark: _Toc24178][bookmark: _Toc23442]服务期限：自合同签订之日起12个月止，具体租用时长以实际租用时间为准。
[bookmark: _Toc17919]四、租赁车辆技术要求
[bookmark: _Toc6185] （一）租赁车辆基本要求
1.车辆类型
	序号
	车型
	座位数
	单位
	预估数量

	1
	新能源车SUV（价格18万以上25万以内，续航590公里以上，总里程数30000km内，2023年至2026年期间上市车型。）
	5座
	辆
	1

	注：车辆价格以车辆购置发票为准。


2.车辆参数要求参照附表1车辆技术要求执行。
3.车辆品牌与配置：投标人提供的车辆应为新能源车型，配置需具备倒车影像、GPS定位、蓝牙连接等功能。
4.车辆情况：投标人提供的车辆必须合法有效、证照齐全、车辆技术性能良好；车辆外观整洁无明显划痕、凹陷，内饰干净无破损，座椅、地毯等无污渍。车辆灯光、雨刮、轮胎、发动机、制动系统、转向系统等关键部件性能良好，无故障隐患，符合机动车运行标准。车辆各项年检、保险手续齐全有效（含车损险、交强险、全车盗抢险、第三者责任险和车内乘客保险及不计免赔险等商业险），且保险额度不低于行业标准（第三者责任险不少于150万、车上责任险每座不少于1万元）。
5.投标人提供的租赁车辆须随车配备有效充电卡或配合协助招标人开通充电账户。    
6.本次车辆租赁招标不指定固定交付车型，投标人需承诺满足采购文件明确的车辆参数、安全标准及服务要求。最终选用的具体车型，由招标人根据实际用车需求自主确定，投标人须按招标人要求提供对应车辆。
[bookmark: _Toc28596]（二）车辆安全要求
1.所有租赁车辆必须配备有效的安全带、安全气囊、ABS防抱死制动系统、ESP车身稳定系统、配置车用应急包（含有气泵、补胎液、反光衣、三角架、破窗锤、灭火器等），且处于正常工作状态。
2.车辆需安装符合国家标准的行车记录仪，具备实时录像、存储功能，录像数据保存时间不少于30天，便于行车安全监控与事故追溯。
3.定期对车辆进行安全检测与维护保养，每次租赁前需进行全面检查，确保车辆制动、灯光、轮胎等关键部位性能良好，并向公司提供车辆安全检测报告。
4.合同执行期间，投标人应保证招标人所使用车辆的正常保养、修理与磨损零配件的更换（一切以随车三包使用手册规定为准）。招标人临时紧急用车，投标人须在0.5小时之内快速响应，并做出承诺。
5.投标人有完善的车辆维修保养体系，拥有完善的维修合作网络。投标人提供自有投建或合作的车辆维修点，必须符合国家规定安全、环保等要求。当租赁车辆在使用期间需要维修(由车辆本身质量问题产生的)、保养或年审、季审、接受定期检审及其它经招标人认可的合理因素而造成无法使用时，停驶超过24小时的，投标人必须调派同等条件的车辆供招标人使用。
6.租赁期内每辆车须购买保险，包括但不限于投保国家规定交强险、保额不低于150万元的第三者责任险、保额不低于1万元车上人员（乘客）责任险、车损险、不计免赔特约险、 医保外医疗费用责任险等。上述保险、不计免赔服务仅免除保险范围内的有关损失，但不免除如因甲方违法违规、事故等导致车辆被扣而产生的停运损失。电子保单发送至用车单位车管部门及用车人。
（三）长租车租赁服务标准
车辆交接
1.交车流程
(1) 按订单约定在指定时间和地点接收车辆。
(2) 接收车辆时，投标人或其指定人员需与招标人指定人员对车辆规格、型号、车辆原始里程、车辆外观、随车物品等车辆情况进行现场确认。
(3) 双方对车辆情况确认一致后，办理车辆接收手续，即签署一式四份的《租赁车辆交接单》。
2.回收车辆
(1) 如果不再续租，投标人与招标人双方约定在指定时间和地点回收车辆。
(2) 回收车辆时，投标人或其指定人员需与招标人指定人员对车辆规格、型号、车辆外观、随车物品等车辆情况进行现场核验与记录。
(3) 双方对车辆情况确认一致后，办理车辆回收手续。
车辆维护
1.常规保养
(1) 保养标准。以车辆保养手册为依据，执行里程和时间双标准，以先到达为准。
(2) 保养预警提示。投标人指定人员与招标人指定联系人确认行车里程，提示招标人达到规定里程数或时间节点后需要进行保养。
(3) 保养实施。投标人与招标人联系，确认保养实施时间、交车地点。投标人协调安排车辆赴维修保养机构实施保养。保养完毕，车辆交回招标人继续使用。
2.车辆维修
(1) 预判性维修
以招标人日常自检（投标人提供自检表、自检项目、方法培训）和投标人巡检抽检结果为依据，对易损易耗件进行提前更换，降低车辆行车过程中的故障风险，提高行车安全系数。由投标人与招标人双方协商送修时间和方式。
(2) 偶发性维修
车辆发生故障，招标人第一时间与投标人联系，在不影响行驶的情况下，双方协商维修安排事宜，由投标人上门接车或招标人自行到维修机构维修；如影响行驶安全，投标人负责联系拖车等送厂维修。
(3) 投标人负责维修的项目及频次
	序号
	项目
	频次

	1
	更换空调滤清器滤芯
	每1年按需更换一次

	2
	更换冷却液
	每2年按需更换一次

	3
	更换制动液
	每1年按需更换一次

	4
	更换前制动片
	每1年按需更换一次

	5
	更换后制动片
	每1年按需更换一次

	6
	更换雨刮片
	每1年按需更换一次

	7
	轮胎自然损耗的频次
	车辆行驶里程到达4万（40000）公里后，四条主轮胎更换一次


3.车辆年审年检
(1) 按照相关法律要求，由投标人安排车辆年审年检。
(2) 无需进检测机构的车辆，由投标人线上操作完成。
(3) 需进检测机构的车辆，由投标人与招标人协商送检时间后，在到期时间前安排车辆送检，完毕后交还车辆。
（四）车辆违章处理
1.每月对所有车辆进行违章查询，查询结果发送至招标人。
2.视交管部门规定的违章处理方式协商处理方案。
3.不扣分可线上处理的违章，投标人协助办理。
4.需扣分的违章，投标人通知招标人自行处理。
（五）交通事故处理
1.发生交通事故，投标人接招标人通知后，立即制定应对措施。保险公司按照法律规定和保险协议约定不予赔付的，该部分损失由招标人自行承担。
2.交通事故处理方案。
	人员
	车辆
	处理方案
	是否派人到事故现场
	替代车辆

	无伤亡
	可行驶
	参照车辆维修
	酌情
	/

	
	不可行驶
	参照车辆维修
	到场
	视采购人需求

	有伤亡
	扣车扣证
	/
	酌情，赴事发地处理
	/

	
	不扣车
	参照车辆维修
	到场
	/


3.车辆故障或事故，无法更换车辆。投标人按既定预案尽力为招标人解决本程通勤问题，包括但不限于出租车等。由预案产生的费用由投标人承担。
[bookmark: _Toc15967][bookmark: _Toc17418]五、验收标准
1.车辆交付使用前，招标人将组织相关人员对车辆进行验收，检查车辆品牌、型号、配置是否与约定一致，车辆外观、内饰、性能是否符合技术要求，随车证件、工具、设备是否齐全。如发现车辆存在问题，投标人应立即进行整改或更换车辆，直至招标人验收合格。
2.在租赁服务过程中，招标人将根据服务要求对投标人的服务质量进行监督和评价，包括车辆准时到达率、服务响应速度等方面。若投标人服务未达到要求，招标人将按照合同约定扣除相应服务费用，并要求投标人限期整改。
[bookmark: _Toc521][bookmark: _Toc2364]六、租赁费用与结算方式
1.租赁费用包括车辆租赁费、车辆保险费、车辆维修养护费等相关的费用，招标人不再另行支付。
2.采用按半年结算方式，投标人需在每半年向招标人提供租赁服务费用明细清单及合法有效增值税专用发票，投标人在收到发票后30个工作日内完成审核并支付费用。租赁按月据实结算，不满一个月，按天据实结算。














附表1、车辆技术要求
一、纯电动SUV车型 
	项目
	要求

	参考品牌
	比亚迪、埃安、吉利等

	上市时间
	2023年至2026年期间

	能源类型
	纯电动

	总里程数（km）
	小于30000

	CLTC续航(km)
	大于590

	电池容量(kWh)
	大于70

	快充时间(h)
	小于0.5

	车身尺寸(mm)
	长＞4930 / 宽＞1910 / 高＞1670

	轴距(mm)
	大于2900

	座位数
	5座

	主动刹车
	●

	车道保持
	●

	360影像
	●

	行车记录仪
	●







[bookmark: _GoBack]附表2、租赁车辆交接单
	租赁车辆交接单

	采购人
	

	中标人
	

	车辆确认
	车型
	

	
	租赁期
	

	
	车辆品牌
	

	
	月租金（元/辆）
	

	
	颜色
	

	
	车辆型号
	

	
	车辆状况
	

	
	车架号
	

	
	车牌号
	

	
	随车附件
	

	交接地点
	

	交接确认
	上述汽车已于   年   月   日由   移交               。

	
	（盖章）
      年    月    日
	（盖章）
      年    月    日

	说明：此单一式肆份，两方各持贰份，作为车辆交接凭证。
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