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[bookmark: _Toc9778][bookmark: _Toc353939550][bookmark: _Toc353940788][bookmark: _Toc299606277][bookmark: _Toc19744][bookmark: _Toc444945507]一、总则
[bookmark: _Toc15154][bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc12658]1.1 一般要求
[bookmark: _Toc299606280][bookmark: _Toc353940791][bookmark: _Toc353939553][bookmark: _Toc444945511]1.1.1 本技术规范书适用于 广西电网能源科技有限责任公司（以下简称 “招标人”）的 “科创产品产线装修”项目的基本要求内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
[bookmark: _Toc445194080][bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc261810243][bookmark: _Toc252486971][bookmark: _Toc222711875][bookmark: _Toc255894290][bookmark: _Toc968][bookmark: _Toc252485428][bookmark: _Toc293665071]1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.9投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.10 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
1.1.11 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
[bookmark: _Toc1313]1.2标准和规范
本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。
下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
[bookmark: _Toc444945516]GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准 
GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准 
GB 50016 建筑设计防火规范 
GB 50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范 
GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收标准
[bookmark: _GoBack]GB 50222 建筑内部装修设计防火规范
JGJ 298 住宅室内防水工程技术规范
GB 50054 低压配电设计规范
GB 18580~18588 室内装饰装修有害物质限量系列标准

[bookmark: _Toc19199][bookmark: _Toc270][bookmark: _Toc21309][bookmark: _Toc19617][bookmark: _Toc24273]1.3 工程概况
1.5.1 建设地点：南宁市高新三路1-1号3号厂房一层东面（495㎡）及三层（1121㎡）。
1.5.2建设规模：总装修建筑面积约1616㎡，涵盖厂房一层东面及三层。
1.5.3承包方式：包工包料。
1.5.4工程范围：水电改造、灯具安装、风扇安装、应急照明、消防设施配置、简易视频监控等（详见工程量清单）。
[bookmark: _Toc16057][bookmark: _Toc3957]二、技术要求
[bookmark: _Toc437603900][bookmark: _Toc20634][bookmark: _Toc444945517][bookmark: _Toc3452]2.1 材料及功能要求
[bookmark: _Toc26699]2.1.1 强弱电线缆材质
强电电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线，动力主线不低于10mm²，普通插座回路2.5mm²，照明回路1.5mm²，大功率设备独立回路4mm²；所有线缆阻燃等级ZR-BV。
弱电网线、监控线为无氧铜导体，导体铜纯度≥99.9%，禁止铜包铝、回收杂铜线缆。
2.1.2 厂房照明系统
（1）灯具选型标准
车间主照明采用LED工业平板灯/LED工矿灯，光源显色指数Ra≥80，色温5000K-5700K中性白光；光效≥110lm/W，功率因数≥0.95，无频闪，蓝光等级RG0。
库房、通道选用LED三防灯，具备防水、防尘、防腐蚀功能，防护等级不低于IP65；门窗潮湿区域灯具IP65以上。
（2）照度指标
柔性生产作业区平均照度≥300lx；照度均匀度≥0.7。
2.1.3 通风、风扇、排气扇系统 
车间壁挂工业电风扇：电机纯铜绕组，绝缘等级B级，运行噪音≤65dB，具备过热断电保护；扇叶金属加厚材质，防锈喷涂，风量满足区域空气循环置换。
2.1.4所有使用的材料长期释放不得导致车间空气超标：
甲醛：8小时均值≤0.5mg/m³，瞬时15min≤1.0mg/m³，苯：≤6mg/m³；甲苯/二甲苯≤50mg/m³；TVOC室内验收符合GB 50325-2020标准限值。

2.2 施工技术要求
[bookmark: _Toc27376]2.2.1强弱电工程
（1）强弱电分槽敷设，间距≥30cm，交叉处屏蔽处理；大功率电器独立回路。
（2）强弱电分管分槽，水平间距≥300mm，交叉位置金属屏蔽隔离。
（3）回路配置匹配额定电流断路器，所有插座回路加装漏电保护器；动力设备设置过载、短路、缺相保护。 
2.2.2厂房照明系统：
照明分区域独立开关控制，大面积车间可分组分区控制。
2.2.3视频监控
摄像头安装牢固，视野无遮挡；所有接头防水绝缘处理。
2.2.4收尾工作
完工精细保洁，清除全部胶渍、水泥印、施工废料。

[bookmark: _Toc12140]三、安全文明施工要求
3.1. 现场配齐消防器材，动火作业持证监护；施工人员佩戴劳保用品，高空作业搭设标准防护。
3.2. 严格遵守场地施工时间管控，严控噪音、扬尘。
3.3. 材料分区堆放，通道保持畅通，严禁私拉乱接电线。
3.4. 损坏原有建筑、消防、配套设施，全部损失由中标单位承担。
[bookmark: _Toc6629]四、交付要求及项目验收
4.1 中标方应在50天内（从合同签订之日起计算），将产线装修交付到位，提供装修合格证明、图纸、保修卡等，其中包括：设计图、施工图、竣工图。
4.2 材料进场验收：所有材料前通知甲方核验样品，不合格材料立即清场。
4.3.专项检测：电路绝缘测试、室内空气质量检测；电路通电全负荷测试、监控画面及存储功能测试。
4.6.验收存在质量缺陷，中标人3日内无偿返工，工期不予顺延，逾期承担相应违约损失。
[bookmark: _Toc1736][bookmark: _Toc444945521][bookmark: _Toc15512]五、质量保证及售后服务 
5.1中标人必须严格按照现场平面图及工程量清单施工。工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)要求，落实建设工程质量终身责任。
5.2 所有装修设备均须由投标方提供免费维护、保修服务，自验收通过双方签字之日起计算设备质保期，整体装修1年，水电5年。质保期内免费更换或维修。
5.3 质保期内，中标人应提供7*8小时现场保修和技术支持服务，负责解答招标人在用电设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；并于第二个工作日上门服务（24小时内上门响应）。
5.4 所有售后服务方式均为投标方上门，由此产生的一切费用均由投标方承担。
[bookmark: _Toc415424920][bookmark: _Toc333303610]

[bookmark: _Toc2394]附件一
[bookmark: _Toc415424921][bookmark: _Toc13049]投标差异表（格式）

投标人要将投标文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表。

投标人：                盖章：
	序号
	招标文件
	投标文件
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说明：投标差异表中未提及部分均响应招标文件要求。
                                       投标授权人签字：
                                                 时间：
                          16
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