2026年云南十里阳光发展有限公司餐饮部木板帐篷采购安装服务（零星采购）

项目技术规范书

项目概要云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），为完善公司配套设施、增加公司收入及满足员工户外活动需求。需采购一家户外用品公司购置木板帐篷，包含安装等。
二、项目技术要求

1.帐篷整体为三角形双坡结构，结构稳固、拆装便捷、收纳体积小，适配快速搭建。

2.产品整体无破损、无开线、无色差、无污渍，金属配件无锈蚀、无变形、无毛刺，所有拼接、缝制。

3.帐篷具备防水、抗撕裂、抗紫外线、耐高低温、抗风防雨性能，适配户外复杂气候环境长期使用。

4.所有配件齐全、匹配通用，互换性强，满足多次反复搭建收纳使用要求。

二、规格尺寸参数（标准16㎡通用款） 本项目采购帐篷为常规16㎡安置帐篷，尺寸公差严格受控，关键尺寸极限偏差符合行业标准：

1.整体占地面积：≥16㎡

2.外形尺寸：长4m×宽4m，雨棚最高点顶高≥3m，内空高度2.8米

3.尺寸公差：长度、宽度偏差≤±10公分，高度偏差≤±10cm
4.结构布局：本次帐篷为实木框架，内撑为32管，管壁厚度≥1.0mm,采用纱窗、门均为2个，帐篷内空高度2.8米，内空支撑杆为7根，型号为32镀锌钢管，管厚≥1.0mm，两侧对称设置通风窗户，窗子数量为2个，保证帐篷通风透气、防结露。

5.固定结构：配备专用防风拉绳加扣眼、缠绕式固定方法，整体框架链接方式采用10号螺丝加垫片进行固定。

三、材质与工艺技术要求  

1.外篷面料：高防水面料，面料克重达标，厚度为≥0.42mm，水压≥1600mm，抗撕裂、抗老化、防紫外线，长期日晒雨淋不褪色、不粉化。

2.内篷面料：采用高密度透气涤纶面料，柔软透气、防潮抑菌，无异味。

4.颜色：米黄色（可根据需求选择），整体色泽均匀统一。

5.所有缝纫线路平整、均匀、笔直，无跳针、断线、浮线，针距均匀一致，关键受力部位双重压线加固。

6.篷体拼接处、缝制针眼、定位孔等缝隙位置，平整牢固、搭接严密，无漏贴、偏歪、空鼓现象，杜绝渗水漏水。

8.支架主材：采用镀锌钢管，内撑为32管，管壁厚度≥1.0mm，管材强度高、韧性好，不易变形断裂。连接结构：拆装便捷、对接紧密，无松动晃动，杆件拼接后整体框架稳固，受力均匀。 

四、核心性能技术指标 

5.1 防水性能 篷体面料静水压≥1600Pa，持续淋雨、积水无渗漏；整体帐篷搭建完成后，暴雨环境下内部无渗水、滴水、返潮现象，完全满足户外防雨使用需求。 

5.3 力学性能 1.面料经向、纬向撕裂强度、断裂强度达标，正常拉扯、摩擦不撕裂、不开裂。2.整套框架可承受大风荷载，无变形、倾倒、松动，轻微外力挤压下结构稳定，所有面料、涂层、辅料均为环保材质，无刺激性异味，安全无害，符合人居使用标准。 

五、包装与交付要求

 1.整体采用分体式专业包装，框架杆件、篷体、地布、配件分区独立收纳，杆件置于包装底部，篷体折叠规整放置上部，小件配件独立分装，避免运输磨损。

2.外包装坚固耐磨，具备防潮、防尘、抗压性能，包装外标注产品名称、规格、数量、生产日期、厂家信息、存放注意事项。

3.交付产品含完整成套物资：帐篷主体、全套支架、木板、篷布、防风绳、膨胀螺丝、合格证。

4.所有产品为全新未使用正品，无翻新、无瑕疵、无库存积压老旧产品。

六.为保证本次采购木板帐篷质量，凡有意向参加报价的单位需到现场踏勘，踏勘地址：昆明市盘龙区昆曲高速6公里处，云南十里阳光发展有限公司会所厨房，联系人：马丽华13888940409。

七.提供增值税专用发票。
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	名称
	数量
	单位
	报价（元）
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	1
	木板帐篷（4米*4米）
	4
	套
	5600
	含所有材料
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