湛江供电局2026年基于圆形抱箍的钢筋混凝土电杆加固装置的研制项目材料采购报价表
	序号
	采购清单
	规格型号/主要技术参数
	单位
	数量
	单价报价（元）
	单价合计报价（元）
	备注

	1
	预应力水泥杆
	由6m预应力水泥杆对半切割制成，成套为2×5=10段送达测试单位。
①混凝土采用C40混凝土；
②主筋：Φ6，单根长度6015mm，共28根；
③螺旋筋：Φ4，长度 70432mm，1件；
④内钢筋：Φ6，长度 801mm，共15根；
⑤钢圈-8：规格 910×100，1件；
⑥钢圈-8：规格 910×120，1件。
	套
	5
	
	
	

	2
	加固件
	成套组装成型。
①两半拼装的圆形抱箍，Q345钢材，圆环内半径150mm，厚度4mm，分为上半环与下半环，左右两处断开，形成两对法兰连接端头；
②连接法兰，水平尺寸：30mm+35mm，厚度4mm，竖向高度55mm；
③角钢，Q345，L80×7，长度1300mm，采用单边角焊缝，6根均匀焊接在抱箍上；
④连接螺栓，8.8级螺栓+弹簧垫圈+防松螺母，镀锌或达克罗防腐，国标选型。
	套
	5
	
	
	

	3
	测试件支座
	根据试件直径设计的2个支撑、2个加载点共4个支座的钢结构部件，Q345钢材。
	套
	4
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