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一、总则

1、本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的人才发展中心鼎和大厦培训及评价设备购置。它提出了设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全等强制性标准，必需满足其要求。

3、如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4、本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5、本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

6、本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

7、投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

8、投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

9、投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

10、投标人应对提供的成套设备的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在系统实施、调测和试运行期间，如果发现由于投标人配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整套设备功能不能满足本技术条件书的要求，投标人应负全部责任。

11、投标人所供应产品必须为国产，且须满足以下要求：

（1）投标人身份：可为产品制造商，或具备产品供应及履约能力的集成商（无授权要求）；

（2）售后服务：无论投标人身份为制造商或集成商，均须提供有效期不少于两年的售后服务承诺函，明确售后责任与范围

二、工作范围

（一）项目概况

本标书采购的设备以及配件辅材适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1工程概况一览表（项目单位填写）

	序号
	名称
	内容

	1
	采购设备或项目名称
	人才发展中心鼎和大厦培训及评价设备购置项目

	2
	项目单位
	深圳供电局有限公司

	3
	项目单位地址
	深圳市


（二）范围和界限

1、本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作；

2、现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成。

（三）服务范围

1、供货范围一览表

投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量详见招标文件。

2、投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的设备及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件清单见招标文件，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。

3、投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

4、投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

5、如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

6、本技术条件书要求采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

7、投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方安保人员正常使用和维护设备。

8、售后服务：提供投运后2年免费全套系统的技术保障、故障处理和服务响应支持，提供定期设备维护服务，定期更换设备易损耗材，在该期间内设备发生非人为故障，应免费提供设备更换。应在投标书内说明具体服务方式。

9、技术维护支持应在力求不影响或少影响系统运行的同时合理安排。中标方提供的技术维护服务不得免除中标方所负的质量保证责任。

三、应遵循的主要标准

除本技术条件书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

表3.1标准和规程一览表

	ITUH、265
	《视频编解码标准》

	ITU-TG、711
	《音频编解码标准》

	ITU－TG、652、G、655
	《单模光纤标准》

	SMI-S
	《存储管理接口标准》

	ISO/IECPRF20922
	《消息队列遥测传输协议（MQTT，v3、1、1）》

	GB50348-2018
	《安全防范工程技术标准》

	GB/T14715-2017
	《信息技术设备用不间断电源通用规范》

	GB18899-2002
	《全介质自承式光缆》

	GB/T6995-2008
	《电线电缆识别标志方法》

	GB/T28181-2016
	《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

	GB/T13729-2002
	《远动终端设备》

	GA1089-2013
	《电力设施治安风险等级和安全防范要求》

	GB50348-2004
	《安全防范工程技术规范》

	DL/T720-2013
	《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》

	DL/T860
	《变电站通信网络和系统》

	DL/T1074-2007
	《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》

	DLT634、5104-2002
	《远动协议南方电网实施细则》

	国能安全〔2015〕36号
	电力监控系统安全防护总体方案

	发改委〔2014〕14号
	电力监控系统安全防护规定

	系统〔2014〕84号
	南方电网《变电站视频及环境监控系统摄像机布点优化方案》或最新要求

	Q/CSG1204005、62-2014
	《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范第6部分：厂站应用第2篇：智能监视中心功能规范》

	Q/GDW413-2010
	《电力系统二次设备SPD防雷技术规范》

	Q/CSG1204005、75-2014
	《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范第7部分：配置第5篇：厂站辅助设施配置规范》

	公司反措
	《南方电网公司反事故措施（2020版）》

	Q/CSG1203063-2019
	《变电站视频及环境监控系统技术规范》


四、使用环境要求

本招标技术文件书需要采购的设备和配套辅材，其外部使用条件见表4.1投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表 4.1-设备使用环境要求相应表(项目单位填写)

	序号
	名称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	操作温度
	-10℃～+50℃
	
	

	2
	存储温度
	-10℃～+50℃
	
	

	3
	湿度
	10%-80%（非冷凝）
	
	


五、技术要求

（一）技术要求及性能指标

1、投标方负责整个工程相关设备的采购运输、技术支持、安装调试和售后服务。投标方提供货物2年的整机全保。

2、投标方的供货应包含所有规定的为运行所需的部件，并满足本技术条件书的要求。

3、在本技术条件书的框架下，没有明确说明需提供但是在供货规定范围内，为全套装置运行所必要的那些供货和服务，都应该提供。

4、对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标方有责任给予补充，并列出单价。

5、投标方的设备如必需接到其他设备才能正常使用，所需的一切费用由投标方负责。

6、随机文件：投标方应在设备到货的同时，对应每套机组，向需方提供安装维护指导资料一份，需包括：安装指导书、安装规范书、系统各部结构尺寸数据、附属设备安装图、机组电气结构图、附属设备规范及机组操作手册、维护手册等（后附中文译文）。

7、投标方应在设备到货的同时，对应每套机组，提供装箱设备清单、设备生产号、报关文件等。

（二）总体技术要求

1、可靠性：本项目建设要求满足企业7×24小时系统应用及管理需要。

2、安全性：必须考虑信息网的安全级别和应用安全性的特殊需要，应能提供有效的安全保障，保证网络系统、服务器系统、存储系统（数据备份）、操作系统、数据库系统和应用系统的安全。

3、实用性：坚持以需求为向导，以应用促发展，贴近用户的需求，满足实际应用要求。

4、先进性：立足先进的技术，构建先进的应用系统，要求系统着眼点要高，不仅能够满足食堂管理的要求，而且要符合南网信息化的最新发展方向。

5、高集成性：强调各信息系统的标准化，应保证信息化系统与现行业务系统实现有效的衔接及集成，实现信息的交换、共享，要综合利用并达到各种通信手段的统一处理和服务。

6、可扩展性：系统建设不仅要满足当前的要求，还应具备良好的可扩展性，有利于逐步升级，实现向未来技术平滑过度。

7、开放性：在设备选择及联网方案上要坚持开放性原则，保证该系统对各种硬件设备的互连互通，在软件上支持跨平台和开发数据接口，便于同其它系统软件的集成和应用。

8、稳定性：系统应选择成熟、稳定、可靠和先进的操作系统、数据库、网络协议、中间件等，应采用高可用性技术，保证系统的稳定性。

9、可恢复性：确保在网络或系统出现问题时能及时、快速地恢复系统的正常运行，保证系统的可恢复性，提高网络系统的抗干扰能力。

10、可管理性：系统的使用及管理以简便、易于操作、方便使用为准则，保证系统具有高可管理性，降低系统管理和维护成本。

11、产品硬件及核心芯片应国产化，且可以兼容鸿蒙系统，设备以及软件平台系统需提供开放的数据接口及协议，便于与鸿蒙系统数据对接。

（三）设备参数及功能

1、培训评价文化展示设备

1.名称:采用窄边框艺术画框屏，尺寸不小于50寸，支持触摸互动，分辨率不低于2K。用于展示模范领军人物。

 2、企业文化培训展示设备

1.名称:配置智能物联网关，对培训场所内灯光等物联设备进行控制，设置多种模式，节能操作控制，含智能面板，提升培训学习质量与体验(分布式物联装置合计九台）

 3、多媒体展示屏

1.点间距≦1.26mm；尺寸3.62m*1.7m；

2.对比度最高可达 6000:1

3.采用COB倒装封装技术

4.优秀的显示效果和出色的色彩还原度

5.屏前亮度达到600cd/m²

6.显示细节处理更佳: 超低摩尔纹、超低反光、超低触摸痕迹

 4、高清录播主机

1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备布线实施，主机需为标准1U机架式设计，支持外接不同尺寸控制屏满足不同环境的操作需要；

2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；

3.优质性能：主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz；

4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于30dB(A)；

5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W；

6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路

7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；

8.网络接口：RJ45≥1，支持防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；

9.控制接口：支持RS232串行通信协议进行外接控制；

10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；

11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储；

12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；

13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；

14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；

15.视频传输技术：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；

5、流媒体处理软件

1.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制；

2.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；

3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；

4.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中；

5.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；

6.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；

7.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；

8.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；

9.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括特写、全景、人才全景、人才特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面；

10.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整；

11.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换；

6、智能跟踪处理软件

1.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制；

2.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；

3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；

4.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中；

5.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；

6.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；

7.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；

8.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；

9.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括特写、全景、人才全景、人才特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面；

10.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整；

11.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换；

7、高清全景摄像机

1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；

2.像素：有效像素≥800万；

3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；

4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍；

5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s；

6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；

7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；

8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；

9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；

10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；

11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；

12.音频接口：Line in输入口≥1；

13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议；

8、摄像机跟踪拍摄软件

1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；

2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；

3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；

4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；

5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；

6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；

7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；

8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；

9、互动录制面板

1.安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。

2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。

3.信号指示灯：要求具备信号指示灯。

4.支持一键式系统电源开关控制。

5.一键式录制、停止、锁定电脑信号。

6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。

7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。

8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、人才信号、电脑信号、远端课室画面。

9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。

10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲模式。

10、数字音频矩阵

1.音频输入/输出通道（MIC/LINE）：12路输入/8路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。

2.矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。

3.转换器类型 24bit;采样率 48K

4.频率响应 20~20KHZ

5.模/数动态范围≥104dB

11、数字音频处理软件

1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。

2.AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。

3.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。

4.AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。

5.ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。

12、采访话筒（拾音麦克风）

1.单体：背极式驻极体

2.指向性：超心型

3.频率响应：40Hz—16kHz

4.低频衰减：内置

5.灵敏度≥-29dB±3dB

6.输出阻抗≥500Ω±20%

7.最大声压级≥130dB

8.信噪比≥70dB

9.动态范围≥106dB

10.使用电源：48V 幻象电源（48V DC）

13、拾音麦克风（全向性）

1.类型：360°全指向数字阵列麦克风；

2.拾音距离：不小于8米拾音距离；

3.音频输入接口：line in（3.5mm）≥1；

4.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2；

5.USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信；

6.灵敏度：-26dBFS；

7.信噪比：不小于80dB(A)；

8.频率响应：20Hz-16kHz；

9.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样；

10.音频处理：需支持回声消除、噪声抑制、增益控制等自动音频处理功能；

11.供电：USB DC5V

14、电源管理器

1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 

2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；

3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；

4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；

5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；

6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。

15、98寸高清一体机

1.整机前面板采用不小于98英寸的防眩光钢化玻璃材质，采用UHD超高清LED液晶屏，画面显示比例16:9，分辨率不低于3840*2160，玻璃表面硬度≥9H。

2.整机内置非独立外扩展的摄像头，可拍摄不低于4800万像素的照片，摄像头视场角不小于120度，用于教师拍摄所需画面以及调取摄像头进行远程巡课，支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。

3.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开机、关机、调出中控菜单、音量调节、护眼模式开关、屏幕内容录制的操作。

4.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W，整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。

设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。

含移动支架，带触摸，含ops模块（I5、8G、256G）

16、投影仪

1.分辨率：WUXGA (1920*1200) ；

2.亮度：7000流明，中心亮度：7600流明；

3.对比度：5500000：1；

4.数字梯形校正：垂直：±40°(自动+手动)；水平：±15°(手动)；

5.短焦镜头，镜头投射比：1.07-1.73；

6.配备27寸展示一体机，支持设备集中控制；

7.提供配套辅材（信号传输线缆、电源线缆及控制线缆等）

17、画框显示屏

1.尺寸不小于32寸；

2.分辨率1920*1080；

3.可视角度178°/178°；

4.亮度：300cd/²；

5.对比度：4000:1；

6.输入电压：AC110-220V；

7.主板:安卓，内存2+32G。

18、定制教学装置（电缆切片造型旋钮）

1.尺寸不小于32寸；

2.分辨率1920*1080；

3.可视角度178°/178°；

4.亮度：300cd/²；

5.对比度：4000:1；

6.输入电压：AC110-220V；

7.主板:安卓，内存2+32G。

六、试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

（一）型式试验

型式试验是为了验证所设计和制造的设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求，投标方应提供有相应资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告，型式试验的项目内容如下：

无

（二）出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。出厂试验的项目内容如下:

在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。

（三）现场交接试验和功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应按第五技术要求执行。

七、产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

八、技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少2套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

1)出厂试验报告；

2)产品合格证；

3)保修卡；

4)产品安装作业指导书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明及调试说明、使用说明书、维护手册、维护项目及周期建议清单、培训教程等等）；

5)其它相关图纸资料、测试数据、软配套件密码等等。

九、监造、包装、运输、安装及质量保证

（一）监造

本标书采购设备无监造要求。

（二）包装

1、要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3、包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。

4、设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

（三）运输

1、设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2、整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3、制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4、随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

（四）安装使用指导

投标方应在本标书采购设备首次使用时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB26164、1《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》的要求进行。

（五）质量保证

1、全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于5年；

2、投标方应对其整组设备在到货后提供两年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3、订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书；

4、投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5、附属及配套设备必需满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证；

投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转；

6、设备到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试,并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训；

7、对仪器在质保期内出现的故障,投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理,并立刻提出处理意见,免费进行维修；

8、对于质保期已过的仪器,厂家将负责终身维修。对于一般的故障,处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

十、主要元器件来源

投标方应按表10.1如实填写主要元器件来源。

表10.1主要元器件来源一览表（投标方填写）

	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


十一、技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表11.1。

表11.1技术差异表（投标方填写）

	序

号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：盖章

十二、投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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