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[bookmark: _Toc32248]总的部分
[bookmark: _Toc17707][bookmark: _Toc27439]项目背景
为解决海南电力产业发展有限责任公司所中标营配指挥中心等项目，需采购一批设备用于项目交付。
本次项目设备清单详见供货一览表。
[bookmark: _Toc5956]供货一览表
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	抗光幕布
	布尺寸：≥180寸
	套
	1
	

	2
	无线投屏器
	1.4K@30Hz 手机无线投屏器
一键快投，横竖屏切换，无线距离可达10米
2.输入：USB-C (5V/500mA)
3.输出：HDMI，2.4/5GHz无线模块
4.分辨率：4K@30Hz
5.频段：2.4/5GHz
6.尺寸：66(L)×66(W)×14.64(H)mm
7.配件：0.5米 HDMI线，1米 A-C线
8.包装：彩盒
	台
	5
	

	3
	异形监控台
	[bookmark: _GoBack]1．冷轧钢厚度≥0.8mm，气保焊；
2．总厚≥36mm，边缘铝型材封边；
3．背部预留散热孔，台面后沿设毛刷拉铝过线槽（垂直入线不外露）；
4．尺寸：约4800*800*780；
角度：坐席台面间夹角约为165°
	组
	4
	根据甲方现场定制需要为准

	4
	配电柜
	1．配置不低于：功率10KW/1组；2路输出（1P)/手、自动（时控开关）控制/电源、运行指示灯。
	套
	1
	

	5
	人体工学椅
	                                                                            1.可升降旋转头枕；
2.黑色或灰色全新进口特网；
3.腰部符合人体公学顶腰设计、更加舒适；
4.黑色3D活动扶手、带PU扶手面（前后，左右，旋转，升降）；
5.座包一体成型定型海绵永不变形，透气网布；
6.规格：560*680*1160
	张
	4
	

	6
	文件柜（三门）
	国产定制
	套
	2
	

	7
	音箱线
	专业护套线：2*2.0
	m
	200
	

	8
	主席台
	国产定制
	套
	1
	根据甲方现场定制需要为准

	9
	成套办公桌椅
	1.桌子尺寸：1430*1430*1100
2.椅子尺寸：615*550*1000
	套
	4
	

	10
	会议桌椅
	1.会议桌：材质：中纤板，白色亮光烤漆，规格：3600*1800*760
2.椅子：面材靠背用高弹力网布，规格：975mm*640mm*640mm，面材：靠背用高弹力网布
	套
	1
	

	11
	研发办公桌椅
	国产定制
	套
	1
	根据甲方现场定制需要为准

	12
	大班桌
	规格：1800*900*750
	套
	2
	

	13
	42U标准机柜
	1．尺寸：约600mm*600mm*2000mm
；2．配置不少于：两风扇，3层隔板，1电源分配单元；
	台
	1
	

	14
	42U标准机柜
	1．尺寸：约600mm*800mm*2000mm；
2．配置不少于：两风扇，3层隔板，1电源分配单元；
	台
	1
	

	15
	24口配线架
	国产/国标
	套
	4
	

	16
	理线架（24口）
	国产/国标
	只
	5
	

	17
	PDU插线板
	技术参数：最大电流
10A，额定电压250V，最大功率2500W，8位，1.8米
	只
	2
	

	18
	电池架
	定制开放式电池架，支持4层单/双列自由组合，满足现场68节12V200Ah铅酸蓄电池，含电池架承重底座
	个
	1
	根据甲方现场定制需要为准

	19
	电池开关汇流盒
	电池开关汇流盒，
直流专用开关，不可用交流开关代替，要求同时配置单组开关及总开关160A/3P*3（2个电池组独立开关+总开关）
汇流铜排
	个
	1
	

	20
	电池间连接线缆、铜排
	电池组内采用铜排连接30*3mm，
跨层电池连接线BVR 1*35mm²
载流量≥160A
	批
	1
	

	21
	UPS与电池间连接线
	BVR 1*35mm²
	批
	1
	40米

	22
	综合配电柜
	市电回路：
200A/3P*1+125A/3P*3+32A/3P*3+20A/2P*3，防雷/浪涌
UPS回路：
125A/3P*1+63A/3P*3+32A/3P*3+20A/2P*3，防雷/浪涌
	台
	1
	

	23
	不锈钢防暴钢叉
	不锈钢,可伸缩，可拆卸，尺寸：收缩130cm，伸展205cm
	把
	6
	

	24
	防暴棍
	材质：PP尺寸：Φ30mm×1600mm
	把
	6
	

	25
	PC透明盾牌
	材质：铝合金尺寸：90cm×50cm厚度：3mm
	个
	6
	

	26
	防爆毯
	1、防爆毯尺寸：应不小于1600×1600（mm）
2、抗暴性能应不低于82-2手榴弹
	套
	6
	

	27
	灭火毯
	尺寸：1m×1m
	张
	6
	

	28
	正压式空气消防呼吸器
	尺寸：700×300×480mm
	个
	6
	

	29
	4kG手提式七氟丙烷灭火器洁净气体灭火器
	灭火剂：HFC-227ea净含量：4kg
	个
	6
	

	30
	个人防护装备（防暴头盔、防刺服、防割手套、强光手电筒、毛巾）
	防暴头盔：材质PC黑色
防刺服：防护面积0.3㎡
防割手套：材质防割PE纤维+不锈钢丝
强光手电筒：LED3W
毛巾：30×60mm
	套
	6
	

	31
	急救包
	尺寸：240×180×90mm
	个
	6
	

	32
	阻车钉
	国产国标
	个
	60
	

	33
	通信器材（固定电话、对讲机等）
	频率范围：450-470MHz信道数：16
	套
	6
	

	34
	安保放置柜
	尺寸：1800×900×400mm
	面
	3
	




[bookmark: _Toc427380953][bookmark: _Toc124406421][bookmark: _Toc518408403][bookmark: _Toc411267588][bookmark: _Toc427568148][bookmark: _Toc22344][bookmark: _Toc12919][bookmark: _Toc407982394][bookmark: _Toc407417359][bookmark: _Toc411269793][bookmark: _Toc523850205][bookmark: _Toc240049345][bookmark: _Toc407415872][bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc407415873][bookmark: _Toc407417360][bookmark: _Toc407982395][bookmark: _Toc25805][bookmark: _Toc964]产品报价范围
★投标方报价中必须包括所供设备运达指定地点的运输费、卸车费。
投标须知

1. 本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、电网公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行；
2. 本文件中的所有设备技术参数为招标方最低技术要求，为本次招标项目技术评审中的评分因素“技术参数优异性”的评分依据，投标方须做出点对点应答并满足，若不满足应当予以否决投标方技术文件；应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。
3. 投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，并根据技术规范书中的要求和范围进行技术方案的设计，其提供的设备的技术方案应满足招标文件所规定的所有要求。投标方也可推荐能满足招标文件要求的类似的或更优的产品和方案，但投标方必须详细标明技术差异。未在技术差异表中说明的条款意味着投标方认可其所提供的设备、产品及服务等的相应部分完全符合或高于本技术规范相应的要求，投标方中标后除非经过买方书面同意，否则不得以任何理由提供低于本技术规范要求的相应的设备、产品及服务等；
4. 对于应标硬件设备不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议；投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划；
5. 投标方提供的设备必须是标准的，技术上是成熟的；所有设备应是全新的，具有先进结构和一流工艺水平，并能在中国境内安全使用，符合环保要求；
6. 投标方应依据本技术规范的要求及推荐的技术方案提出详细的设备配置和报价清单；
7. 投标方的投标文件应以中文简体编写(原厂商的资料可为英文)，所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料；
8. 本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误)，投标方应及时提出要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正；
9. 针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分，与招标文件具有同等法律效力；
10. 技术规范书经买卖双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书的未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。
[bookmark: _Toc14021][bookmark: _Toc28748][bookmark: _Toc523850198][bookmark: _Toc3485][bookmark: _Toc124406414]进度保证
技术规范书中标注为★的条款或参数，投标方必须满足。
★在签订合同后，根据招标方首次备货要求，七日内按照不低于合同20%金额进行备货 ，备货后由招标方进行确认，确保关键物资满足24小时内到货要求（含节假日），其他物资十五日内完成供货。
★为确保供货交付到招标方所需的工程现场，投标方需提供免费运输服务及卸货服务。
★中标方需在收到招标方订单合同完成签订之日起十五日内完成所有设备到货。
★订单合同签订后，中标方需在十五日内完成订单合同中清单里所有的设备到货，若无法在十五日内到货，每超期一日，按照订单签订合同价款1%支付违约费。
★违约解除条款：在签订合同后，合同履约期间出现超期无法在十五日内送达，累计出现三次，招标方有权解除合同。
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[bookmark: _Toc15631]质保及售后服务
要求投标方对本项目提供2年的总体质保。投标方提供的主要设备及材料需满足2年的质保，设备安装调试并通过验收运行后，进入质保期。
质保期服务：在质保期内发现供货范围内的任何设备存在缺陷、设备出现故障或达不到标书所标明的技术指标时，投标方在接到通知后必须迅速赶到现场处理，招标方根据情况分析实属产品质量问题时，有权要求投标方为其免费更换设备，即投标方免费负责设备检修、零部件的更换和整机的更换。
在质保期内如遇到设备发生大的故障，投标方接到招标方的通知后，应派专业技术人员2小时内响应，2小时内到达现场，协助招标方处理故障，并提交事故处理报告。
1. 售后服务内容
服务内容包括：
（1） 硬件产品出现故障后需进行更换或修复，同时在修复期间提供相应的备件供业主方使用；
2. 服务方式
要求提供多种服务方式，包括：
（1） 热线电话：提供7×24小时热线电话支持，随时解答设备使用过程中出现的问题；
（2） WEB方式：提供电子邮件、文档下载等远程技术支持方式；
（3） 现场服务：提供现场服务。
3. [bookmark: _Toc14353][bookmark: _Toc3562][bookmark: _Toc4944][bookmark: _Toc8786]响应时间
[bookmark: _Toc341]要求电话响应时间≤1小时，邮件响应时间≤2小时，现场响应时间≤2小时，对于排障时间要求 24 小时内解决。
[bookmark: _Toc23319]

1. [bookmark: _Toc8415]其它
本规范文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的优质产品及其相应服务。此外，必须执行国家有关安全、环保等强制性标准。
[bookmark: _Toc27602][bookmark: _Toc523850215][bookmark: _Toc7829]测试及验收
[bookmark: _Toc271893793][bookmark: _Toc10509][bookmark: _Toc10997][bookmark: _Toc317236947][bookmark: _Toc374][bookmark: _Toc18001][bookmark: _Toc523850216]概述
投标方提供的产品应根据招标方同意的程序进行检验和测试，并在投标书中给出参考的测试目的、内容，招标方保留根据投标方的承诺而监视试验的权利。
当产品部署后，如发现产品有缺陷或当安装完毕后按投标方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到投标方提供的产品技术数据和招标方技术规范要求的技术性能时，中标方应免费为招标方更换，然后进行系统测试和验收。

[bookmark: _Toc10685]到货验收
根据中标产品的技术规范要求和质量标准，对产品进行检查验收，对产品有异议，招标方有权当场拒收。如发现数量不足或有质量等问题，中标方负责按照招标方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
产品设备齐全，包装完整，经开箱检查后型号及规格与合同设备清单一致，设备检测工作正常后，视为到货验收合格。
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