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总则
1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的 数智中心2025年鼎和大厦22F创新人才工作室设购置项目  它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，仅对提供设备或者工程、技术服务做出要求，不做评标否决项，投标方应出具相应技术资料证实其设备可以达到该参数要求，作为评标时打分的重点参考。

1.11投标人应对提供的成套设备的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在系统实施、调测和试运行期间，如果发现由于投标人配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整套设备功能不能满足本技术规范书的要求，投标人应负全部责任。

1.12本技术条件书未尽事宜, 由招、投标双方协商确定。
工作范围
项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	数智中心2025年鼎和大厦22F创新人才工作室设购置项目

	2
	项目单位
	深圳供电局

	3
	项目单位地址
	深圳市鼎和大厦


范围和界限

1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
2）现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成。
服务范围

1）供货范围一览表

投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   设备供货范围响应表（项目单位填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	物资清单
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	LED数据展示显示屏
	平方米
	技术要求详见（五、技术要求）
	10.29
	
	

	2
	配电柜
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	3
	5G CPE路由器
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	3
	
	

	4
	视频会议终端套装
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	5
	3D图像处理套件
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	7
	
	

	6
	KVM分发控制套装
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	


应遵循的主要标准依据
除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
《电力系统设计技术规程》（DL/T 549 -2009 ）

《电力系统通信设计导则》（DL/T 5599-2021 ）


《电力系统通信管理规程》（ L544 -1994 ）

《综合布线系统工程设计规范》（ G50311 -2016 ）

《电气安装工程接地置施及验规范》（ GB 50169 -2016 ）

《建筑物电子信息系防雷技术规范 》（ GB50343 -2012 ）

《建筑物防雷设计规范 》（ GB50057 -2010 ）

《安全防范系统验收规则》（ GA308 -2001 ）

南方电网《小型基建技术业务用房可行研究技术导则》Q/CSG 1201009 -2016 

《电力调度通信中心工程设计规范》GB/T 50980-2014

《电子计算机场地通用规范 （GB/T 2887 -2000 ）

《数据中心设计规范》（B50174-2017)

《低压配电设计规范》 （GB50054-2011 ）

《建筑设计防火规范》 （GB5016 －2014 ）

电力调度自动化系统运行管理规程（DL516 -2017 ）

中国南方电网力调度管理规程 （Q/CSG21003 -2017 ）

有关电力系统国家或业标准、规程

其它招标方指定的规约

使用环境要求
本招标技术文件书需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	操作温度
	-10℃～+26℃
	
	

	2
	存储温度
	-10℃～+26℃
	
	

	3
	湿度
	10%-80%（非冷凝）
	
	

	4
	防护性能
	IP5
	
	


技术要求
技术及服务要求
投标方负责整个工程相关设备及货物的采购运输、技术支持、安装调试和售后服务。投标方提供货物3年的质量全保。

投标方的供货应包含所有规定的为运行所需的部件，并满足本技术规范书的要求。

在本技术规范书的框架下，没有明确说明需提供但是在供货规定范围内，为全套装置运行所必要的那些供货和服务，都应该提供。

对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标方有责任给予补充，并列出单价。

投标方的设备如必需接到其他设备才能正常使用，所需的一切费用由投标方负责。

随机文件：投标方应在设备到货的同时，对应每套机组，向需方提供安装维护指导资料一份，需包括：安装指导书、安装规范书、系统各部结构尺寸数据、附属设备安装图、机组电气结构图、附属设备规范及机组操作手册、维护手册等（后附中文译文）。

设备及物资技术参数
标注“★”的条款为关键条款，仅对提供设备或者工程、技术服务做出要求，不做评标否决项，投标方应出具相应技术资料证实其设备可以达到该参数要求，作为评标时打分的重点参考。
	指标项
	指标子项
	指标要求

	LED数据展示显示屏
	数量
	10.29平方米

	
	硬件规格
	1)室内全彩高清LED显示屏，像素点间距≤0.96mm，LED发光管采用R、G、B全倒装晶片，无焊线工艺，模组和控制卡采用硬连接。

2)最大功耗：≤450W/㎡。不接受SMD三合一/Mini四合一/MIP中间体封装方式/GOB；产品不接受OEM/ODM，需具备自主生产能力，经营范围需含LED显示产品生产；

3)平整度：箱体平整度≤0.1mm，箱体间隙≤0.1mm，模块支持X/Y/Z六向调节，模组和箱体间采用浮动式连接件设计，可精准调节平整度，确保屏体严丝合缝；

4)智慧模组：显示屏在拼装、维护时可以任意互换位置，更换后无需整屏校正和调试，实现超高墨色、亮色一致性，色彩层次丰富，明暗细节更加清晰，提供极佳显示效果；

5)白平衡亮度≥600nit，对比度≥15000：1，刷新频率≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率设置；换帧频率为30~120Hz可调；

6)色温可调范围：色温为6500K时，100% ，75% ，50% ，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；

7)灰度等级：0-100%亮度时，8～16bit任意灰度设置；且支持软件实现不同亮度情况下，灰度8～24bit任意设置；

8)峰值功耗≤380W/㎡, 平均功耗≤120W/㎡；

9)视角：水平可视角度≥175°，垂直可视角度≥175°；

	
	软件能力
	1)产品调节软件需支持一键调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除；支持低灰偏色补偿、亮度缓慢变亮；具备坏点、失控点侦测功能；采用先进的消隐电路设计，无”毛毛虫“、”鬼影“现象；对色彩及亮度具备自动调整，保持色彩亮度一致性；

2)需支持控制系统对显示屏所有灯珠检测功能，检测后可将坏点的数量及位置在软件上显示出来；支持多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；

	
	可靠性
	1)视觉舒适度（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，人眼在视光学角度下的无视疲劳影响，包括流眼泪、视力模糊、眼痒、畏光、眼胀、异物感、眼花、眼干、头疼、头晕、恶心、呕吐等各类综合症状，去除100%紫外线，消除90%摩尔纹；；

2)产品具备防水防潮、防腐蚀、防晒、防尘、阻燃、防震、防磕碰、防静电、防氧化、防蓝光、抗电磁干扰，过流、短路、过压、欠压保护、抗雷击等功能；

3)产品工作时间满足7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；

4)需支持工作状态监测功能：可实时监控显示屏、接收卡、发送卡、模组、工作电压、温度，具有过温或故障报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；

5)产品驱动板需采用三合一设计：电源、HUB、接收卡三合一集成，减少线材，故障率低，拆卸维护便捷，以及隐藏式走线设计；需支持热拔插、支持不关屏热插拔抢修维护功能；模组、集成三合一板（电源、接收卡、HUB）满足完全前维护；

6)产品具备测试按钮功能：三合一驱动板带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示， 横扫、竖扫、斜扫等方式扫描显示信号指示灯快闪证明信号正常电源指示灯常亮表示供电正常；

7)产品具备优良的散热设计：电源板与箱体后盖直接接触，热量可通过PCB板直接导入后盖，后盖散热硅胶辅助散热，散热效果好；同时箱体和电源采用无风扇、密封防尘、静音设计；

8)产品需通过浪涌测试：对电源端口施加共模±1kV，差模±0.5kV 浪涌，测试中和测试结束后，产品无异常；

9)LED显示屏需通过国家强制性产品CCC认证和中国节能产品认证；

10)含大屏支架、发送卡、线缆等配套材料。

	配电柜
	数量
	1台

	
	硬件规格
	1)根据大屏幕系统配套配电柜；

2)含空开、滑轨。

	5G CPE路由器
	数量
	3台

	
	硬件规格
	1)12根独立高性能天线，至高13dBi高增益；

2)2.5G双网口，NFC一碰即连；

3)5G/有线双网双待，插卡宽带均支持；

	
	软件功能
	1)5G-A超高速网络，最大下载速度4.29Gbps；

2)Wi-Fi7，常规无线速率150M以上，峰值速率7200Mbps；

	
	可靠性
	1)最大支持256台设备连接。

	视频会议终端套装
	数量
	1套

	
	硬件规格
	①　视频会议终端：

1)采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构；终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主；

2)终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等；

3)支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性；                                           

②　摄像机：

1)支持≥850万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能；

2)支持≥12倍光学变焦；

3)支持≥2路高清视频输出接口；

4)支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议；

5)支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。                                                                                                       

③　配套拾音器和触摸控制终端，支持投屏显示。

	
	软件功能
	①　视频会议终端：

1)支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准；

②　摄像机：

1)支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式；

	3D图像处理套件
	数量
	7套

	
	安全要求
	★ 1.投标产品标准不低于《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》要求，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果。

★ 2.CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求。

	
	硬件参数
	①展示单元

1）显示设备:≥27英寸，接口：≥1个HDMI+1个DP，分辨率：≥1920:1080；

2）必须具有宽视角（可视角与半亮度视角）设计，以满足在不同角度都可清楚观看到整墙显示内容，水平可视角≥160°，垂直可视角≥160°，水平半亮度视角≥160°，垂直半亮度视角≥160°；

3）具备升降旋转底座,可升降左右旋转，可壁挂。

②计算单元

1）高性能图形处理设备，需满足：

2）存储模块:≥4TB SATA HDD,规格3.5英寸；

3）内存模块:≥4*32GB ECC 2933MHz RDIMM；

4）图形算力卡：≥显存24G；

5）≥1个板载M.2 SSD插槽；

6）接口：M.2 NVME PCIe。

	
	软件功能
	1）开机即用，无需外置图像处理器或PC或服务器，不需要做任何登陆操作，开机即自动进入系统控制界面；

2）支持视频信号、网线带电热拔插功能；

3）具有Gamma调整功能，有效改善拼接屏渐变和色彩再现；

4）除了直接用鼠标/遥控控制外，还支持电脑、平板（iOS、安卓、鸿蒙系统）、坐席等多种方式对系统进行控制，并可对其业务系统进行KVM控制；

5）支持在控制界面对信号进行预览

6）支持IP解码功能，在不增加任何外部转码或转发设备的情况下，可以直接解码标准协议信号接入显示；

7）具备可视化编辑工具，免编程，通过工具可快速编辑、修改、新建可视化场景，方便用户日常使用；    

	
	可靠性
	1）具备自检功能，支持单点检测、温度检测、电源检测、远程监督控制等；

2）具备故障告警功能，具有故障记录，当出现故障时，可输出故障告警视频信号，提示管理人员；

3）具备数据安全设计，系统数据支持备份与恢复功能，可快速还原系统；

4）具备与第三方对时服务器进行对时功能，保证时间统一。

	KVM分发控制套装
	数量
	1套

	
	硬件参数
	1)针对1920*1080P@60Hz信号，处理平台内部不进行任何抽帧，满帧输出至显示设备。信号支持4096*2160@60hz，4096*2160@30hz，3840*2160@30hz向下兼容其他分辨率，可配置EDID实现更多分辨率输入；

2)无需额外设备或者板卡即可支持底图功能，最大可上传并存储8张8192x4095分辨率高清图片至设备，且所上传的底图图片掉电不丢失，无需重新上传，底图可以随需调用、删除，底图设置可以上电自动恢复；

3)支持时统对接，可实时动态显示日期和时间且格式可选，时间来源可以是本地也可以从远程服务器获取；

4)支持跨平台交互操作系统，渲染客户端支持Win7、Win10操作系统运行；控制端客户端：支持Windows、Android操作系统访问；

5)系统可以通过控制界面实时同步回显大屏内容；支持切换查看任意大屏控制端的屏幕画面内容；画面分辨率最高可达到1080P30帧；

6)支持在大屏上显示静态/动态条幅，支持多种条幅布局模式；条幅内容可调，可分区域配置背景颜色、透明度以及字体的类型、大小、颜色、对齐方式、字间距；支持实时动态显示日期、时间以及天气信息，支持多种显示格式，时间数据可来源于本地也可以从远程服务器获取；可编辑文字作为条幅内容；支持条幅场景保存和调用，以及自定义场景轮循；条幅编辑界面可显示物理大屏与逻辑子屏；

7)系统支持在控制界面切换高清模式与全局模式，其中高清模式可将画面放大至2K等比例分辨率，通过鹰眼进行视角移动；全局模式将2K分辨率压缩至全屏铺满；

8)支持虚拟大屏显示状态，实现大屏可视化预览。支持画面的任意组合排列、漫游、叠加、置顶、锁定等拼接功能；

	
	软件功能
	1)支持输出任意种颜色进行输出通道测试；支持无极缩放功能，在LED屏上显示图标或文字时，显示画面缩小至1/16时，显示内容无丢失；

2)可实时动态显示日期和时间且格式可选，时间来源可以是本地也可以从远程服务器获取，条幅内容可编辑文字或者导入图片，支持条幅场景保存和调用，支持字体管理功能（上传、下载，字体名称重命名、删除和搜索），可以为条幅内添加字体；

3)控制端支持全屏触控方式，支持多点触控，通过手势实现对所有窗口选取、拖拽、缩放、点击、双击等操作；

4)显示系统通过显卡将显示内容直接推送至显示大屏，无需采集，根据显示大屏实际分辨率显示；

	
	可靠性
	1)支持多种视频格式mov、wmv、mp4、mkv、avi、ts、flv、3gp、mpeg、rmvb、rm，支持多种图片格式png、jpg、gif、bmp、jpeg、tif、tiff，支持多种文档格式pdf、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx，支持多个网页。支持在后台添加rtsp流媒体地址，通过控制端可对资源进行开窗操作，解码显示流媒体画面内容。


试验
根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。
出厂检测
出厂检测是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂检测应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。
在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。
现场交接试验和功能验收
本标书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应按表5.1要求执行。
产品对环境的影响
制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
技术文件要求
在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：
出厂试验报告； 
产品合格证； 
保修卡；
产品安装作业指导书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明及调试说明、使用说明书、维护手册、维护项目及周期建议清单、培训教程等等）；
其它相关图纸资料、测试数据、软配套件密匙等等，图纸资料包含大屏安装布置图，原理图（包括系统原理图、接点联系图及通道连接示意图），接线图（包括装置机箱配线图、元件接线图、压板接线图及屏端子排图）。 
监造、包装、运输、安装及质量保证
监造
本标书采购设备无监造要求。

包装
    1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

    2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

    3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

    4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

运输
设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。
整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。
制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。
随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
安装使用指导
投标方应在本标书采购设备首次使用时，免费安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

质量保证
    1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于5年。

    2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
    3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
    4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
   6）仪器到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。
   7）对仪器在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。
   8）对于质保期已过的仪器, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。
主要元器件来源
投标方应按表10.1如实填写主要元器件来源。
表10.1    主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


技术差异表
投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表11.1。

表11.1   技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：
投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

