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1、电流互感器铭牌：
	型号
	LVQB-220W3
	短时热电流(kA 3S)
	50

	二次绕组端子号
	额定变比
	准确级
	二次负载(VA)

	8S1-8S2
	1200/5
	0.2S
	10

	8S1-8S3
	2400/5
	0.2S
	10


具体信息以现场实物为准
检测地点：玉林市220kV长坡变电站
检测联系人及联系电话：文鑫 13978626442
其它要求：
1、具备220kV及以上中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)和广西市场监督局计量认证CMA资质证书，或取得国务院计量部门颁发的专项计量授权证书、广西壮族自治区市场监督管理局颁发专项计量授权证书，营业执照。
2、需提供误差检定设备有效期内的合格证书、检验试验报告，作业方法满足DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》、DL/T1664电能计量装置现场检验规程、JJG1189.3测量互感器第3部分电力电流互感器检定规程等要求，现场测试服务的人员中需有人持有登高证、电工证。在规定时间内完成项目现场电流互感器误差测试试验，并于完成误差试验后5天内提供正式报告（一式三份）。


