惠州蓄能水电厂志排版设计、印刷制作
[bookmark: _GoBack]工艺要求

一、设计要求
（一）版面设计
1.成品尺寸：210x285mm(竖版）
2.安全边距：重要内容（文字、标识、页码）距成品边不小于5mm；版心不要顶满，四周留安全边距，精装书内侧（订口）要加大边距，不然锁线之后内侧文字被吃掉看不到。
3.内容穿插：不要把彩页和黑白页随便穿插：两者选用的纸张材料厚度不一样，穿插太多会造成书芯厚薄起伏；优先彩页集中放在前面，再接300P黑白文字，书芯厚度均匀。
（二）色彩模式
1.封面及全文彩页采用CMYK四色印刷；RGB 图片须先转换为 CMYK 并完成校色。
（三）图片与文字
1.图片分辨率不低于300dpi，保证印刷清晰度。
2.字体须使用可商用字体，交付文件须嵌入字体，避免替换或乱码。
3.正文建议五号至小四号（10.5—12pt）、行距1.5倍，便于阅读（具体以设计定稿为准）。
二、印刷制作工艺要求
（一）印刷方式
1.封面及彩页：彩色印刷（CMYK）。
2.内文：黑白印刷。
（二）色彩管理
1.正式开印前提供数码打样并签样，印刷色彩以签样为准。
2.批量印刷色差控制在行业可接受范围内。
（三）装订工艺
1.书壳裱糊平整，书脊挺括，无变形、起泡。
2.内页锁线装订、胶粘牢固，翻阅不散页、不掉页。
3.书芯：锁线之后，书脊背胶使用环保EVA热熔胶+纱布加固，厚书必备，防止脱页散本；
4.切口：三边切口磨光，干净顺滑；可选择三边烫银/刷色边（升级豪华项）；
5.护封（腰封）：建议加外护封（腰封），157g哑粉纸+触感膜，保护硬壳，
（四）质检与验收
1.套印准确、图文清晰，无脏点、重影、缺页、错页、倒页。
2.裁切方正，成品尺寸误差不超过±1mm。
3.装订牢固，封面与内页贴合紧密。
4.成品数量以实际交货点验为准，允许合理损耗。
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