
工程建设现场作业视频督查终端
技术要求书

一、终端需求
提供5台作业现场移动布控球，用于对鼎元资产公司各在建工程项目开展作业视频督查。
二、功能及规格参数要求
[bookmark: _GoBack]移动布控球应具备双目协同、3D控球、智能识别、4G/WiFi/WAPI/蓝牙无线传输、单北斗定位等功能，适用于线下施工作业场景。主要规格参数包括：
	类型
	子类
	规格

	镜头参数
	变焦镜头
	图像传感器
	1/2.8" Progressive Scan CMOS

	
	
	像素
	200万

	
	
	光学变倍
	30倍

	
	广角镜头
	图像传感器
	1/2.8" Progressive Scan CMOS

	
	
	像素
	200W

	
	
	镜头
	2.40mm/F2.2

	
	视频编码格式
	H.265/H.264

	
	最小照度
	彩色：0.05Lux  黑白：0.01Lux

	
	日夜转换模式
	支持日夜转换模式

	
	红外补光距离
	最远100m

	图片/视频
	图片分辨率
	1920×1080

	
	视频分辨率
	主码流：25fps(1920x1080)/30fps(1920x1080)

	
	
	子码流：25fps(1280x720)/30fps(1280x720)

	
	白平衡
	自动

	
	3D降噪
	支持

	
	宽动态
	支持

	云台参数
	水平旋转角度
	360 °

	
	垂直旋转角度
	-10 °~90 °

	通讯功能
	通信网络
	4G全网通

	
	定位系统
	混合定位

	
	WiFi
	支持2.4GHz和5GHz频段

	
	电源供应
	DC 12V

	接口参数
	存储
	配置256GB存储卡

	
	安全帽识别
	支持安全帽抓拍

	操作系统
	应采用国产电鸿化芯片、通过电鸿化认证，支持电鸿物联操作系统，支持自发现功能。

	其他配置
	配置三角架、电源适配器、保护箱


三、交货要求
合同签订后15天内按照甲方要求完成5台作业现场移动布控球的安装和调试工作，具备开展线上作业视频督查的条件。
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