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[bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc7361][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc161832193][bookmark: _Toc266713645]总 则
1. 本文件为职创项目【一种高空作业安全绳智能便捷挂接装置】（材料采购）的技术要求书。
2. [bookmark: _Hlk173933519]采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标的材料供应，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。
3. 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。


1、 [bookmark: _Toc12367]服务内容及目的
(一)研制目的
研制一款一种高空作业安全绳智能便捷挂接装置，旨在实现高空作业安全绳的快速、牢固、可监测挂接，降低现场人员的劳动强度、减少受迫性违章，从根本上提升安全性与工作效率。
(2) 核心结构组成
装置采用模块化可调节结构，能够适配不同规格和尺寸的杆塔，实现高空作业中设备的快速挂接、稳固锁定与便捷拆卸。
[bookmark: _Toc9542]1.环形便捷锁扣结构：采用圆形卡口设计，闭合后形成稳固卡环，承受冲击，从物理结构上确保挂接的绝对牢固，防止意外脱落。
2.模块化自适应调节机制：在装置两侧设计调节口，使圆形卡口能灵活适应不同直径的杆塔，实现“一装置适配多规格”，提升通用性和现场适应性。
3.一键开闭锁定机制：基于机械自动锁定原理，优化操作流程。作业人员通过单一动作即可快速完成挂接与拆卸，大幅减少操作步骤和人为失误，提升工作效率。
4.集成化智能检测警示：在挂接结构中集成压力传感器，实时监测受力状态。一旦检测到异常受力变化（如松脱），立即触发灯光警示，为作业人员提供主动安全预警。
2、 主要技术指标要求
1. 安全性：
（1）装置结构、材料满足电力配网高空作业安全标准及甲方高处作业管理要求。
（2）环形锁扣结构挂接可靠，满足杆塔高空作业安全绳挂接使用条件。
（3）锁扣、调节机构无卡滞、松脱缺陷，挂接锁定状态稳定。
2. 耐用性：
(1) 金属、塑料等加工件表面平整，无毛刺、裂纹、变形；紧固件、锁扣组件等材质满足高空作业工况，具备抗震动、抗反复拆装磨损特性。
(2) 装置完成不少于50次接-拆循环，锁紧功能有效，活动件无滑牙、无断裂失效风险。
(3) 裸露部位做防锈抗氧化或防水密封处理，适应户内、户外作业环境，不易锈蚀卡滞。
(4) 受力及绝缘零部件耐磕碰，正常高空作业无碎裂掉块。
3. 易用性：
(1) 通过两侧调节口设计，实现对不同规格杆塔的适应性固定，解决传统安全绳挂接装置适配性差、挂接操作繁琐的问题。
(2) 单人即可完成装设、拆除全流程。
(3) 整机、零部件规范化，便于现场维护与更换。
(4) 整机拆装简便，便于高空携带转运。
4. 性能指标：
(1) 机械性能：锁扣锁紧后各部位不松脱、不变形，满足高空作业载荷要求，保证机械稳定性。
(2) [bookmark: _GoBack]承载性能：装置挂接承载能力满足电力高空作业安全绳使用载荷要求。
(3)  适配范围：可适配不同规格杆塔，通过两侧调节口实现尺寸调节固定。
(4)  结构安全性能：锁扣具备防误脱扣机制，锁定后非人为操作不能自行打开。
(5) 结构尺寸：整机外形适配杆塔狭小作业空间，可在受限高空位置完成装设。
3、 [bookmark: _Toc30257]成果交付与验收
（1） 成果交付内容及要求
1. 交付材料清单（备注：下表定制零部件组成及技术参数可随项目迭代优化，以技术协议、加工图纸为准）
	序号
	材料名称及规格
	用途说明

	1
	定制主体支撑件
	用于装置主体承重结构，满足高空冲击载荷要求

	2
	定制可调节滑轨模块
	用于不同杆塔尺寸适配调节

	3
	定制快速锁止机构组件（含锁芯、锁舌、限位块）
	实现一键开闭及自动锁止功能

	4
	定制高弹性压缩弹簧及缓冲垫组件
	提供自动回弹及减震缓冲

	5
	定制高空作业安全挂钩
	安全绳快速挂接连接

	6
	定制传感器模块
	实现挂接状态实时检测

	7
	定制报警模块
	异常警示

	8
	定制微控制器开发板
	智能检测与报警逻辑控制

	9
	定制供电模块
	装置独立供电系统

	10
	定制防水线束及插头连接件
	电气连接及现场快速拆装

	11
	定制不锈钢螺栓、螺母及连接件
	装置结构固定连接

	12
	定制防水封装外壳
	电子模块封装保护


2. 乙方按合同约定时间交付全套装置材料，同步交付全套技术资料（包括加工图纸、使用保养说明书等）。
3. 乙方协助甲方整理项目资料，协助开展发明专利等知识产权材料编写，配合完成项目结题验收、奖项申报等相关工作。
（二）鉴定与验收
1. 外观开箱验收：甲乙双方共同现场开箱，核对零部件名称、数量；检查有无磕碰、裂纹、变形残损，做好记录并留存影像，外观严重缺陷不予验收。
2. 资料验收：图纸、说明书等资料齐全且符合技术要求，资料不全不予开展性能验收。
3. 性能验收：设备组装调试完成后开展性能测试，全部技术指标满足本附件要求方判定验收通过；关键指标不满足，判定验收不合格。
4. 不合格处置：首次验收不合格，乙方需限期完成整改复验；整改后仍达不到技术指标，甲方有权依据采购合同及中国南方电网有限责任公司相关规定追究乙方违约责任。
 
4、 [bookmark: _Toc30702]资格要求
	1
	能提供营业执照或企业法人营业执照；

	2
	能提供类似的研发合同业绩至少1份；

	3
	本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购要求，作不合格处理。



