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1、 片式（百叶）垂直窗帘安装位置图片
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2、 技术规范要求及材质说明
	序号
	商品名称
	技术规格

	1
	片式（百叶）垂直窗帘

	1、 片式（百叶）垂直窗帘采用阳光面料平纹材质，双经双纬。材质为PVC及聚酯纤维；阻燃B1级，面料厚度：0.3-0.6mm；执行国家标准 E1 排放标准。
二、产品特点：电动片式（百叶）垂直窗帘（竖百叶帘）采用百叶式结构，页片无卡阻、异响，可180度旋转，既能随意调节室内光线，亦可通风透气，又能达到遮阳目的。

	2
	片式（百叶）垂直窗帘开合电动轨道
	1、 电动片式（百叶）垂直窗帘由片式（百叶）垂直窗帘专用电机与垂帘电动轨道组装而成，借助电机动力即可使帘片左右转动、左右开合（无需梯子），实现垂帘的收放。适用于尺寸较大的垂帘，无需长时间的拉绳操作，电子记忆限位功能+内置遥控功能+遇阻停止功能+轻触启动功能+停电手拉功能+第三行程点功能+可外接干触点开关功能。
2、 电铝轨道壁厚≥1.0mm、驱动灵活、静音滑轨滑轮（≤35dB）。
3、 连接件与五金：材质为不锈钢或镀锌钢，防锈；安装码承重≥连体自重的3倍。螺钉为不锈钢（符合GB/T 845）



3、 质量保证要求
1.应用于本项目的产品均应是合法的、合格的、符合要求的，不得将侵犯知识产权、质量低劣的、不符要求的产品应用于本项目中；乙方须承担所供货物牵涉的知识产权等法律责任。
2.采用的面料达到相应产品国家标准优质品指标。
3.工艺:防污、防霉、防油渍、防潮、耐脏。
4.效果、性能:叶片排列整齐、垂直平整、不变形、耐磨性高、无毛边、无异味，满足遮光需求。
5.甲醛含量:执行国家标准E1排放标准。
4、 供货、包装及运输安装技术要求
1. 由乙方负责把约定的全部货物送达交货地点，并完成货物的安装、调试及验收。
2. 产品包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损失的，由乙方负责。
3.如专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其品名和用处。
4.包装费、运输费、安装费（高空作业设备租赁费用除外）、调试费均已包含在报价内。
5、 售后及增值服务要求
1.自中标通知书发布之日起 2 日内乙方指派固定联系人与甲方联系下单采购、售后等服务事宜。
2.乙方提供1年质保服务（包工包料包差旅费），在非人为损坏的情况下若不可维修的承诺免费更换。保修期自验收合格日起计算，保修费计入总价，不再收取任何费用。
3.货物故障报修48小时内响应，72小时内到场维修或更换。
4.所有货物质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。
5.保修期后的货物维护由双方协商再定。
6、 其他要求
1.片式（百叶）垂直窗帘正式生产前，乙方需在收到甲方通知后 3 日内，根据甲方要求前往安装现场进行现场勘测。并结合现场实际提供正式的制作安装效果图(深化设计图)，经甲方审核同意后方能下单生产或采购；若未经甲方认可而生产或采购的片式（百叶）垂直窗帘，甲方有权拒绝接收。
2.正式下单生产或采购前，乙方必须向甲方提供片式（百叶）垂直窗帘及轨道样板供确认。
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