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经危害辨识，海蓄公司琼中电厂2026年室内环境检测项目主要为甲醛、苯、甲苯、二甲苯、菌落总数等。根据最近一次检测情况和作业场所变化情况，列出了检测点位建议清单，投标人须按照国家及行业有关标准，根据以下点位进行室内环境检测，同时可以结合工作经验，提出更为贴切的检测点位，但各类检测数量不应少于建议清单所列数量，检测完成后出具检测报告。

	序号
	采样位置

	1
	200.4m发电机层1#机组

	2
	194.2m中间层1#机组

	3
	188.2m水泵水轮机层1#机组

	4
	179.8m蜗壳层1#机组

	5
	170.0m排水廊道1#机组尾

	6
	210.6m副厂房办票室

	7
	办公楼103办公室

	8
	办公楼205办公室

	9
	办公楼303办公室

	10
	200.4m发电机层3#机组

	11
	194.2m中间层3#机组

	12
	188.2m水泵水轮机层3#机组

	13
	179.8m蜗壳层3#机组

	14
	170.0m排水廊道3#机组尾

	15
	210.6m主变层二层五楼GIS大厅

	16
	办公楼112办公室

	17
	办公楼222办公室

	18
	办公楼312办公室

	19
	开关站GIS大厅

	20
	开关站出线平台蓄成II线

	21
	开关站出线平台蓄琼II线

	22
	上库配电房

	23
	上库启闭机室

	24
	下库启闭机室

	25
	下库配电室

	26
	地下厂房管子廊道

	27
	地下厂房#1母线洞

	28
	地下厂房#2母线洞

	29
	地下厂房#3母线洞

	30
	地下厂房#1主变室

	31
	地下厂房#2主变室

	32
	地下厂房#3主变室

	33
	地下厂房尾闸室

	34
	地下厂房尾闸联系洞

	35
	地下厂房#1厂高变室

	36
	地下厂房2厂高变室

	37
	地下厂房#3厂高变室

	38
	主变洞一层

	39
	主变洞二层

	40
	主变洞二层#1主变电抗室

	41
	主变二层400V配电房

	42
	地下厂房下层排水廊道

	43
	开关站地下一楼

	44
	仓库（A库）1楼

	45
	仓库（A库）3楼

	46
	仓库（B库）

	47
	检修车间

	48
	#1施工支洞

	49
	#2施工支洞

	50
	#3施工支洞

	51
	#4施工支洞

	52
	#6施工支洞

	53
	#8施工支洞

	54
	自流排水洞

	55
	上库导流洞

	56
	下库导流洞

	57
	保安备用电源电站主厂房

	58
	保安备用电源电站一次设备室

	59
	保安备用电源电站二次设备室
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