零星采购技术要求

	
采购单位
	海南电网有限责任公司
	采购承办部门（中心）
	电能计量中心

	采购项目名称
	海南电网有限责任公司计量中心基于单相电能表模块的智能化采集材料零星采购项目
	采购概算金额
（万元）
	4.8

	项目类别
	□工程  ☑货物  □服务
	资金来源
	海南电网计财〔2026〕6号文

	采购品类及数量
	序号
	名称
	品牌及规格型号、技术参数等
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	计划交付日期

	
	1
	含样机打样材料、电子元件、模组、存储单元、其他辅助材料等
	含样机打样材料、电子元件、模组、存储单元、其他辅助材料等
	10
	套
	48000
	48000
	合同签订后2 个月内


一、履约条件：
1. 合同签订后，供应商需在2个月内完成材料供应
2. 投标人需提供加盖公章的营业执照扫描件、2023年至今具有同类项目相关业绩 证明(材料为合同扫描件，至少一份)。
二、其他相关要求：
[bookmark: _Toc17221][bookmark: _Toc7975][bookmark: _Toc5220][bookmark: _Toc27642]1. 报价金额应包括完成本项目的所有费用(含税),即完成交付本项成果的所有费用。
[bookmark: _Toc4733][bookmark: _Toc29648][bookmark: _Toc20371][bookmark: _Toc21802]2.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。
[bookmark: _Toc23503][bookmark: _Toc5984][bookmark: _Toc13630][bookmark: _Toc22424][bookmark: _Toc13133][bookmark: _Toc7580][bookmark: _Toc23491][bookmark: _Toc8455]3. 报价低于控制价80%的，投标人须提供书面成本分析说明，未提供书面说明或 书面说明不合理的，视为无效报价。截止报价后采购人发现投标人的报价明显低于其 

他投标报价或低于成本价的，可要求投标人提供书面说明和相关证明材料，投标人不 能提供或提供的材料不能合理说明报价的，视为无效报价。
[bookmark: _Toc23911][bookmark: _Toc4881][bookmark: _Toc11497][bookmark: _Toc32015]                                     海南电网有限责任公司电能计量中心                    
[bookmark: _Toc663][bookmark: _Toc18699][bookmark: _Toc14065][bookmark: _Toc13276][bookmark: _Toc5139]                                     2026年10月11日
	[image: 模板-3]


	[bookmark: _Toc9284][bookmark: _Toc19246]




基于单相电能表模块的智能化采集材料技术规范书

	海南电网有限责任公司电能计量中心
二〇二六年十月
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1. [bookmark: _Toc16001]总 则
本技术规范仅针对“基于单相电能表模块的智能化采集材料零星采购”项目（以下简称项目）。
（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。
（2）投标方所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标方应按招标方认可的更高研究标准执行。
（3）本技术规范未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。
2. [bookmark: _Toc3700]规范性引用文件
Q/CSG 11109004-2013中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约（海南）
Q/CSG 1209004-2015 中国南方电网有限责任公司单相电子式费控电能表技术规范
DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议
GB/T 4208—2008  外壳防护等级（IP代码）
GB/T 6113.102—2008  无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分： 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰
GB 9254—2008  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
3GPP TS 27.0073rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Terminals;AT command set for User Equipment (UE)
3GPP TS 36.2113rd Generation Partnership Project;  Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
3. [bookmark: _Toc16676]项目目标
通过研究智能化通信模块，改变原有主站-终端-电能表-通讯模块的采集模式，可以直接将单相电能表数据传输至计量系统主站，简化抄表的环节，减少终端与电能表之间因窄带载波带宽问题带来的影响，提升了电能表数据的采集稳定性，并且保证了用户的数据采集完整率，提升了对用户的用电的监测手段，增强了对电能表采集方式的管理水平。
4. [bookmark: _Toc32300]服务界限
[bookmark: _Toc20919]（1）投标方负责本次项目的材料供应工作，加工测试实施方案由采购方提供。
（2）本项目采购方提供现场安装协调，项目所需其他材料设备由投标方提供完善。
（3）投标方根据采购方提供材料技术要求进行实施，同时根据采购方要求的工作交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（4）投标方设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（5）投标方应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会议，配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（6）本项目包含的的材料、工器具、机具、施工人员全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。
（7）投标方必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》。
5. 项目总体要求
本项目主要研究将单相电能表的载波模块通过改造升级为智能采集通信模块，即研究一款无需通过计量终端即可以将电能表数据直接传输到计量系统主站的智能化通信模块（本项目所采购的材料，经过采购方另行提供加工调试后，应达到的功能状态）：
智能化通信模块（以下简称“通信模块”或者“模块”）可通过直接插拔方式安装于费控智能电能表上，通过标准接口与电能表连接，实现电能表采集参数的“直配”，电能量数据的“直采”，同时基于无线公网与计量系统主站的通讯实现“直送”。项目中标当年内完成货物全部相应。
6. [bookmark: _Toc22877]技术要求
6.1. [bookmark: _Toc5381]结构要求
[bookmark: _Toc520217409][bookmark: _Toc241576709][bookmark: _Toc237417741][bookmark: _Toc343677312][bookmark: _Toc329242583][bookmark: _Toc329692384][bookmark: _Toc342903012]6.1.1一般要求
设备参数要求：4G通信模块的尺寸和接口应符合单相智能电能表型式规范的要求、外壳IP51防护、阻燃、抗老化、支持外置吸盘天线、热插拔SIM卡、满足弱电接口定义（VCC 12V±1V/250mA）、工业级4G模组（含3C认证、型号核准证）、存储芯片（支持62天日冻结+12个月月冻结+10天曲线数据）、电源管理、接口防护器件。
[bookmark: _Toc241576710][bookmark: _Toc343677313][bookmark: _Toc237417742][bookmark: _Toc342903013][bookmark: _Toc329242584][bookmark: _Toc520217410][bookmark: _Toc329692385]6.1.2外壳及其防护性能
4G通信模块外壳应具有阻燃等要求，整机应具备密封、防尘、防潮、防水等性能，并具有一定的强度，由抗变形、抗腐蚀、抗老化阻燃以及环保材料制成。外壳防护性能符合GB/T 4208—2008规定的IP51级要求。且应具备足够的机械强度，并能耐受一定的机械力作用，在运输和安装时不易变形或损伤。
6.2. [bookmark: _Toc520217411][bookmark: _Toc241576713][bookmark: _Toc329692388][bookmark: _Toc239436143][bookmark: _Toc764][bookmark: _Toc343677316][bookmark: _Toc7665][bookmark: _Toc329242587][bookmark: _Toc342903016][bookmark: _Toc196299861][bookmark: _Toc237417743][bookmark: _Toc520217412][bookmark: _Toc241576715][bookmark: _Toc237417745][bookmark: _Toc329692390][bookmark: _Toc342903018][bookmark: _Toc343677318][bookmark: _Toc329242589]技术要求
[bookmark: _Toc20130]6.2.1传输协议及无线信道规格和指标
为确保上传数据信息的稳定性和可靠性，传输协议满足TCP协议要求。4G模块的指标应符合通信行业3GPP相关标准的要求。
[bookmark: _Toc5825][bookmark: _Toc331373258][bookmark: _Toc520217414]6.2.2可靠性
使用寿命：在正常工作条件下，4G通信模块芯片可靠寿命不少于10年。
在正常工作条件下，远程4G通信模块平均无故障工作时间不少于8.76×104h。
远程4G通信模组采用业界主流厂商工业级产品，且模组具有无线电发射设备型号核准证（或电信设备进网许可证）和国家权威机构颁发的3C认证。
[bookmark: _Toc520217415][bookmark: _Toc27662][bookmark: _Toc331373256][bookmark: _Toc508289775]6.2.3标志
4G通信模块上应有下列标志：
（1）规格型号。
（2）制造日期或厂内编号。
[bookmark: _Toc25209][bookmark: _Toc329242593][bookmark: _Toc329692394][bookmark: _Toc520217418][bookmark: _Toc343677323][bookmark: _Toc342903023]6.2.4匹配兼容性要求
4G通信模块可与符合型式规范尺寸和接口要求的电表相匹配，4G通信模块应能满足用电信息采集系统正常通信的要求。
7. [bookmark: _Toc32614]项目管理
7.1. [bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc5515]实施管理
投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：
（一）负责项目的过程控制及综合成果。
（二）负责项目实施进度安排等事务协调。
（三）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。
应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：
（一）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（二）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（三）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（四）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性工作小结。
7.2. [bookmark: _Toc16864]质量保证
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark10]（一）投标人应建立严格的质量保证体系，制定项目开发、实施过程质量控制方案，并督促落实各环节质量控制内容和目标，保证总体规划各个阶段工作满足招标人对质量的要求。
（二）投标人应根据工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向招标人提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目实施的质量。
（三）投标方使用的设备、材料必须达到国家标准或行业标准以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。招标方有权到投标方选定的供货商检查设备、材料质量，如发现投标方将不合格产品用于本项目，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。
（四）投标方应严格遵守协议中关于项目研究内容的技术规定，制定严格的质量保证措施和技术风险管控。
投标方应严格遵守协议中关于项目的技术规定，制定严格的质量保证措施和技术风险管控。
（五）投标方应在服务验收后提供不低于24个月的服务保证期，根据招标方要求，在保证质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询和有必要的技术现场培训。
（六）投标方应提供终端设计文档、调试软件操作手册等完整的项目过程文档。
（七）标方应提供系统软硬件部署调试时所需的设计资料，投标方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。
（八）由于投标方质量安全措施不力造成产品质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由投标方承担。
（九）投标方应提供实用齐全的全套技术资料，包括:维护手册、软件代码和资料。对上述资料，投标方应能提供电子版资料。
7.3. [bookmark: _Toc8194]项目进度管理
	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付物

	基于单相电能表模块的智能化采集材料采购
	合同签订日
	1个月内
	主要内容：
开展基于单相电能表模块的智能化采集材料采购方案。
交付项：
材料采购清单1份。

	
	合同签订日
	1个月内
	主要内容：
完成基于单相电能表模块的智能化采集材料采购工作。
交付项：
基于单相电能表模块的智能化采集材料10套。

	
	合同签订日
	2个月内
	主要内容：
开展项目验收相关工作。 
交付项：
项目验收资料。


8. [bookmark: _Toc3563]技术服务
投标方应充分利用技术手段，从人力、物力、装备、制度等全面保证招标方的各项合理服务要求能够落到实处，为本项目的实施、运行、维护提供可靠、快捷、专业化的服务和保证机制。
（一）投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。
（二）在质保期内，投标方在收到招标方服务要求后，应在24小时内提供解决方案。必要时，投标方需上门服务，由此产生的一切费用均由投标人承担。 
（三）投标方应有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，采用远程指导或现场服务的方式对招标方的需求做出及时的响应，需配合招标方在商定时间内提供技术支持与服务。
9. [bookmark: _Toc22068]项目验收
当项目达到合同条款约定的验收条件时，中标方应首先进行认真的自检，准备验收材料，并在验收前七日以书面形式通知招标方。
项目验收由招标方组织召开专家评审会议形式进行验收，拟定于2026年12月15日前完成结题验收。
验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善，质量验收按功能说明和技术参数表执行。
验收工作产生的费用由中标人负责，包含往返交通、食宿及会议费等各项费用。
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