云浮供电局业务采购报价文件

	供 应 商 须 知

	需 方
	广东电网有限责任公司云浮郁南供电局

	地 址
	云浮市郁南县都城镇九星大道78号

	经办人
	姚国梁
	邮   编
	527100

	联系电话
	13927145413
	传   真
	

	项目名称
	云浮局职创项目【一种配电自动化终端检测工具的研制】材料购置
	项目编号
	无

	商  务 部 分

	交 货 期
	 采购结果确定后30天内

	报价须知
	请于 采购结果确定后30天内按需方的要求将报价物资的最终含税价格（报价为供货到需方要求的指定地点[云浮地区管辖内]含装卸费及税金等在内的一揽子价）填写到投标报价表，签字加盖公章，并在确认需方联系人后，密封送（寄）到需方。报价物资如与技术规范存在差异，请另附说明。需方将根据厂商的报价、交货期等因素确定供应商。

	合同条款
	1、交货日期、地点： 采购结果确定后30天内（具体以发货确认单为准），送达需方指定地点。

2、款项安排：货物验收合格后，供方开出全额增值税普通发票，需方一次性付清全额货款。

3、售后服务：供方所提供货物必须满足需方使用要求，如有异议，由供方负责协调处理。

	评审标准
	本次业务采购采用 低价法 办法确定中标人。

	需 求 明 细

	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	智能控制主板
	主板应满足电力自动化终端的检测需求、智能配电终端或能源管理终端对高可靠性、高精度采集、低功耗运行及强电磁兼容性的严苛要求。

架构： 64 位工业级处理器。

主频： 不低于 400MHz（或同等算力水平），满足多任务实时处理要求。

硬件加密： 内置硬件加密引擎，支持 AES、SHA-256 算法，用于数据传输安全及防抄板。

智能控制主板功能满足：遥测回路、遥信回路、遥控回路、通信回路，硬件检测要求。
	1
	套
	 
	 
	

	2
	内置储存单元
	支持232/485通信，具备网口、串口测试
	1
	套
	
	
	

	3
	电源管理模块
	交流输入电压：AC 176V ~ 264V（额定 AC 220V）

直流输入电压：DC 180V ~ 300V（额定 DC 220V/110V自适应），交流输入频率：50HZ ± 5%

主输出：DC 24V / 5A（峰值 8A/5s）

稳压精度：≤±1%，负载调整率：≤±1%

纹波/噪声：≤ 100mV (Vp-p)
	1
	块
	
	
	

	4
	外壳及连接件
	外壳的尺寸设计体积：<700mm*250mm；采用防静电材料；配备DC48V、AC220V 控制开关、保护电流、测量电流控制开关、直流采样、采样电压、开出常闭点、遥信电源、装置电源，红绿色开关按键。
	1
	套
	
	
	

	合计
	金额:（大写)  万 仟 佰 拾 元 整   （小写)   元

	


                                   报价方：
                                         联系人（电话）：       

                                       日  期： 年 月 日     

