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2、 [bookmark: _Toc5492]总则
[bookmark: _Toc257207483][bookmark: _Toc4316][bookmark: _Toc51361062][bookmark: _Toc820401802][bookmark: _Toc381965697][bookmark: _Toc20006][bookmark: _Toc14002][bookmark: _Toc376516481]1.1 概述
1、本采购文件适用于2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司线缆敷设施工服务采购项目，所有解释权归南网数字运营软件科技（广东）有限公司；
2、报价方可以就报价方认为的遗漏项目提请采购方注意，并详细说明理由。采购方将就此进行澄清；
3、报价方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购方将有权取消报价方的成交资格，由此产生的一切后果由报价方承担；
4、采购方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。
[bookmark: _Toc257207485][bookmark: _Toc381965699][bookmark: _Toc376516483][bookmark: _Toc3754][bookmark: _Toc1648072474][bookmark: _Toc17933][bookmark: _Toc13376][bookmark: _Toc51361063]1.2 采购范围及计划工期要求
[bookmark: _Toc909991512][bookmark: _Toc25960][bookmark: _Toc51361064][bookmark: _Toc1151]1.2.1 采购范围
本次采购内容为智能化检测项目配套线缆敷设施工服务，即自检测中心敷设线缆至仓库机房并实施取电改造，包括网络综合布线（室外光缆及网线敷设、光纤盒安装及光缆熔接）与供电线缆敷设及取电改造（主电线敷设、空开及配电末端安装、取电点改造、机房设备就位安装）及配套调试服务。应至少包括以下部分：
	序号
	采购内容
	说明

	1
	网络综合布线
	自检测中心至仓库机房敷设室外光缆及网线，完成穿线管敷设、光纤盒安装及光缆熔接、光纤跳线连接，链路连通并测试合格。

	2
	供电线缆敷设及取电改造
	自检测中心敷设主电线至仓库机房，完成穿线管敷设、空开及配电末端安装、取电点改造，并完成机房配套设备就位安装，满足机房设备用电及安装需求。


建设单位：南网数字运营软件科技（广东）有限公司。
[bookmark: _Toc51361065][bookmark: _Toc27391][bookmark: _Toc1996291897][bookmark: _Toc13262]1.2.2 计划工期
合同签订后30日内完成全部采购内容的施工及交付，并提供6个月的服务期。
3、 [bookmark: _Toc3571][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]工作要求
[bookmark: _Toc29263][bookmark: _Toc24722][bookmark: _Toc11742]2.1 网络综合布线
报价方需按施工图设计文件及现场条件完成检测中心至仓库机房的网络综合布线施工，具体要求如下：
（1）自检测中心敷设室外光缆及网线至仓库机房，穿线管敷设固定牢靠、横平竖直，弯曲半径及线缆盘留符合规范要求；
（2）完成光纤盒安装及光缆熔接、光纤跳线连接，链路连通后开展通断测试，并提交测试记录。
（3）施工全过程须做好既有在用通信线缆、管线的保护，施工过程中如造成原有管线、设施损坏，全部修复、赔补责任及产生的一切费用均由报价方承担。布线路径、敷设方式需根据现场地下管线、建筑、园区管理要求动态调整，报价方须充分预判各类改路、绕行、增加防护套管等情形，相关工作量全部包干入总报价。
（4）除本规范明确写明的测试外，报价方须保障端到端业务实际可用，不仅满足物理链路通断，还应适配上层业务运行要求，若链路出现业务层面不稳定，报价方须无偿排查、整改、更换全部材料与施工，直至业务稳定运行。
[bookmark: _Toc2039]2.2 供电线缆敷设及取电改造
报价方需完成检测中心取电改造及供电线缆敷设施工，具体要求如下：
（1）自检测中心敷设主电线至仓库机房，穿线管敷设到位，完成空开及配电末端安装，取电点改造须与原配电系统容量匹配、接地可靠；
（2）施工须严格执行停电、验电、挂接地线程序，完工后开展绝缘测试与通电测试，确保机房设备用电安全可靠。
（3）现场配电系统实际工况、原有配电容量、接地条件以现场实测为准，报价方进场后须完成完整现场勘测评估，若现场需要增加额外接地改造、配电过渡、保护器件升级等配套工作以满足安全用电条件，所有材料、施工成本全部包含在总报价内，采购方不另行支付。
（4）施工全过程须严格遵守供电安全管理要求，涉及停电作业窗口期受既有生产业务约束，报价方需要配合采购方业务时间窗口安排施工，非工作时段、夜间、节假日施工产生人工、措施费全部由报价方自行承担，包含在总报价内。
4、 [bookmark: _Toc281836847][bookmark: _Toc281836865][bookmark: _Toc3982][bookmark: _Toc14931][bookmark: _Toc332013278][bookmark: _Toc291008595]供应商资质与施工人员要求
[bookmark: _Toc11476]3.1 供应商资质要求
报价方须具备本次安装调试服务项目所需的合法经营、施工及合规认证资质，具备完整的项目实施、安全施工、质量管控能力，且所有资质证书真实有效、在有效期内，具体须满足以下条件：
（1）报价方须持有合法有效的《营业执照》；
（2）报价方须持有有效的《安全生产许可证》，具备施工安全生产合法资质，满足现场施工安全管控基本要求，无安全生产资质过期、吊销、暂扣等异常情况；
（3）报价方近三年内无工程施工违法违规记录、无安全生产事故记录、无招投标失信、合同违约等不良信用记录，能够保障项目合规、平稳实施；
（4）所有用于本次项目履约的资质证书须在服务全周期内持续有效，服务期间，如报价方任意资质出现变更、过期、失效、吊销等情况，报价方须在3个工作日内书面告知采购方，并立即采取整改、补审、替换合规资质等替代措施，全程保障项目施工、服务履约的合规性，不得因资质问题影响项目进度、质量及安全。
[bookmark: _Toc6098]3.2 施工人员要求
针对本次专项施工服务，报价方须组建专业、合规的施工团队，所有进场作业人员必须持证上岗、具备对应岗位作业资质，全面落实人员安全作业、规范施工责任，保障项目施工全过程合法合规、安全有序，具体要求如下：
（1）项目现场高空作业人员须持有合法有效的高空作业证，涉及电力施工相关作业人员须持有合法有效的电工证，所有特种作业证书必须真实有效、可查询、在有效期内，严禁无证上岗、证件过期上岗、人证不符等违规作业行为；
（2）报价方须在合同签订后10个工作日内，向采购方完整提交本次项目所有进场施工人员的资质证书扫描件、人员花名册、岗位分工表等备案资料，供采购方审核留存，人员资质材料为本次项目核心履约交付资料之一，未经采购方审核通过，人员不得进场施工；
（3）施工团队须具备丰富的安装调试实操经验，熟悉行业施工规范、安全操作规程及现场管控要求，报价方须提前对作业人员开展安全培训、技术交底，确保施工人员熟练掌握作业流程、安全风险防控要点；
（4）服务周期内，报价方不得随意更换核心施工人员，确需更换的，须提前3个工作日书面告知采购方并提交替换人员资质资料，经审核合规后方可更换；严禁私自更换无证、无资质、资质不符人员进场作业；
（5）若因报价方人员无证上岗、资质失效、人员违规作业、未落实人员合规管理等问题，导致项目施工停滞、出现安全事故、工程质量问题或产生相关法律纠纷、行政处罚的，报价方须承担全部责任，赔付采购方因此产生的所有经济损失、名誉损失及维权成本
（6）项目施工全过程所使用的全部安全工器具均须为合规合格产品，且配套检验、检测报告齐全、真实有效，证书及报告处于有效期内。报价方须在进场施工前5个工作日内，向采购方提交所有进场使用安全工器具、施工设备的有效检验检测报告、合格证明文件进行备案，经采购方审核通过后方可投入现场使用。严禁使用未检验、检验不合格、超检验有效期、破损失效的工器具及设备开展施工作业。
（7）服务周期内，报价方须定期对现场施工工器具、设备进行复检、维保，持续保障设备器具合规可用；若工器具检验资质过期、设备故障失效，须立即停止使用并更换合规设备器具，同步更新提交最新检验报告至采购方备案。因不合格、超期、未检工器具投入使用引发的安全隐患、施工事故、质量问题，全部由报价方承担责任。
5、 [bookmark: _Toc12697]其他要求
[bookmark: _Toc281749165][bookmark: _Toc10860]4.1 现场踏勘及报价说明
1、本项目所有施工工作量以项目现场实际踏勘、现场最终确认情况为准，技术规范书所列采购内容仅为工作范围示意，不作为工程量结算唯一依据，报价方须充分研判现场环境、地下管线、道路、建筑结构、周边第三方限制条件，所有因现场条件带来的衍生施工措施、变更、适配工作均包含在总报价内，采购方不另行增补任何费用；
2、报价方应充分自行完成现场踏勘，充分评估现场存在的协调阻力、管线复杂程度、施工窗口期限制、属地管理要求，未充分踏勘造成的成本预估偏差全部由报价方自行承担，采购方不接受任何以现场条件与预判不一致为由提出的费用追加申请。
6、 [bookmark: _Toc10796]交付与验收要求
[bookmark: _Toc8047][bookmark: _Toc30256]5.1 交付内容
报价方应交付至少包括以下内容：
	序号
	交付物
	说明

	1
	施工方案及施工记录
	线缆敷设施工方案、现场施工记录及隐蔽工程记录

	2
	测试报告及验收资料
	链路及供电测试报告、竣工（验收）资料


[bookmark: _Toc13937][bookmark: _Toc21131]5.2 验收标准
（1）线缆敷设、取电改造及配套安装施工完成，链路连通、设备运行正常，测试结果合格；
（2）施工方案、施工记录及测试报告等交付文档完整可用，满足验收要求。
[bookmark: _Toc17625][bookmark: _Toc21940]5.3 验收流程
（1）报价方按照双方签订的技术协议于计划工期内完成约定工作内容，同时达到采购方工作质量要求；
（2）如双方认为项目已具备验收条件，报价方以书面方式向采购方提出验收申请，采购方在收到验收申请后10日内组织验收；
（3）验收合格的，双方签署《验收确认书》；验收不合格的，报价方应在10日内完成整改并重新提交验收。
7、 [bookmark: _Toc14140]服务期
[bookmark: _Toc30344]6.1 服务期
本次采购的服务期为合同签订后30日内完成全部采购内容的施工及交付，并提供6个月的服务期。服务期内，报价方应持续提供本技术规范书所约定的全部服务，并确保服务的连续性、稳定性和合规性。
[bookmark: _Toc24109]6.2 提前终止
发生以下情形之一时，采购方有权单方面提前终止合同，无需承担违约责任：
（1）报价方因其他原因连续5日无法正常提供服务；
（2）报价方严重违反本合同约定，经书面催告后10日内仍未改正的。
8、 [bookmark: _Toc788][bookmark: _Toc8172][bookmark: _Toc28792][bookmark: _Toc18704]效力说明
本技术规范书作为采购文件附件，与采购文件具有同等法律效力。
[bookmark: _GoBack]
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