绿色可回收高可靠性智能干式配电变压器样机试制

技术条件书（专用部分）
广东电网有限责任公司佛山供电局
二0二三年三月
一、设备详细技术要求


1.1 供货需求及供货范围

项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	设备名称
	计量单位
	项目要求规格型号
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；
2）项目需求的备品备件应在本表中列出。
1.2 标准技术特性参数表
表1.2   标准技术特性参数表
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明

	1
	型式或型号
	投标人填写
	投标人填写
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	

	1.1
	额定值
	
	

	1.1.1
	额定频率（Hz）
	50
	单一
	/
	/
	/
	

	1.2

	1.2.1
	额定工作电压
	AC220V
	单一
	/
	/
	/
	

	1.2.2
	开关量输出（可选）
	≥5路

继电器输出，接点容量 AC 250V/5A
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	

	1.2.3
	传感器
	≥3路温度传感器
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	

	1.2.4
	功耗
	≤5W
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	

	1.2.5
	测温范围
	﹣25～200℃
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	

	1.2.6
	测温
	分辨率：0.1℃
精度：±1℃
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	

	1.2.7
	环境温度
	﹣25～+80℃
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	

	1.3
	设计结构要求
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	设计寿命
	≥10年
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	

	1.3.2
	防护等级
	≥IP68
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
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