项目名称：500千伏徐闻东输变电工程选址选线、可研勘察设计和500千伏湛江徐闻东场址海上风电接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省

	3
	项目概况
	1、500千伏徐闻东输变电工程选址选线、可研勘察设计：为解决徐闻东场址及周边新增约150万装机容量海上风电上送需要，需规划建设500千伏徐闻东输变电工程，新增主变容量2台100万千伏安；新建500千伏线路1回，线路长度约60千米，项目投资约7.5亿元，规划2026年投产。
2、500千伏湛江徐闻东场址海上风电接入系统工程可研勘察设计：为解决徐闻东场址新增的120万装机容量海上风电上送需要，需配套建设500千伏湛江徐闻东场址海上风电接入系统工程，新建徐闻东海上风电汇集站至拟建的徐闻东站1回线路，线路长度约30千米。项目投资约1.5亿元，规划2026年投产。

	4
	招标范围
	1、500千伏徐闻东输变电工程工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
2、500千伏湛江徐闻东场址海上风电接入系统工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：东莞500千伏东南输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省

	3
	项目概况
	为满足东莞东南片区用电需求，满足粤东煤电送出需求，需建设东莞500千伏东南输变电工程。规划新建一座500千伏变电站，新增主变容量3×100万千伏安；500千伏最终出线8回，本期出线6回，远期备用2回。新建双解口500千伏纵江～演达双回线路入东南站线路，形成东南站至纵江站双回线路、东南站至演达站双回线路，新建线路路径长度约2×70千米。工程总投资约12亿元，预计投产年为2025年。

	4
	招标范围
	东莞500千伏东南输变电工程选址选线可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500千伏河源岑田抽水蓄能电站接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省

	3
	项目概况
	为满足岑田抽水蓄能电站接入系统需求，适应核电、风电规模增大，提升系统灵活调节能力，增强电网提高调峰能力，减少系统内火电发电能耗，减少大气污染物排放，提高系统运行经济性。规划新建500千伏岑田抽水蓄能电站至上寨站单回线路，线路长度约1×18.2千米。工程总投资约6500万元，规划投产时间2027年12月。

	4
	招标范围
	500千伏河源岑田抽水蓄能电站接入系统工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：江门500千伏圭峰站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省

	3
	项目概况
	为满足500千伏圭峰站供电区内的负荷发展需求，需在500千伏圭峰站扩建第三台主变容量1×100万千伏安，建设相应的配套设施和设备，进一步提高电网供电可靠性，项目总投资约9000万元。规划投产时间2026年12月。

	4
	招标范围
	江门500千伏圭峰站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：500kV麒麟（西山）变扩建第三台主变工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	曲靖供电局

	2
	项目建设地点
	曲靖

	3
	项目概况
	1.建设背景：十四五期间，曲靖经开区将在西城片区和南海子片区分别布局以电解硅和电池为主的相关产业，新增项目的总负荷约为180万千瓦，考虑龙海扩建第三台主变（100万千伏安）和麒麟变（2×100万千伏安）后，麒麟变还需扩建第三台主变。
2.建设规模：扩建500千伏麒麟变1台主变，主变容量100万千伏安。
3.预估投资：工程总投资约6500万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	500kV麒麟（西山）变扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：500kV越州输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	曲靖

	3
	项目概况
	1.建设背景：为满足曲靖越州片区大用户用电需求，满足周边新增220千伏变电站和新能源项目的接入，优化片区220千伏网架，有必要建设500千伏越州输变电工程。
2.建设规模：新建500千伏越州站，主变容量2×100万千伏安，双解口罗平至曲靖双回线路，新建线路长度24千米。
3.预估投资：工程总投资约50040万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	500kV越州输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：500kV江城输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	普洱

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足普洱市江城县、思茅南部、墨江南部的新能源送出需求。
2.建设规模：新建500千伏江城输变电工程，主变规模1×100万千伏安；新建1回500千伏线路至通宝变，新建线路长度约为180千米。
3.预估投资：工程总投资约94600万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”初期年建成投产。

	4
	招标范围
	500kV江城输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：500kV幸福输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	临沧

	3
	项目概况
	1.建设背景：“十四五”期间，在扣除经漫湾联变以及博尚变送出新能源后，临沧北部云县、凤庆县仍有130.5万千瓦新能源（均为光伏）需经当地电网送出。幸福500千伏变电站一方面可考虑加强关键外送断面，提升通道外送能力；另一方面考虑将临沧北部新能源打捆接入水电外送通道，直接送往滇中电网消纳并解决普洱景东区域的新能源送出问题。
2.建设规模：新建1台75万千伏安主变，新增500千伏出线4回，“π”接大朝山至宝峰双回线，线路长度约60千米。
3.预估投资：工程总投资约58600万元。
4.规划投产时间：计划2026年建成投产。

	4
	招标范围
	500kV幸福输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：500kV南屏输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	文山

	3
	项目概况
	1.建设背景：为分担富宁变供电压力，满足文山宇泽单晶硅等新增负荷持续可靠供电，适应地区后续快速增长的负荷供电需求。
2.建设规模：新建2台75万千伏安主变，“π”接砚山至富宁双回线路，新建线路总长度约100千米。
3.预估投资：工程总投资约59625万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”中期年建成投产。

	4
	招标范围
	500kV南屏输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。






项目名称：500kV水富输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	昭通

	3
	项目概况
	1.建设背景：一是北部220千伏断面无法满足近期已明确的新增负荷供电需求，新增负荷需新建100km线路至扩建主变后的甘顶变供电，二是无法适应正在陆续落地实施的项目负荷发展。为适应昭通北部负荷发展需求和优化220千伏网架，有必要在水富市新增500千伏布点。
2.建设规模：新建2台75万千伏安主变，500千伏出线两回接至甘顶变，新建2回线路长度96千米。
3.预估投资：工程总投资约80760万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”初期建成投产。

	4
	招标范围
	500kV水富输变电工程工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500kV红河变扩建主变工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	红河供电局

	2
	项目建设地点
	红河

	3
	项目概况
	1.建设背景：为满足红河州500千伏红河变片区规划新能源送出需求。
2.建设规模：扩建1台75万千伏安主变。
3.预估投资：工程总投资约6000万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	500kV红河变扩建主变工程工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：云南500千伏中老联网滇西南配套网架工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	版纳、普洱

	3
	项目概况
	1.建设背景：为满足丰期老挝电力回送云南省内，同时为更好适应未来滇西南地区新能源发展情况，满足滇西南新能源的送出需求，建议新建版纳~思茅~江城500千伏线路。
2.建设规模：新建版纳～思茅～江城线路，版纳至思茅线路长度150千米、思茅至江城线路长度120千米。
3.预估投资：工程总投资约86000万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	云南500千伏中老联网滇西南配套网架工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端500千伏配套工程（深圳端）
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	深圳供电局有限公司

	2
	项目建设地点
	深圳市

	3
	项目概况
	藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端500千伏配套工程（深圳端）
1.建设背景：藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端500千伏配套工程（深圳端）位于深圳市龙岗区、龙华区，本工程投产可满足藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端送出，有力的消纳了藏东南地区的清洁电力，进一步提升深圳电网供电能力。
2.建设规模：
双解口500kV鹏深甲乙线进中部站，新建架空线路长约2×5km；新建中部至现代双回500kV线路，新建架空线路长约2×15km。
3.预估投资：预计工程总投资约23200万元。
4.规划投产时间：2025年。

	4
	招标范围
	藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端500千伏配套工程（深圳端）可研勘察设计：可研勘察设计招标。










项目名称：梅州220千伏敬帅乙线改造工程、梅州220千伏长畲甲乙线增容改造工程、梅州城区220千伏赞化站扩建第三台主变工程、河源220千伏塔岭站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	梅州

	3
	项目概况
	1、梅州220千伏敬帅乙线改造工程可研勘察设计：为解决因光伏项目造成大量电力送电能力受限，规划新建梅州220千伏敬帅乙线改造工程，改造220千伏敬帅乙线单回路线路长约1×39千米（改造部分线径较小线路及更换部分塔基）。项目总投资约1560万元，规划投产时间2026年。
2、梅州220千伏长畲甲乙线增容改造工程可研勘察设计：为满足梅州负荷发展需要，解决220千伏长畲甲乙线卡脖子问题，提高供电可靠性，规划建设220千伏长畲甲乙线增容改造工程。220千伏长畲甲乙线单回路线路改造长约2×60千米（改造部分线径较小线路及更换部分塔基）。项目总投资约3500万元，规划投产时间2026年。
3、梅州城区220千伏赞化站扩建第三台主变工程可研勘察设计：为解决220千伏赞化站近区负荷增长导致供电能力不足的问题，满足主变N-1供电安全原则，提高供电可靠性，规划220千伏赞化站扩建1台主变，新增主变容量1×18万千伏安。项目总投资约1350万元，规划投产时间2025年。
4、河源220千伏塔岭站扩建第三台主变工程可研勘察设计：目前220千伏塔岭站最高负荷221.6MW，最高负载率61.6%，经校验主变N-1或检修时下级电网转供电困难，且该片区光伏发电上送需求较大，需扩建第三台主变以满足塔岭片区用电需求。规划220千伏塔岭站扩建1台主变，新增主变容量1×18万千伏安。项目总投资约2200万元，规划投产时间2026年。

	4
	招标范围
	1、梅州220千伏敬帅乙线改造工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
2、梅州220千伏长畲甲乙线增容改造工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
3、梅州城区220千伏赞化站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
4、河源220千伏塔岭站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：潮州220千伏潮州南部网架完善工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	潮州

	3
	项目概况
	潮州南部供电能力及网架问题突出，区域变电站长期重载运行，为保障潮州南部地区重要用户及关键负荷的供电安全，提升该区域核心电网抵御极端严重故障能力，满足城市网发展灵活高效、资源集约等要求，规划建设潮州220千伏潮州南部网架完善工程。
规划新建500千伏韩江站至220千伏潮州站、220千伏仙安站共3回220千伏线路，线路长度约3×35千米。工程总投资1.23亿元，规划2026年12月投产。

	4
	招标范围
	潮州220千伏潮州南部网架完善工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：汕头220千伏塑城站扩建第三台主变工程可研勘察设计和汕头220千伏三合（陈店）输变电工程选址选线、可研勘察设计项目
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	汕头

	3
	项目概况
	1、汕头220千伏塑城站扩建第三台主变工程可研勘察设计：为解决220千伏塑城站负荷持续较重、供电能力不足的问题，需扩建塑城站第三台主变，新增主变容量1×18万千伏安，提升该片区的供电能力，更好地服务周边的用电需要。项目总投资约1350万元，规划2026年投产。
2、汕头220千伏三合（陈店）输变电工程选址选线、可研勘察设计：为缓解220kV两英站的供电压力，完善110kV网架，解决110kV港后站投产后的“一串四站”问题，减少110kV供电半径，需建设220千伏三合（陈店）输变电工程。工程规划新建1座220千伏变电站，新增主变容量2×18万千伏安；220千伏最终出线4回，即至胪岗站2回、至渡美站2回，新建线路长约20千米。项目投资约1.9亿元，规划2025年投产。

	4
	招标范围
	1、汕头220千伏塑城站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
2、汕头220千伏三合（陈店）输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：汕头220千伏金鸿输变电工程选址选线、可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	汕头

	3
	项目概况
	汕头220千伏金鸿输变电工程选址选线、可研勘察设计：为满足汕北战略性新兴产业集聚区及滨海特色产城人文旅融合发展区发展需要，规划建设1座220千伏变电站，保障后续产业高速发展的用电需求。本工程新建220千伏金鸿变电站1座，新增主变容量2×18万千伏安，220千伏最终出线4回，即至塑城站2回、至建民站各2回，新建线路长度约2×6.4千米。项目投资约2.54亿元，规划2027年投产。

	4
	招标范围
	汕头220千伏金鸿输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：江门鹤山220千伏鹤能输变电工程选址选线、可研勘察设计和江门台山南部电源送出网架优化工程、江门蓬江220千伏镜山站扩建第三台主变工程、江门鹤山220千伏鹤山站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	江门

	3
	项目概况
	1、江门鹤山220千伏鹤能输变电工程选址选线、可研勘察设计：为满足鹤山硅产业园用电需求，缓解220千伏彩虹站供电压力，需新建1座220千伏变电站，新增主变容量2×18万千伏安；新建220千伏线路4回，双解口220千伏五彩甲乙线入鹤能站，形成鹤能站分别至500千伏五邑站、220千伏彩虹站各2回线路，新建线路长度约2×（5+5）千米。新建110千伏线路6回，长度约2×（4+1）+1×（3+1）千米。工程总投资约2.55亿元，规划2027年投产。
2、江门台山南部电源送出网架优化工程可研勘察设计：为保障江门市台山南部清洁能源外送消纳需求，需优化电网网架，规划将现状220千伏茭阁线（或华阁线）与鳌阁甲线（或乙线）跳通，形成光伏电站直送500千伏鳌峰站的220千伏送电通道，新建线路长度约1×1千米。项目总投资约280万元，规划投产时间2026年。
3、江门蓬江220千伏镜山站扩建第三台主变工程可研勘察设计：满足蓬江区西南部用电负荷发展需求，缓解本站现有2台主变及近区220千伏桥美站、群星站供电压力，需扩建镜山站第三台主变1×18万千伏安，提高电网供电可靠性。项目总投资为2500万元，规划投产时间2028年。
4、江门鹤山220千伏鹤山站扩建第三台主变工程可研勘察设计：满足鹤山市主城区用电负荷发展需求，缓解本站现有2台主变及近区220千伏雁山站供电压力，需扩建鹤山站第三台主变1×18万千伏安，提高电网供电可靠性。项目总投资为2500万元，规划投产时间2027年。

	4
	招标范围
	1、江门鹤山220千伏鹤能输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
2、江门台山南部电源送出网架优化工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
3、江门蓬江220千伏镜山站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
4、江门鹤山220千伏鹤山站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：湛江220千伏徐闻海上风电场增容项目接入系统工程、湛江220千伏芷寮至浅水第二回线路工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	湛江

	3
	项目概况
	1、湛江220千伏徐闻海上风电场增容项目接入系统工程可研勘察设计：为解决徐闻海上风电增容30万装机容量上送需要，需新建徐闻海上风电场增容项目汇集站至拟建的徐闻东站1回线路，新建线路长度约10千米。项目总投资约3000万元，规划投产时间2025年。
2、湛江220千伏芷寮至浅水第二回线路工程可研勘察设计：为解决220千伏苏村站电网运行风险问题，需新建500kV芷寮站至220kV浅水站1回线路，提高电网供电可靠性，新建线路长度约1×55千米。项目总投资为1.9亿元，规划投产时间2027年。

	4
	招标范围
	1、湛江220千伏徐闻海上风电场增容项目接入系统工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
2、湛江220千伏芷寮至浅水第二回线路工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220千伏西部输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广州市花都区

	3
	项目概况
	为满足亚士创能公司、高景公司等花都汽车城项目用电的需求，满足花都汽车城片区负荷发展需要，规划新建1座220千伏变电站，4回解口花都~炭步双回线路，新增主变容量2×24万千伏安；新建220千伏线路4回，线路长度约28千米；新建110千伏线路8回，线路长度约40千米。项目投资约2.05亿元。规划2026年投产。

	4
	招标范围
	220千伏西部输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：东莞220千伏土塘输变电工程选址选线、可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	东莞

	3
	项目概况
	根据东莞常平镇近五年负荷和大用户报装情况，预测2024年、2025年变电站容载比将会进一步降低，无法满足新增负荷发展需要，需新增1座220千伏变电站（土塘站），新增主变容量2×24万千伏安；新建220千伏线路4回，形成横沥=元江=土塘=东莞的环链结合网架，线路长度约2×18千米。新建110千伏线路9回，新建110千伏线路长约3×2.5+2×12.5千米。工程总投资约4.28亿元，规划2026年投产。

	4
	招标范围
	东莞220千伏土塘输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：东莞220千伏大塘朗（月山）输变电工程选址选线、可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	东莞

	3
	项目概况
	为满足大岭山镇及周边负荷发展，缓解220千伏和美站、跃立站、黎贝站供电压力，需要建设东莞220千伏大塘朗（月山）输变电工程。
新建1座220千伏变电站，新增主变容量2×24万千伏安；新建220千伏线路4回，形成莞城=大塘朗（月山）=和美=莞城的环网接线，线路长度约2×31千米；新建110千伏线路9回，线路长度约3×12.7+1×8+4×1千米。工程总投资约3.53亿元，规划2026年投产。

	4
	招标范围
	东莞220千伏大塘朗（月山）输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：东莞500千伏东南站配套220千伏线路工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	东莞

	3
	项目概况
	为满足东莞东南片区用电需求，满足粤东煤电送出需求，提高220千伏电网供电可靠性,需建设莞500千伏东南站配套220千伏线路工程。最终规模18回，本期出线10回。新建双解口220千伏白玉～玉泉线路入东南站线路，新建线路长度约2×2千米；新建东南站至莆心站2回线路，线路长度约2×20千米；新建东南站至天安站2回线路，线路长度约2×7千米；新建东南站至明湖站2回线路，线路长度约2×28千米。工程总投资约15.1亿元，规划2026年投产。

	4
	招标范围
	东莞500千伏东南站配套220千伏线路工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。






项目名称：东莞220千伏华茂（长安3）输变电工程选址选线、可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	东莞

	3
	项目概况
	为满足长安镇及周边负荷发展，缓解220千伏长安站、振安站供电压力，需新建1座220千伏变电站，新增主变容量2×24万千伏安；新建220千伏线路6回，形成”滨海=富安=华茂=滨海“和”华茂=如平=纵江“的环链结合网架结构，新建线路长度约4×3.5+2×12千米。新建110千伏线路7回，线路长度约3×1.0+2×2.2+1×0.8千米。工程总投资约3.24亿元，规划2026年投产。

	4
	招标范围
	东莞220千伏华茂（长安3）输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站配套220千伏接入间隔扩建工程可研勘察设计和惠州220千伏滨海输变电工程选址选线、可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	惠州

	3
	项目概况
	1、中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站配套220千伏接入间隔扩建工程可研勘察设计：为满足中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站接入系统需求，拟在崇文站扩建1个220千伏间隔、中区站扩建1个220千伏间隔。工程总投资约900万元，规划投产时间2025年12月。
2、惠州220千伏滨海输变电工程选址选线、可研勘察设计：为满足惠东县稔平半岛区域负荷发展的需要，完善当地110kV网架结构，提高供电可靠性，促进当地经济发展，规划建设220千伏滨海输变电工程。新建1座220千伏变电站，新增主变容量2×18万千伏安；新建220千伏线路4回，线路总长约2×22千米，新建110千伏双回路线路总长约2×20.9千米。项目投资约3.85亿元，规划2028年6月投产。

	4
	招标范围
	1、中海壳牌惠州三期乙烯项目用户站配套220千伏接入间隔扩建工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
2、惠州220千伏滨海输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程、中山220千伏中山站扩建第三台主变工程可研勘察设计及中山220千伏榄城输变电工程选址选线、可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	中山

	3
	项目概况
	1、中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程可研勘察设计：为满足中山市黄圃镇220千伏德隆站供电区域用电负荷增长需求，需扩建德隆站第三台主变，新增主变容量1×24万千伏安。项目投资约0.29亿元，规划2026年投产。
2、中山220千伏中山站扩建第三台主变工程可研勘察设计：为满足中山市东区220千伏中山站供电区域用电负荷增长需求，需扩建中山站第三台主变，新增主变容量1×24万千伏安。项目投资约0.29亿元，规划2027年投产。
3、中山220千伏榄城输变电工程选址选线、可研勘察设计：为满足中山市西北片区发展的供电需求，完善西北部电网结构，提高供电可靠性，需新建中山220千伏榄城输变电工程。本期新增主变容量3×24万千伏安；新建220千伏线路4回，折合单回线路长度约2千米；新建110千伏线路5回，折合单回线路长度约8千米。项目投资约2.65亿元，规划2028年投产。

	4
	招标范围
	1、中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
2、中山220千伏中山站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
3、中山220千伏榄城输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。









项目名称：220千伏海伦输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广州

	3
	项目概况
	为满足番禺区南部区域负荷发展需要，优化番禺区市桥街、桥南街、沙湾镇等片区110kV网架接线，规划新建1座220千伏变电站，解口傍海至番禺双回线路，形成傍海-海伦-番禺-广南双回线路，新增主变容量2台24万千伏安。新建220千伏线路4回，线路长度约18.9千米；新建110千伏线路9回，线路长度约27.1千米。项目投资约5.53亿元。规划2025年投产。

	4
	招标范围
	220千伏海伦输变电工程选址选线、可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220kV寻甸输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	昆明

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足寻甸县负荷增长、为渝昆高铁田坝牵引站、雨海村牵引站和周边新能源提供接入点。
2.建设规模：新建1台18万千伏安主变，220千伏出线两回π接新村～清水海线路，新建线路长度20千米。
3.预估投资：工程总投资约11734万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”初期建成投产。


	4
	招标范围
	220kV寻甸输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：昆明北部网架加强工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	昆明供电局

	2
	项目建设地点
	昆明

	3
	项目概况
	1.建设背景：解决禄劝、富民地区送出受阻问题，加强中屏变、三朵变、赤鹫变、狮山变整体至厂口变送出断面送电能力，满足昆明北部新能源、水电送出需求。
2.建设规模：新建1回三朵～厂口220千伏线路，新建线路长度35千米。
3.预估投资：工程总投资约5220万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	昆明北部网架加强工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220kV樟木箐变扩建第三台主变工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	昆明供电局

	2
	项目建设地点
	昆明

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足海口工业园区负荷发展需求。
2.建设规模：新建1台24万千伏安主变。
3.预估投资：工程总投资约2628万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	220kV樟木箐变扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：220kV清水海变至500kV龙海变第二回线路工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	昆明

	3
	项目概况
	1.建设背景：解决寻甸、东川地区送出受阻问题，加强清水变片区至龙海变送出断面送电能力，满足昆明北部新能源送出需求。
2.建设规模：新建220千伏清水海变至500千伏龙海变第二回线路，新建线路长度42千米。
3.预估投资：工程总投资约8620万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	220kV清水海变至500kV龙海变第二回线路工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV盐井输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	昭通

	3
	项目概况
	1.建设背景：一是满足大关县、盐津县负荷发展，解决大关变、盐津变主变不满足N-1问题。二是满足渝昆高铁盐津牵引站接入，优化区域220kV网架。
2.建设规模：新建1台18万千伏安主变，220千伏出线两回π接盐津～大关线路，220千伏出线两回π接盐津～甘顶线路，新建线路长度40千米。
3.预估投资：工程总投资约15800万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”初期建成投产。

	4
	招标范围
	220kV盐井输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500kV水富变220kV接入系统工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	昭通

	3
	项目概况
	1.建设背景：一是，满足水富经济技术开发区负荷发展需要。二是，完善昭通北部220千伏网架，解决水富市事故事件。
2.建设规模：水富变新建2回220千伏线路“π”接新城-北门220千伏线路，新建1回220千伏线路接至新城变，新建线路长度20千米。
3.预估投资：工程总投资约3785万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”初期建成投产。

	4
	招标范围
	500kV水富变220kV接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV西衙门变扩建第三台主变工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	昭通供电局

	2
	项目建设地点
	昭通

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足西衙门供电片区负荷发展需求，缓解昭阳区供电压力。
2.建设规模：新建1台18万千伏安主变。
3.预估投资：工程总投资约1890万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	220kV西衙门变扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500kV江城变220kV接入系统工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	普洱

	3
	项目概况
	1.建设背景：一是，优化普洱中部及南部220千伏网架。二是，缓解500千伏墨江变上网压力，满足片区新能源送出需求。
2.建设规模：将原接入500千伏墨江变的龙马、居普渡、戈兰滩及土卡河电站改接入500千伏江城变，新建倚像～江城220千伏线路，新建线路长度160千米。
3.预估投资：工程总投资约19840万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”初期建成投产。

	4
	招标范围
	500kV江城变220kV接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV青云开关站扩建主变工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	西双版纳供电局

	2
	项目建设地点
	西双版纳

	3
	项目概况
	1.建设背景：缓解220kV景洪变供电压力，改善景洪北部片区的110千伏网架结构，提高片区电网供电可靠性。
2.建设规模：新建1台18万千伏安主变。
3.预估投资：工程总投资约1890万元。
4.规划投产时间：计划2026年建成投产。

	4
	招标范围
	220kV青云开关站扩建主变工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500kV幸福变220kV接入系统工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	临沧

	3
	项目概况
	1.建设背景：一是，优化临沧北部220千伏网架。二是，满足片区新能源送出需求。
2.建设规模：新建220千伏出线两回π接新云～临沧线路，新建220千伏出线接入文华变，新建线路长度161千米。
3.预估投资：工程总投资约24560万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”初期建成投产。

	4
	招标范围
	500kV幸福变220kV接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500kV越州变220kV接入系统工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	曲靖

	3
	项目概况
	1.建设背景：一是，满足越州工业园区负荷发展需要，缓解500千伏曲靖变供电压力。二是，完善曲靖中部220千伏网架。
2.建设规模：π接恩洪电厂至同乐变1回220千伏线路，同时将营上变至曲靖变1回220千伏线路改接至500千伏越州变，新建2回220千伏线路至220千伏芳华变，新建线路长度80千米。
3.预估投资：工程总投资约9920万元。
4.规划投产时间：计划2026年建成投产。

	4
	招标范围
	500kV越州变220kV接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV西河输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	曲靖

	3
	项目概况
	1.建设背景：一是，满足沾益工业园区负荷发展需要，缓解沾益片区220kV变电站供电压力。二是，完善沾益110千伏网架。
2.建设规模：新建2台24万千伏安主变，220千伏出线四回双π尖山-沾益220千伏双回线，同时新建1回220千伏线路至喜平变，新建线路长度35千米。
3.预估投资：工程总投资约13954万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	220kV西河输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV吾者变扩建第三台主变工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	红河供电局

	2
	项目建设地点
	红河

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足泸西绿色低碳产业园区负荷增长需求。
2.建设规模：新建1台18万千伏安主变。
3.预估投资：工程总投资约1890万元。
4.规划投产时间：计划2025年建成投产。

	4
	招标范围
	220kV吾者变扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：500kV南屏220kV接入系统工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	文山

	3
	项目概况
	1.建设背景：一是，满足文山东部广南、富宁片区负荷发展需要，缓解500千伏富宁变、砚山变供电压力。二是，完善文山东部220千伏网架。
2.建设规模：新建4回220千伏出线，双“π”松林坡～莲城220千伏线路，新建线路长度40千米。
3.预估投资：工程总投资约5200万元。
4.规划投产时间：计划“十五五”初期建成投产。

	4
	招标范围
	500kV南屏220kV接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500千伏毕节西变220千伏送出工程、220千伏扎佐东牵引变可靠性提升工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	贵州电网公司

	2
	项目建设地点
	贵州省

	3
	项目概况
	1.500千伏毕节西变220千伏送出工程
（1）建设背景：满足500千伏毕节西变配套新能源送出需求。“十四五”期间，为满足毕节西部地区新能源外送需求，该区域规划新建500千伏毕节西输变电工程，需配套建设毕节西变220千伏配套送出线路工程。
（2）建设规模：计划新建220千伏线路60km。
（3）预估投资：1.442亿元。
（4）规划投产时间：2027年6月。
2.220千伏扎佐东牵引变可靠性提升工程
（1）建设背景：提220千伏扎佐东牵引变供电可靠性问题。根据公司《关于开展铁路牵引变网架完善和供电方案研究工作的通知》（办规划〔2021〕52号）相关要求，同塔线路跳闸或变电站全站失压等严重故障导致同一供电片区的同一铁路线相邻两个及以上铁路牵引变同时失压风险的，需研究提出网架完善和供电方案，提升高速铁路牵引变安全供电可靠性。扎佐东220千伏牵引变和息烽南220千伏牵引变同属于500千伏息烽变供区，为渝黔高速铁路供电。若发生500千伏息烽变220千伏母线及主变全失，将导致渝黔高速铁路上的息烽南220千伏牵引变和扎佐东220千伏牵引变同时失去电力供应，造成铁路停运或严重事故。
（2）建设规模：开断500千伏贵阳变-万松变220千伏干万线，利旧靠近贵阳变侧线路，并延伸出线至扎佐东牵引变，新建线路长度约20km。
（3）预估投资：9000万元。
（4）规划投产时间：2026年6月。

	4
	招标范围
	500千伏毕节西变220千伏送出工程、220千伏扎佐东牵引变可靠性提升工程可研勘察设计：可研勘测设计招标。




项目名称：500千伏都匀毛尖变220千伏送出工程、220千伏东风电厂送出优化工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	贵州电网公司

	2
	项目建设地点
	贵州省

	3
	项目概况
	1.500千伏毛尖变220千伏线路送出工程
（1）建设背景：满足500千伏黔南毛尖变新能源送出需求。“十四五”期间，为满足黔南罗甸、平塘等地区新能源外送需求，该区域规划新建500千伏毛尖输变电工程，需配套建设毛尖变220千伏配套送出线路工程。
（2）建设规模：毛尖变新建4回220千伏配套送出线路，其中1回接入220千伏东山新能源汇集站，线路长度约12千米；2回接入220千伏栗木变，线路长度约80千米；1回接入220千伏双桥变，线路长度约60千米。
（3）预估投资：2828万元。
（4）规划投产时间：2027年6月。
2.220千伏东风电厂送出优化工程
（1）建设背景：解决贵曹双回线路不满足N-1问题。东风电厂（3×19+12.5万千瓦，并列运行）、红枫梯级四级（5.4万千瓦）、五级电站（13.5万千瓦）均通过曹官变-贵阳变双回220千伏线路向贵阳负荷中心供电。曹官变-贵阳变双回220千伏线路为1×500mm2和2×300mm2混合架空导线，线路热稳极限为34万千瓦。丰大方式下，曹官变至贵阳变任一线路发生N-1故障，将导致另一回线路过载，线路最大负载率达194%，不满足N-1运行要求，存在突破安全稳定导则问题。220千伏贵阳变-曹官变双回线路增容改造工程已纳入《贵州电网公司“十四五”电网发展规划》，但在工程前期论证阶段，对220千伏贵曹Ⅰ、Ⅱ回线进行现场勘查发现，该改造工程涉及大量不可避让的基本农田和生态保护红线，总体实施难度较大、费用较高，且经济性较差。
（2）建设规模：开断东风电厂-曹官变Ⅱ回，新建一回220千伏线路从中铝用户变至东曹Ⅱ回开断处，新建线路长度约8千米。
（3）预估投资：5300万元。
（4）规划投产时间：2025年12月。

	4
	招标范围
	500千伏都匀毛尖变220千伏送出工程、220千伏东风电厂送出优化工程可研勘察设计：可研勘测设计招标。




项目名称：三亚110kV荔枝沟站升压改造工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：为满足三亚中心城区负荷增长需求。
2.建设规模：将110kV荔枝沟站升压为220kV变电站，本期主变容量3×24万千伏安，本期220千伏出线4回，新建线路26千米，规划2回接至吉阳站，2回接至海岸站。
3.预估投资：21136万元。
4.规划投产时间：2026年。

	4
	招标范围
	三亚110kV荔枝沟站升压改造工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：五指山220kV冲山输变电新建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足五指山地区负荷增长需求，提升地区供电可靠性和极端自然灾害情况下的供电保障能力，加快形成全省各市县220千伏变电站全覆盖的供电格局。
2.建设规模：建设220kV冲山输变电新建工程，本期主变容量2×18万千伏安，220千伏出线4回，新建线路24千米。规划双π接入龙北至高峰220千伏线路。
3.预估投资：20200万元。
4.规划投产时间：2027年。

	4
	招标范围
	五指山220kV冲山输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：白沙220kV可好输变电新建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足白沙地区负荷增长需求，提升地区供电可靠性和极端自然灾害情况下的供电保障能力，加快形成全省各市县220千伏变电站全覆盖的供电格局。
2.建设规模：建设白沙220kV可好输变电新建工程，本期主变容量2×18万千伏安，220千伏出线2回，新建线路70千米。规划2回接至500千伏昌化站。
3.预估投资：28500万元。
4.规划投产时间：2027年。

	4
	招标范围
	白沙220kV可好输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：海口220kV那盈输变电新建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足海口地区负荷增长需求。
2.建设规模：建设海口220kV那盈输变电新建工程，本期主变容量2×18万千伏安，220千伏出线4回，新建线路8千米，规划双π接入大丰～头铺双回线。
3.预估投资：21500万元。
4.规划投产时间：2028年。

	4
	招标范围
	海口220kV那盈输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：海口220kV东寨港输变电新建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足海口地区负荷增长需求。
2.建设规模：建设海口220kV东寨港输变电新建工程，本期主变容量2×18万千伏安，220千伏出线4回，新建线路8千米，规划双π接入大丰～头铺双回线。
3.预估投资：21000万元。
4.规划投产时间：2028年。

	4
	招标范围
	海口220kV东寨港输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：万宁220kV红石站3号主变扩建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：为满足红石站主变N-1运行需求。
2.建设规模：建设万宁220kV红石站3号主变扩建工程，本期扩建主变容量1×18万千伏安。
3.预估投资：2300万元。
4.规划投产时间：2028年。

	4
	招标范围
	万宁220kV红石站3号主变扩建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：万宁220kV礼纪站2号主变扩建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：为解决礼纪站主变不能满足N-1的问题。
2.建设规模：建设万宁220kV礼纪站2号主变扩建工程，本期扩建主变容量1×18万千伏安。
3.预估投资：2300万元。
4.规划投产时间：2026年。

	4
	招标范围
	万宁220kV礼纪站2号主变扩建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。






项目名称：海口220kV文化输变电新建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足海口地区负荷增长需求。
2.建设规模：建设海口220kV文化输变电新建工程，本期主变容量2×24万千伏安，220千伏出线6回，新建线路20千米。规划π接入国兴～江东双回线，并将原椰城～江东双回线路改接入文化站，形成椰城～文化双回线。
3.预估投资：37500万元。
4.规划投产时间：2028年。

	4
	招标范围
	海口220kV文化输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV龙泉至江东线路增容改造工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足新能源送出通道N-1需求。
2.建设规模：建设220kV龙泉至江东线路增容改造工程，本期主变容量2×24万千伏安，220千伏出线6回，新建线路20千米。规划π接入国兴～江东双回线，并将原椰城～江东双回线路改接入文化站，形成椰城～文化双回线。
3.预估投资：5166万元。
4.规划投产时间：2025年。

	4
	招标范围
	220kV龙泉至江东线路增容改造工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV玉洲至江东线路增容改造工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目概况
	1.建设背景：满足新能源送出通道N-1需求。
2.建设规模：建设220kV玉洲至江东线路改造工程，本期改造线路20千米。
3.预估投资：3600万元。
4.规划投产时间：2025年。

	4
	招标范围
	220kV玉洲至江东线路增容改造工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220千伏丽晶站扩建工程、220千伏七沥站#4主变扩建工程、藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端配套 220 千伏线路工程（深圳段）可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	深圳供电局有限公司

	2
	项目建设地点
	深圳市

	3
	项目概况
	220千伏丽晶站扩建工程
1.建设背景：220千伏丽晶变电站位于龙岗区坂田街道南山水库东南侧，北距南平快速公路（高架桥）150米，南侧靠山。丽晶站供电范围为龙岗区坂田街道、吉华街道以及龙华区民治街道，2021~2023年最高负荷日期间，丽晶站不满足主变N-1安全运行要求，需对其进行扩建，以提高龙岗区坂田、龙华民治街道供电能力，并解决丽晶站主变不满足N-1的问题。
2.建设规模：
主变规模：终期4×240MVA，前期3×240MVA。本期扩建主变一台。
出线规模：
220千伏终期出线6回，前期建设6回。
110千伏终期出线14回，前期期建设12回。
10千伏终期出线30回，前期建设30回。
本期扩建工程不新增出线。
3.预估投资：预计工程总投资约2500万元。
4.规划投产时间：2024年。
220千伏七沥站#4主变扩建工程
1.建设背景：220千伏七沥变电站位于广东省深圳市宝安区福永街道乌石岗村，广深高速公路东侧，距凤塘大道450m。七沥站供电范围为宝安区福永、福海街道，2021年和2023年最高负荷日期间，七沥站不满足主变N-1安全运行要求，需对其进行扩建，以提高宝安区福永、福海街道供电能力，并解决七沥站主变不满足N-1的问题。
2.建设规模：
主变规模：终期4×240MVA，前期3×240MVA。本期扩建主变一台。
出线规模：
220千伏终期出线8回，前期建设6回。
110千伏终期出线14回，前期期建设11回。
10千伏终期出线30回，前期建设30回。
本期扩建工程不新增出线。
3.预估投资：预计工程总投资约2500万元。
4.规划投产时间：2025年。
藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端配套220千伏线路工程（深圳段）
1.建设背景：藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端配套220千伏线路工程位于龙岗区、龙华区，工程投产后可分担500kV鹏城站供电压力，同时合理划分供电分区、完善中部220kV网架结构。
2.建设规模：
双解口腾飞至登峰220kV线路进中部站，新建架空线路长约2×2.8km，新建电缆线路长约2×0.9km；深蓄至远丰、深圳至李朗、李朗至马坳电网调整，形成深蓄至李朗双回、李朗至远丰双回、深圳至马坳双回线路，新建架空线路长约2×1.7km+4×1.5km，新建电缆线路长约2×9km；110kV配套改造，新建架空线路长2×3.4+4×1.4km，新建电缆线路长约4×4.8km；双解口深蓄至李朗220kV线路进中部站，新建电缆线路长约2×12.5km。
3.预估投资：预计工程总投资约72000万元。
[bookmark: _GoBack]4.规划投产时间：2025年。

	4
	招标范围
	220千伏丽晶站扩建工程、220千伏七沥站#4主变扩建工程、藏东南至粤港澳大湾区特高压直流受端配套 220 千伏线路工程（深圳段）可研勘察设计：可研勘察设计招标。






