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图二

尺寸如图一：雨棚拉伸长度：15米，进出口跨度7米，柱子高度6米（雨棚内高5.5米）；

如图一：棚顶采用防水材料，并在雨棚顶间隔5米左右位置预留拉线孔，并提供足够拉线。

如图一：支柱及拉杆采用合适钢管，可以随时移动，保障拉伸移动过程中不会出现倒塌、变形等风险，雨棚柱子下方需要安装可以移动滑轮，滑轮材料必须能支撑雨棚重量，并可以随时移动，不能出现伸缩几次就损坏的情况。

如图二：雨棚四周需要完全封闭，用透明、并采光良好的PVC防水材料，前、后门可以分别左右拉开，并中间可封闭，可以采用拉链式，在雨棚两侧，毎间隔4米左右的位置，装拉链式窗户，通风好，能随时拉开和封闭；

雨棚拉伸长度15米





进出口跨度7米





雨棚顶，间隔5米位置预留可以拴拉线的预留孔





支柱及拉杆采用合适钢管，可以随时伸缩，支柱下方需安装滑轮，以便随时移动





雨棚顶采用防雨雨材料，保证防雨





柱子高度6米，雨棚内高5.5米





在雨棚两边，毎间隔4米左右的位置，装拉链式窗户，能随时拉开和封闭





四周封闭材料，采用透明PVC防水材料，并保证采光良好





前后分别设置进出口，采用左右分别拉开方式，中间采用拉链进行关闭








