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一、项目概况
海南电网有限责任公司一张网示范基地（简称：一张网基地）位于海南省海口市龙华区海南省海口市龙华区椰海大道与学院路交汇处，作为海南电网公司新能源管理平台对外展示的窗口，一张网基地负责接待来自电网系统或其他友好单位的参观、考察以及交流，目前一张网公司有展厅、会议室等场所作为交流、接待的载体，其完整性非常重要。目前一张网公司示范基地展厅面临夏季高温导致的调研体验欠佳的问题，遂采购空调改善一张网示范基地展厅的高温问题。
二、具体服务内容要求
	序号
	服务名称
	服务内容描述
	服务频次
	服务对象

	1
	设备采购服务
	1.采购5匹空调柜机内外机3套
2.采购安装所需的主材和辅材
	1次
	海南省充换电一张网示范基地展厅

	2
	设备安装服务
	1.安装空调及安装空调所需的主材辅材
2.墙体开拆及恢复
3.墙体钻孔
4.排水管开槽和使用水泥砂浆修补
5.场地电源改造
[bookmark: _GoBack]6.防尘和卫生打扫
	1次
	海南省充换电一张网示范基地展厅


三、设备要求
（一）采购产品参数要求
1.5匹空调柜机内外机（3套）
（1）匹数：55匹
（2）制冷量：12000（w）及以上
（3）额定功率:60W
（4）能效等级：三级及以下
（5）变频/定频：变频
（6）电源电压：380V
2.安装所需主材和辅材
（1）5匹铜管（45米）及以上
（2） 保温棉（与提供的5匹铜管等长）
（3）冷凝水管（1项）
（4）冷凝水管保温套（1项）
（5）室外机支架改造（3套）
（6）冷媒：1项
四、安装要求
（一）墙体开拆和恢复
供方应按需方要求开拆外墙，安装空调外机完毕后，应按需方要求恢复外墙（预计开拆3面墙）。
（二）钻孔
供方应按需方要求对外墙进行钻孔，钻孔完毕后应清理施工现场。
（三）排水管开槽和使用水泥砂浆修补
供方应按需方要求在地面开槽，将冷凝水排水预埋至地漏中，并用水泥砂浆进行修补（预计25米左右）。
（四）防尘措施
供方在施工现场应做好防尘措施，在施工完毕后应打扫清理施工现场。
（五）电源线路改造
      供方应按需方要求对场地电源进行改造，项目涉及地面开槽，预埋线管等（预计60米左右）。
五、项目跟踪要求
本项目服务期限为合同签订之日起7日内。
中标人应在合同签订后2个工作日内开展设备采购工作，合同签订后5日内开展设备安装服务。
6、 报价要求
    供方在上传报价单时，报价单需详细编写，内容包括但不限于设备参数，安装服务等。
六、质量保证要求
成交供应商应保证本项目的产品质量和服务质量，具备专业的技术，提供设备安装服务和售后服务。
七、验收标准
本项目对海南省充换电一张网服务平台的网络安全保障服务进行验收，采购人组织对该项目设备质量和设备安装情况进行验收，以确认服务内容和质量符合相关要求。清单验收过程由采购人签署验收意见，验收结果不符合的，应在限定期限内达到项目内容约定的要求。成交供应商须配合采购人提供验收材料。




