“变电站三维视觉智能安全管控装置”项目材料费零星采购
技术规范书

2024年07月04日
1  标的概况

标的名称：“变电站三维视觉智能安全管控装置”材料费零星采购
1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供双天线RTK模块、信号处理及其通信模块的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的双天线RTK模块、信号处理及其通信模块、备品备件、专用工具和仪器。采购的设备需接入变电站安全管控系统（内网），并完成调试和技术交底后才付款。
（2）供货范围一览表

投标方提供的双天线RTK模块、信号处理及其通信模块的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。
表1.1 供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	型号规格
	数量

	1
	双天线RTK（包括测地型GNSS接收机、双天线）
	定向精度1°/0.3m；支持所有RTCM协议；支持APN卡、支持广东电网内网cros

	1

	2
	FPGA三维视觉加速器
	1143K以上System Logic Cells；带必备的视频图像等IO接口
	1

	3
	人机交互工控模块（配套显示器）
	具有三维实时建模和测距功能的三维软件平台
	1

	4
	WAPI通信模块
	支持WAPI6（802.11 ax），2.4/5G双频，最高速率达286.8Mbps×2以上；内置安全芯片，内置内存用以存储证书及私钥（需支持广东电网WAPI通信协议），带USB接口；支持Win10、Win7、linux、Android系统。
	1


（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

供货期：期限至2024年8月25日，乙方延迟供货，每延迟一日，应按照招标最高限价的【100】‰向甲方支付违约金。如延迟超过【10】天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任，乙方应向甲方支付招标最高限价的【200】%作为违约金。

调试期：期限至2024年9月25日，乙方延迟交付，每延迟一日，应按照招标最高限价的【100】‰向甲方支付违约金。如延迟超过【10】天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任，乙方应向甲方支付招标最高限价的【200】%作为违约金。
1.3 应用场景

在变电站应用。设备到货后，设备需接入变电站安全管控系统（内网），并完成调试和技术交底后才付款。安装调试前，应完成变电站现场安装调试方案的编写、审核，由投标方编写，招标方审核。现场安装调试应严格按照调试方案进行。变电站现场调试人员和技术人员应通过由南方电网有限责任公司相应的分、子公司组织，或经分、 子公司授权相应的地市级单位组织的《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》考试。考试合格通过后才能现场安装设备并连接变电站安全管控系统（内网）进行调试。
2  应遵循的主要标准

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。

3  术语和定义

无
4  使用条件

4.1其他使用要求

抗电磁干扰证明材料
5  技术要求

5.1 功能要求

供货的模块材料都需要乙方接入变电站安全管控系统（内网），并完成调试和技术交底。

5.2 性能要求

接入变电站安全管控系统（内网）的的性能要求如下，目标检测作业区域人员目标检测准确率≥95%；目标检测作业区域物体（如手持长物、梯子和遮拦等）目标检测准确率≥95%；三维空间上地面和高程作业范围电子围栏、以带电设备为中心的安全距离范围电子围栏中，作业区域人员越界识别准确率≥90%；作业区域物体（如手持长物、梯子和遮拦等）越界识别准确率≥90%。
5.3 结构要求

供货的模块的总尺寸应不大于 200mmx150mmx150mm，总质量应不大于 2000g。
6  试验要求
6.1 出厂试验要求

表1 主要功能及性能试验

	序号
	试验项目
	技术要求

	1
	现行标准
	现行标准


6.2 到货验收试验要求

表2 主要功能及性能试验

	序号
	试验项目
	技术要求

	1
	现行标准
	现行标准


6.3 其他试验要求

无
7  产品对环境的影响

（1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

（2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

（3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

（4）优先选用损耗低的产品。

8  包装、运输、验收、安装及质量保证

8.1 包装和运输

8.1.1 包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

（2）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

（4）在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

8.1.2 运输要求

（1）从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地为东莞市。
（2）应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

（3）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

（4）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（5）从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

8.2 验收

8.2.1 出厂验收

（1）投标方按照出厂试验要求完成出厂验收，提供出厂试验报告。

（2）投标方安排工厂验收：

1）提供验收大纲，包含出厂试验、资料核查等（有关设备的试验报告、软硬件设备的使用和测试说明书等）；

2）工厂验收试验要有完整、且双方签字的试验报告；

3）招标方参加工厂验收试验的工作人员将不签署任何有关系统性能的证明书，招标方参加工厂验收试验并不意味着解除投标方保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

8.2.2 到货验收

（1）按照投标方响应的供货范围一览表，招、投标双方共同开箱核查到货设备软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具及安装附件等的外观、数量、型号。

（2）按照条款6.2 到货验收试验要求进行到货验收试验，需要满足投标方响应要求。

（3）投标方应按本规范书的要求，向招标方提供出厂试验报告、第三方检测报告、软件测试证书、产品说明书等。

8.3 安装调试

（1）到货设备的安装、调试，将由投标方在招标方监督下进行。

（2）设备到货后，设备需接入变电站安全管控系统（内网），并完成调试和技术交底后才付款。安装调试前，应完成变电站现场安装调试方案的编写、审核，由投标方编写，招标方审核。现场安装调试应严格按照调试方案进行。变电站现场调试人员和技术人员应通过由南方电网有限责任公司相应的分、子公司组织，或经分、 子公司授权相应的地市级单位组织的《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》考试。考试合格通过后才能现场安装设备并连接变电站安全管控系统（内网）进行调试。
（3）在安装调试期间，由招标方安排合适时间，由投标方负责派技术人员到招标方现场进行技术服务。

（4）在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

8.4 培训

投标方负责免费对招标方专业人员的技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）, 并确保培训配套资源的提供。

8.5 质量保证

（1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为  1  年，相关费用包含在系统总报价中。

（2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、开发、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

（3）在接到招标方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

（4）提供   7×24   小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

（5）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

（6）设备出现质量问题，要求   3×24   小时内故障得以解决。

