印章采购技术要求

一、光敏章技术要求
1、印章编码：符合GA中规定的印章编码要求。
2、印文清晰度： 边框、文字、图形无缺损和麻点，印章编码清晰。
3、规格尺寸：圆形印章的直径、方形印章的对角线、椭圆形印章的长轴误差在允许范围内。
4、服务要求：印章需在甲方发出制章通知3个工作日内送至甲方。

2、 普通章（项目章、签字章、财务章、档号章等）技术要求
1、印文清晰度： 边框、文字、图形无缺损和麻点，印章编码清晰。
2、规格尺寸：圆形印章的直径、方形印章的对角线、椭圆形印章的长轴误差在允许范围内。
3、服务要求：印章需在甲方发出制章通知3个工作日内送至甲方。
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交货时间：按甲方所需
交货地点：昆明市五华区丽江路65号

