百色局零星采购项目技术要求附件
（百色局2024年第一批职工技术创新项目-一种灾害事故多参量综合监测设备的研制）
1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人或具有法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担施工项目的能力和独立履约合同的能力。
2、投标方如有诚信和廉洁方面的不良记录，不接受其报价。3、投标方在被南方电网公司或超高压输电公司或百色局暂停或取消投标资格期间，不接受其报价。
4、不接受联合体报价。
5、投标方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目报价。

	2.业绩要求
	/

	3.其他要求
	/


2、 商务要求
	服务类

	1.服务要求
	应成立项目研发组，并提供项目研发组机构组成表。

	2.服务地址
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应在百色局所辖线路范围内开展。

	3.服务期限要求
	2024年12月31日前。

	4.服务人员要求
	[bookmark: _GoBack]/。

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额发票。

	6.结算及支付条件
	项目研制服务完成且验收通过后，投标方向招标方提供全额发票，招标方收到全额发票后，60日内一次性支付全部费用。

	7.服务方式要求
	投标方自行确定项目研发、测试地点，项目成果试用、交付、验收在广西百色市百色局办公大楼。

	8.售后服务
	本项目售后服务期限为三年，售后服务期限内应提供免费维修服务。

	9.其它
	报价包含所需全部费用。


3、 技术要求
	服务类

	1.技术服务内容（含工作量）
	（1）配合代加工一种输电线路便携式、多参量的灾害事故综合监测装置；
（2）研究开发标准化传感接口，实现多传感器的模块化接入和支持通用到其他设备；
（3）研制可扩展单北斗定位和北斗短报文通信，集成4G网络模块（支持APN协议）和智能电源管理模块，支持南网端口及协议规范，满足南网系统的接入要求，实现自动化测量与远程信息交互；
（4）研制监测终端结构设计，使得其体积小，重量轻，便于实现现场的快速安装拆除；
（5）主要监测技术指标：
①位移（裂缝）分辨力：0.1mm @ 1m；
②雨量分辨力：0.2mm @ 0.01mm至4mm/min；
③土壤含水率分辨力：0.1%RH @ 0至100%RH；
④温度分辨力：0.01℃ @ -20℃至50℃；
⑤双轴倾斜仪分辨力：0.01° @ ±30°。

	2.涉及服务的相关仪器设备型号规格
	/

	3.技术服务质量要求及验收标准
	配合代加工一种集成定位、位移、雨量、土壤含水率、温湿度、地倾斜等便携式灾害事故多参量综合监测系统1套，使其具备“多参数、小体积、重量轻、自供电、自组网、低成本”等特征，并通过百色局组成的验收小组验收。

	4.其它
	/


4、 [bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc351322324][bookmark: _Toc432171539]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	一种输电线路便携式、多参量的灾害事故综合监测装置代加工零星采购项目
	套
	1


5、 需提交的证明文件
无。
