一种计量表箱多模态实时监测装置项目材料零星采购

技术要求
一、项目采用的技术原理：这种计量表箱体多模态实时监测装置项目技术原理通过运用传感器技术、数据处理技术、模式识别技术等，实现对计量表箱体的实时监测、异常检测、预警报警等功能，从而提高计量设备运行的可靠性和稳定性。

二、产品结构：一种计量表箱多模态实时监测装置，安装在表箱内部，整体机械结构防火设计，由烟感传感器模块、红外感应传感器模块、雷达感应传感器模块、温湿度传感器模块、水浸传感器模块、摄像头模块、超声波模块、声光模块、嵌入式控制模块、电源模块、通讯模块、定位模块、后台服务器模块、机械结构模块组成。

三、技术要求：（1）当烟感传感器模块检测到火灾烟雾，发送至嵌入式控制模块；嵌入式控制模块对烟雾数据进行分析，判断火灾烟雾情况，如果是，启动摄像头模块，嵌入式控制模块对视觉影像数据，利用先进的深度学习技术，对火焰进行运动检测和边缘检测，分析火焰和烟雾特征，运用二分K-Means聚类算法重新生成锚定框，引入自监督学习中的图像重建任务来辅助模型训练，减少模型对标签数据的依赖，提高探测的准确性和响应速度，判断火灾是否发生，如果确认火灾，第一时间触发声光模块，声音响动提醒、灯光闪烁警示。（2）当雷达感应传感器和红外感应传感器，动态实时监控小动物在电表箱附近，触发预警，发送至嵌入式控制模块；嵌入式控制模块控制摄像头模块拍照；嵌入式控制模块控制超声波模块发出特定频率声音，驱赶小动物远离电表箱。（3）当红外传感器模块监测窃电分子外力强制开电表箱，触发预警，发送至嵌入式控制模块；嵌入式控制模块控制控制摄像头模块拍照，固化证据，保证数据采集可靠性、监管及时性。（4）嵌入式控制模块连接通讯模块，把定位模块的位置信息和预警信息（如火灾、小动物入侵、窃电），发给工作人员，快速响应。（5）需满足绝缘要求、12V及以下电源供电等要求。

四、其他要求

1、供应商需配合甲方至少完成1项发明专利底稿撰写，直至申请受理；

2、供应商需配合甲方至少完成1篇科技论文撰写，直至录用发表；

3、供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作；

4、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等；

5、供应商需配合甲方完成项目验收等工作，必要时，能够在项目研究推进各计划节点派专业技术人员现场指导，包括项目技术交流、确认实施方案、现场安装测试、项目验收等；

6、供应商需出具测试报告。
