百色局零星采购项目技术要求附件
（同轴线缆“剥、压、焊、测”一体化平台研制项目）

1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人或具有法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担施工项目的能力和独立履约合同的能力。
2、投标方如有诚信和廉洁方面的不良记录，不接受其报价。3、投标方在被南方电网公司或超高压输电公司或百色局暂停或取消投标资格期间，不接受其报价。
4、不接受联合体报价。
5、投标方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目报价。

	2.业绩要求
	具备电力电子元器件或机电设备及配件或机械设备及配件等研发（设计）或制造（加工）业绩，并提供相应证明材料。

	3.其他要求
	/


2、 商务要求
	工程或服务类

	1.服务要求
	研制同轴线缆“剥、压、焊、测”一体化平台

	2.服务地址
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应在广西百色市百色局办公大楼。

	3.服务期限要求
	2024年11月30日前。

	4.服务人员要求
	/

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

	6.结算及支付条件
	项目研制服务完成且验收通过后，投标方向招标方提供全额发票，招标方收到全额发票后，60日内一次性支付全部费用。

	7.服务方式要求
	投标方自行确定项目研发、测试地点，项目成果试用、交付、验收在广西百色市百色局办公大楼。

	8.售后服务
	本项目售后服务期限为一年，售后服务期限内应提供免费维修服务。

	9.其它
	报价包含所需全部费用。


3、 技术要求
	工程或服务类

	1.技术服务内容（含工作量）
	1、研制同轴线缆“剥、压、焊、测”一体化平台，将同轴线缆放入剥线口中，自动完成剥线工作，将2M头放在焊接平台特制的夹具上，调整端子焊接的铜芯对准下面的焊接头，将线缆铜芯接入2M头，完成自动压接，将2M头的铜芯和焊接线的铜芯接触，瞬间完成热熔接，焊接好后焊接头自动移开完成焊接操作，焊接完成后将焊接头插入平台测试端口即可测试端子的导通绝缘性能，使2M头剥线、压接、焊接、测试一体化全自动操作；
2、装置尺寸≤300*200*100mm；整体重量≤10㎏；工作电压：AC 220V；电源线长度≥2m；手提式包装箱：与装置尺寸配套。
3、交付同轴线缆“剥、压、焊、测”一体化平台1套。

	2.涉及服务的相关仪器设备型号规格
	/

	3.技术服务质量要求及验收标准
	1、同轴线缆“剥、压、焊、测”一体化平台能使2M同轴剥线、压接、焊接、测试一体化全自动操作；
2、同轴线缆剥线无破损，压接无松动，无虚焊，内芯与外层无连通；3、使用数据通信分析仪测试2M同轴线缆误码率(误码率0为合格)。

	4.其它
	/


4、 [bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc351322324][bookmark: _Toc432171539]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	同轴线缆“剥、压、焊、测”一体化平台研制
	项
	1



5、 需提交的证明文件
[bookmark: _GoBack]无。
