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技术要求

[bookmark: _GoBack]木箱整体尺寸要求：外部尺寸要求：5300*1500*1000mm；需要保证木箱内部尺寸：净长：5200mm净宽1400mm；净高700mm；
木箱底部设置“井”字形的底座（4根*4根的100*100实木方进行制作底座）以便于装卸过程中穿钢丝绳或是叉车装卸，在吊装位置需要加装防护材料进行加固，保证吊装稳定性及使用寿命要求。
木箱底部采用不低于30mm实木板铺满；木方材料采用：落叶松、松木、冷杉、榆木等结实耐用的实木板。
木箱四周及侧板顶盖采用不低于20mm厚的胶合板来制作；木箱侧板需要有设计加强木方，加强木方应采用不低于25mm厚、100mm宽的实木板进行加固加强，需要设计有支撑立柱，支撑立柱需要从木箱底部至顶盖处，满足木箱叠加4层后承重支撑要求；顶盖四周及中间同样需要设计有加强木方，加强木方应采用不低于30mm厚、100mm宽的整根实木板进行加固加强
木箱顶盖4周需要配置箱扣，可快速快捷关闭打开；木箱顶部需配置4个吊环，方便仓库在使用过程中可方便安全打开木箱顶盖，吊环位置影不影响堆叠需要。
木箱内按照线棒规格设置梳齿状木方固定，接触线棒的位置加柔性塑料保护材料，线棒再向内堆叠3层，每层8个，平铺布置。每层梳齿状为3根，梳齿宽度不小于30mm，深度100mm； 每根木方尺寸为200mm*100mm，长度符合木箱内净宽使用长度；在梳齿状内需要防护棉增加防护棉，避免线棒绝缘层损坏。
每个木箱需配备6根100mm*100mm木方及12包500g的干燥剂。
木箱使用寿命要求：6-10年。
注意：中标方需到现场测量箱体内、外尺寸并按照技术要求设计木箱并制定木箱制作方案，经发包方同意后方可实施。
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