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[bookmark: _Toc28380]技术规范书

说明：本技术规范书将作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，本技术规范书的工作内容与要求将纳入考核办法中，各投标单位须认真仔细阅读理解。
[bookmark: _Toc6259][bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc8334][bookmark: _Toc13619]一、项目概况
[bookmark: _Toc13003_WPSOffice_Level1]广东美居物业管理有限公司监控中心UPS设备及蓄电池2024年度检测维护零星采购项目(下称“本项目”)位于广东省广州市黄埔区科学大道223号超高压输电公司广州生产指挥中心园区（下称“园区”）。为了确保工作顺利开展，特编制本项目技术规范书。
[bookmark: _Toc10511][bookmark: _Toc7778][bookmark: _Toc19288][bookmark: _Toc31411]二、技术要求
[bookmark: _Toc5043][bookmark: _Toc32170][bookmark: _Toc29346][bookmark: _Toc26836]本次工作的主要内容是对园区监控中心的UPS设备及铅酸蓄电池进行检测，并出具完整、有效、准确的检测报告。具体如下：
[bookmark: _Toc6992][bookmark: _Toc27797][bookmark: _Toc4103]（一）检测内容
[bookmark: _Toc3165]检测单位应按照相关国家标准进行检测，内容包括但不限于以下方面：现场环境及设备状态检查、UPS柜电源切换、蓄电池状态检测、蓄电池放电试验等。
[bookmark: _Toc29849][bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc3292][bookmark: _Toc19644]（二）数据收集与分析
检测单位应采用科学、客观的方法，收集和整理实地调查所得数据，结合相关法律法规和安全标准，进行全面的数据分析，识别潜在的风险和安全隐患。
[bookmark: _Toc4313][bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc11232][bookmark: _Toc20440]（三）检测报告编制
检测单位应根据数据分析结果编制详细的检测报告，内容包括但不限于UPS设备及电池类别，、检测内容，、检测结果，、检测结论、管理措施及整改优化建议等内容。，在检测数据处理和报告编制过程中，检测人员应严格按照规定的程序和要求进行，确保检测结果的准确性和可靠性。报告编制应清晰、准确地反映出UPS设备及蓄电池运行安全状况和改进需求。
同时，检测单位应具备检测结果的追溯能力，能够提供完整、可查询的检测记录和资料，确保检测结果的真实性和可验证性。
[bookmark: _Toc29729][bookmark: _Toc5343][bookmark: _Toc6651][bookmark: _Toc4826]（四）改进方案制定
检测单位应针对检测报告中提出的问题和隐患，提出具体的改进方案和措施，确保设备运行安全问题得到有效解决。
[bookmark: _Toc32294][bookmark: _Toc17451][bookmark: _Toc13407][bookmark: _Toc1981]（五）检测报告提交
[bookmark: _Toc9148_WPSOffice_Level1]检测报告完成后，以书面形式纸质版提交给委托单位，并提供电子版。
3、 [bookmark: _Toc28845][bookmark: _Toc9658][bookmark: _Toc26014][bookmark: _Toc25389]检测作业及安全要求
（一）保密工作
检测单位应根据需求单位要求在进场前完成《安全生产管理协议》（附件1）和《保密协议》（附件2）的签订，按协议约定履行保密和安全生产管理方面相关的义务与承担对应责任。
[bookmark: _Toc21641][bookmark: _Toc20293][bookmark: _Toc31796][bookmark: _Toc32065]（一二）安全防护
一是1.要求检测单位应做好现场防护，围蔽划定检测活动区域，严禁检测人员碰触其他设施，并防范无关人员误入作业区域。
二是2.要求检测单位至少2人在现场作业，其中1人为作业监护人，并安排项目部人员全程跟进作业过程，，作业过程，操作人、监护人要严格按照相关规程开展作业确保现场作业严格遵守安全操作规程，且操作人、监护人必须持有效的低压电工作业证。。
3.检测人员严禁触碰与本次检测无关的设备。
[bookmark: _Toc18223][bookmark: _Toc17121][bookmark: _Toc10050]（二三）实地调查
在检测前，检测人员应认真记录UPS设备的设置、数量、位置和状态，如发现问题及时记录并采取措施。在实地调查后，检测单位应在1个工作日内提交检测方案供管理单位审查，在未获得管理单位认可前，严禁私自作业。
[bookmark: _Toc16289][bookmark: _Toc13706][bookmark: _Toc22024][bookmark: _Toc22297]（三四）检测设备
在检测过程中，检测人员使用自备的检测设备仪器进行检测，检测过程不能UPS设备和蓄电池造成损伤，。并且所使用的的检测仪器要具有相应的合格证书，仪器检测要求要符合国家有关法律法规，严禁使用未经检测合格的检测仪器。
[bookmark: _Toc21618][bookmark: _Toc17775][bookmark: _Toc29237][bookmark: _Toc24594]（四五）安全交流
在检测过程中，检测人员应与相关工作人员进行有效的沟通和协调，确保检测工作的顺利进行，并及时解决可能出现的问题和疑虑。
[bookmark: _Toc31751][bookmark: _Toc17373][bookmark: _Toc30575][bookmark: _Toc28463]（五六）结束工作
检测工作结束后，检测人员应清理现场，确保没有遗留物品或设备，避免对机房设备的正常使用造成影响。
[bookmark: _Toc19588][bookmark: _Toc14460][bookmark: _Toc16690][bookmark: _Toc29248]（六七）时间要求
本次检测需在3天内完成（自管理单位同意开工后计算），检测结束后的1周内提交检测报告。（具体保养时间视实际情况选择）
[bookmark: _Toc11130][bookmark: _Toc10553][bookmark: _Toc8326][bookmark: _Toc12331]四、相关法规依据
包括但不限于以下法律法规，当法律法规有更新时，按照最新的执行。
（1） （一）《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》（YD T3427-2018）；
（二）《信息技术设备用不间断电源通用规范》（GB/T 14715-2017）。
[bookmark: _Toc30975]五、现场图片
[bookmark: _Toc22251]1、现场设备图片
[image: 5019163972338456320]
2、 [bookmark: _Toc26385]UPS设备规格型号
[image: 9807137517084088359]
[bookmark: _Toc22799]
3、 蓄电池规格型号
[image: 11705213339447270183]
[bookmark: _Toc25987][bookmark: _Toc2556]

六、附件
附件1：《安全生产管理协议》
附件2：《保密协议》
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