海南蓄能发电有限公司采购询价函
	询价单位/部门
	海南蓄能发电有限公司/检修中心
	询价联系人/
联系方式
	符英诗/15109831573
	询价时间
	
	报价截
止时间
	

	报价单位
	
	报价时间
	
	报价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货/工期要求
	送货地点/施工地点
	单价（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	税额（元）
	价税合计（元）
	备注

	1
	防水航空插头
	防水航空插头，两端螺丝接线，中间公母对接，铜质插件，绝缘阻燃壳体，接触电阻不大于1Ω，允许工作电压不低于240VAC和240VDC，允许工作电流不小于10A，允许使用温度范围-25摄氏度~85摄氏度，允许电缆线径不小于6mm，4芯对接，允许单芯线径不小于1.5平方mm。防尘防水等级IP68。
外观参考：
[image: lQDPKGw9yuY97sXNA1jNBBCwroGFXh54gmAGZ8YWKrK7AA_1040_856]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	100
	个
	
	
	
	

	2
	防水连接器
	防水连接器，直通型，螺丝结构内芯，铜质连接件，绝缘绝缘阻燃壳体，允许工作电压不低于240VAC和240VDC，允许工作电流不小于10A，允许使用温度范围-25摄氏度~85摄氏度，允许电缆线径不小于6mm，4芯或5芯对接，允许单芯线径不小于1.5平方mm。防尘防水等级IP68。
外观参考：
[image: lQDPKdEuubZ10sXNA8DNBDiwsWX74Yl7jpoGZ8vRD8DeAA_1080_960]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	100
	个
	
	
	
	

	3
	MC4光伏连接器
	MC4光伏连接器，铜质连接件，绝缘绝缘阻燃壳体，接触电阻不大于0.5Ω，允许工作电压不低于240VAC和240VDC，允许工作电流不小于10A，允许使用温度范围-25摄氏度~85摄氏度，允许单芯线径不小于1.5平方mm。防尘防水等级IP68。
外观参考：
[image: lQDPJx-QtWkFmeXNA1TNBDiw8QELDeWIfZYGZ8-8SoDkAA_1080_852]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	100
	个
	
	
	
	

	4
	3D打印机
	（1）3D打印机，成型原理为溶积成型（FDM），技术类型为FDM熔融沉积，成型宽度0.4mm，使用方式为桌面式，打印精度0.1mm，整装发货，连接方式为Wi-Fi、SD卡、连接线，在中国大陆使用，内置微米级激光雷达，支持扩展16色，50HRC硬化钢喷嘴，300℃全金属热端，120℃高温热床，60℃腔温。支持AI首面检测、炒面检测，采用纯碳纤维X轴，全金属焊接XY框架，支持XY轴主动振动抑制。配备电子显示屏，支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用操作。提供切片软件。
（2）自动供料系统。
（3）打印耗材，提供3D打印机官方耗材，打印主材PLA、PETG、ABS，黑、黄、绿、红色（无此颜色可用相近颜色替代），每种材料每种颜色提供5盘（1kg/盘，含料盘），共80盘。提供PVA水溶性支撑材料3盘（0.5kg/盘，含料盘），PLA用支撑材料白色3盘（0.5kg/盘，含料盘）。
外观参考：
[image: lQDPKGvQpyKf2kXNBCDNBDiwLnR-Ow-tNQEGZ71pkUN_AA_1080_1056]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	5
	接线柱
	螺杆螺母铜材质，绝缘阻燃壳体，允许工作电压不低于240VAC和240VDC，允许工作电流不小于10A，可以插接香蕉插头，允许安装背板厚度不小于3mm，红色10个，黑色10个。
外观参考：
[image: lQDPJxGRTMSR9tXNAYzNAyCwB5SZ3A6EurkGY_SB7yYyAA_800_396]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	20
	个
	
	
	
	

	6
	香蕉插座
	4mm安全型香蕉插座，铜材质，绝缘阻燃壳体，允许工作电压不低于240VAC和240VDC，允许工作电流不小于10A，允许安装背板厚度不小于3mm，黄色色50个，绿色50个。
外观参考：
[image: lQDPJyAiOjI1Bn3NA3DNBDiw-itISNw3MeEGZXPQKyW9AA_1080_880]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	100
	个
	
	
	
	

	7
	旋转切换开关
	万能转换开关，LW26，3档（1-0-2），8节，三档双掷（0档不通，其余每档分别接通8对触点），转换角度45°，采用银合金触点，绝缘阻燃壳体，允许工作电压不低于240VAC和240VDC，允许工作电流不小于10A。
外观参考（图中仅有4节，需求为8节）：
[image: lQDPJyCGXPbfc2XNA_DNBDiw4fhbbfNl6UoGZQHFrPGqAQ_1080_1008]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	20
	个
	
	
	
	

	8
	琴键开关
	琴键按钮开关，五键四档，银色圆形键帽。
外观参考：
[image: lQDPKcgWayg3ft3NBDDNBDiwWfPDXiqmbpIGZWDJnnDkAA_1080_1072]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	10
	个
	
	
	
	

	9
	辅助触点
	按钮开关辅助触点，可以扩展，连接方式为螺栓连接，常开触点，采用银合金触点，绝缘阻燃壳体，允许工作电压不低于240VAC和240VDC，允许工作电流不小于10A。
外观参考：
[image: lQDPJwd7PljBRJ3NBCjNBDiwKNxn6TuPYHwGZWXj4w25AA_1080_1064]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	560
	个
	
	
	
	

	10
	手提箱
	铝合金手提箱，银色边框银色面板，内衬面料，空箱，上开盖，带锁扣，箱盖有限位支撑架，箱体有提手，箱内尺寸长500mm，宽350mm，高200mm。
参考外观：
[image: lQDPKHcBj8WkbM3NApTNBDiwVdemBOOM-ZsGZY_9qXEkAA_1080_660]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	5
	个
	
	
	
	

	11
	手提箱
	铝合金手提箱，银色边框银色面板，内衬面料，空箱，上开盖，带锁扣，箱盖有限位支撑架，箱体有提手，箱内尺寸长400mm，宽250mm，高500mm。
参考外观：
[image: lQDPJwK2s6oHZy3NA3TNBDiwqzzlAgPfYuEGZZJzO67yAA_1080_884]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	5
	个
	
	
	
	

	12
	亚克力板
	透明亚克力板，长500mm，宽350mm，厚3mm。
外观参考：
[image: lQDPJx8cSxFxA43NA-DNA_SwwbO7xJ-_rlEGZjmBrPSBAA_1012_992]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	
	
	5
	块
	
	
	
	

	13
	亚克力板
	透明亚克力板，长400mm，宽250mm，厚3mm。
外观参考：
[image: lQDPJx8cSxFxA43NA-DNA_SwwbO7xJ-_rlEGZjmBrPSBAA_1012_992]
	30天
	海南琼中黎母山镇抽水蓄能电站
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	5
	块
	
	
	
	

	总计
	
	
	（报价单位
盖章）
	

	采购确认（由询价部门负责人在履行采购方案和结果审批后确认采购，并签名和加盖部门印章(如有）。
	
	


备注：
1、报价应含运输费、保险费及其他杂费，不再单独列支，并需开具增值税专用发票。
2、若分项报价与汇总项不一致时，以分项报价之和为准。
3、物资采购运输中的风险由供应商承担；供应商发生1次因故不履约的情况将直接列入黑名单，1年内不再进行合作。
4、报价有效期为60天，质保期为     一年      ；付款方式：        100%银行转账     。
5、海蓄公司受理举报部门：党建人事部；举报电话：13707520370；举报邮箱：hxgsjb@126.com。
6、其它： 
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