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一、编制依据

1、《500千伏金海湖变电站新建工程建筑部分施工合同》

2、《500kV金海湖变电站建筑部分施工图纸》

3、《云南送变电工程有限公司非招标采购方式管理办法》（2022 版）

4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

5、《建筑施工机械与设备 钢筋加工机械 安全要求》GB/T38176-2019

二、工程概述

2.1 工程简述

工程项目名称：500千伏金海湖变电站新建工程建筑部分施工

投标标段：500千伏金海湖变电站新建工程建筑部分施工

本工程建设规模:主变容量：最终4×（3×250）MVA，本期2×（3×250）MVA（搬迁利旧500kV乌撒变电站第一、二台主变压器）500kV出线：最终出线8回，本期出线2回，其中1回至500kV乌撒变、1回至500kV奢香变；备用6回。500kV高抗：最终500kV高压并联电抗器2×120Mvar；本期不建设。220kV出线：最终出线14回，本期出线6回，其中2回至220kV毕节变，2回至220kV官屯变，2回至金沙电厂联变；备用8回。35kV出线：无出线，仅接无功补偿装置。35kV电抗器：按4×（2×60）Mvar规划，本期建设2×（1×60）Mvar。35kV电容器：按4×（2×60）Mvar规划，本期建设2×（2×60）3Mvar。直流融冰装置：本期金海湖变暂不新建融冰装置，预留融冰装置场地。

工程建设项目法人：贵州电网有限责任公司

工程项目建设单位：贵州电网有限责任公司

设计单位：中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司

运行单位：贵州电网有限责任公司

监理单位：贵州电力建设监理咨询有限公司

2.2 建筑工程主要技术指标

表1.4-1  主要技术指标比较表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	变电站总用地面积
	hm2
	8.0250
	

	1.1
	围墙内占地面积
	hm2
	5.0002
	

	1.2
	进站道路占地面积
	hm2
	0.9401
	

	1.3
	站外排水设施用地面积
	hm2
	0.1441
	

	1.4
	支护工程及其他占地面积
	hm2
	1.9406
	

	2
	进站道路长度
	m
	173
	

	3
	围墙长度
	m
	983
	

	4
	站区总建筑面积
	m2
	5348.32
	

	7
	站内道路面积
	m2
	6800
	

	8
	主电缆沟长度
	m
	2595
	


注：（因没有施工蓝图，具体工作内容及工程量以正式施工蓝图为准）

三、采购内容及资质要求

3.1采购范围

本次租赁的机械设备为：钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋弯箍机、钢筋滚丝机、磨光机、插入式振捣器、平板振动器。

3.2租赁期限

计划租赁时间为：2024年8月30日至2025年1月30日，具体时间以项目部通知为准。
3.3机械设备规格型号及租赁数量
	序号
	机械设备名称
	规格型号
	租赁数量
	备注

	1
	钢筋调直机
	GT6-14
	1套
	/

	2
	钢筋弯曲机
	GW50
	1套
	/

	3
	钢筋切断机
	GQ50
	1套
	/

	4
	钢筋滚丝机
	JBG-40K/JBG-50K/JBG-40T
	1套
	/

	5
	插入式振捣器
	ZN50
	1套
	/

	6
	交流弧焊机
	
	1套
	/


注：机械设备的规格型号为参考值，出租方可根据实际需要适当调整，但需满足现场施工需求。
3.3 资质要求

营业范围包含施工机械设备租赁。

具体要求

4.1 设备质量标准

1. 设备外观应整洁、无锈蚀、无明显变形。

2. 各部件应完整、齐全，安装牢固，无松动现象。

3. 设备性能稳定，操作灵活，能够满足施工需求。

4.2 安全性能要求

1. 设备应具有完善的安全保护装置，如防护罩、紧急停机装置等。

2. 设备在运转过程中应平稳、无异常声响，无振动过大现象。

3. 设备应符合国家及行业安全标准，经检测合格后方可投入使用。

4.3 使用寿命规定

1. 设备的使用寿命应根据制造商提供的数据及实际使用情况确定。

2. 租赁期间，设备的正常运行时间应满足合同约定，且不得超过其设计寿命。

4.4 维护保养流程

1. 租赁期间，承租方应定期对设备进行日常保养，如清洁、润滑等。

2. 出租方应提供设备的维护保养手册，并指导承租方正确使用和维护设备。

3. 对于设备的定期维修，应由专业人员进行，确保维修质量。

4.5 故障处理机制

1. 设备出现故障时，承租方应及时通知出租方，并配合进行故障排查和处理。

2. 出租方应提供及时、有效的故障处理服务，确保设备尽快恢复正常运行。

4.6 后续处理规范

1. 租赁期满或提前终止租赁时，承租方应按照协议约定归还设备。

2. 出租方应对归还的设备进行验收，确保设备完好无损、性能正常。

五、其他要求

5.1 设备交付与验收

1. 出租方应在租赁期限开始前将设备交付给承租方，并确保设备完好无损、性能正常。

2. 承租方在接收设备时，应仔细检查设备是否完好，如有损坏或缺失应及时通知出租方。

3. 租赁期满，承租方应将设备归还给出租方，并接受出租方的验收。设备应保持原状，损坏或丢失部分按约定进行赔偿。

5.2 设备保管与维护

1. 承租方在租赁期间应妥善保管设备，不得将设备转租、抵押或用于其他非约定用途。

2. 承租方应定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。如需出租方协助维护，应提前通知出租方，并承担相应费用。

3. 若因承租方使用不当或保管不善导致设备损坏，承租方应承担修复或更换的费用。

5.3 违约责任与赔偿

1. 若甲乙双方中的任何一方违反本协议约定，应承担违约责任。

2. 若承租方未按约定支付租赁费用或押金，出租方有权解除协议并要求承租方支付违约金。

3. 若承租方未按约定归还设备或损坏设备未赔偿，出租方有权要求承租方支付赔偿金。

-  -

