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零星采购（天通卫星电话）
技术规范书






南方电网储能股份有限公司
西部检修试验分公司
2024年08月08日
1 总则
1.1 概述
[bookmark: _GoBack]1）投标方需要明确响应产品型号，如投标单位为代理商，需要提供设备制造商出具的项目授权书及制造商出具的售后服务承诺函。
2）本招标文件适用于南方电网储能股份有限公司西部检修试验分公司（以下简称招标方）西部修试公司2024年鲁厂天通卫星电话购置项目（以下简称“本项目”），本招标文件的最终解释权归南方电网储能股份有限公司西部检修试验分公司。
3）投标方应保证所提供的产品满足本技术规范书所列全部技术要求，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。
1.2 采购范围
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术要求
	数量
	计量单位
	供货时间要求
	备注

	1
	天通一号卫星电话
	乐众Lesat P2
	天通卫星电话终端（含1年通信资费），其余技术要求详见本技术规范书
	3
	部
	2024年8月30日前
	每部电话均包含1年天通卫星语音使用套餐费



1.3 应遵循的主要技术标准
投标方所投产品至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规定、规范和标准。
	标  准  号
	标  准  名  称

	ISO9000-GB/T19000
	国家认证生产质量保证体系

	Q/CSG1203028-2017
	南方电网应急通信网络及装备技术规范



2 技术规范
2.1 产品技术参数要求
	名称
	技术参数

	天通一号卫星电话（乐众Lesat P2）
	1、基本功能：天通卫星和全网通移动网络话音、短信和数据功能、 北斗和GPS定位功能。

	
	2、卫星话音速率：话音1.2kbps/2.4kbps/4kbps； 卫星数据速率：1.2kbps-9.6kbps。

	
	▲3、显示单元：≥5英寸显示屏，分辨率≥1920*1080，AMOLED显示屏，阳光下可见度好。

	
	4、系统性能：2.0 GHz 八核处理器，Android 7.1.2智能操作系统。

	
	▲5、存储单元：运行内存≥4GB RAM,机身存储：≥64GB ROM（可支持64G TF卡扩展）。

	
	▲6、外部接口： 防水TYPE-C 模拟耳机接口、充电接口。      

	
	▲7、电池≥5000mAh，待机≥160小时，通话≥10小时；可拆卸电池，方便快速跟换备用电池。（提供技术参数确认函加盖制造商和供应商鲜章）

	
	8、摄像头：前置≥800万，后置≥1300万。

	
	9、传感器：重力、距离、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、气压传感器、温度传感器等。

	
	10、重量：≤ 360克(含电池）， 天线尺寸：φ15mm*100mm(±0.5mm)。

	
	11、防 跌 落 ： 不低于1米防跌落。（提供第三方认证报告）

	
	▲12、防护等级：IP68。（提供第三方认证报告）

	
	▲13、工作温度：可支持-40℃ ~+ 55℃ 。（提供第三方认证报告）

	
	14、天线：支持可拆卸天线，支持扩展小型车载吸顶天线和手持全向天线。

	
	▲15、可支持扩展成室内座机形态，一机多用，支持最远50米延长线。（提供技术参数确认函加盖制造商和供应商鲜章）

	
	16、支持SOS一键报警功能；支持P0C公网对讲一键启动；

	
	17、扩展底座配件产品尺寸≤241×231×46 (mm) 。

	
	18、适配座机形态支持简易UI操控，设备自带插入自适应软件。

	
	19、提供产品型号核准证书、产品CCC证书、产品入网证书。



2.2 使用条件
1）环境温度：-20℃---+55℃
2）相对湿度：5%---95%
3）防护等级：IP68
3 质量保证
3.1质量保质期
1）投标方提供的产品质量保证期为1年，从设备验收合格之日起计算，在质量保质期内，若设备出现非人为原因导致的故障，投标方应负责免费更换或修理。
2）在质量保证期内，如发现投标方提供的设备没有达到本技术规范书的要求或存在缺陷，招标方有权要求赔偿。

4 技术支持
1）投标方负责提供本项目所投产品的开卡及套餐办理服务。
2）由于设备引起的技术故障，可通过服务电话向投标方提出服务请求，投标方应在2小时内协助与指导招标方排除故障，如果不能通过电话支持服务解决产品发生的技术故障，经双方商议确认需要进行现场支持，投标方需派专业售后服务人员在3天范围赴现场协助我公司排除故障。
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