南方电网科学研究院有限责任公司

分布式光纤振动激光模块

零星采购技术附件
采购范围及要求
按照国家、行业、南方电网公司相关规定和要求，进行“分布式光纤振动激光模块”采购，要求模块可独立在水下运行且耐压水深不小于50米，激光波长为1550±3nm，波长准确度为±0.2ppm，光纤接口为PM Panda，光纤接口为FCAPC。
资格条件

	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
