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南方电网深圳供电局有限公司一种便携式导地线激光清洗装置的研制技术规范书

南方电网深圳供电局有限公司

2024年8月  
1、总则
1.1本项目研制一种便携式导地线激光清洗装置，用于输电线路导地线表面附着物和氧化层的清除工作,设备应具备高效、环保、操作简便等特点，以提高清洗效率和安全性。采购该装置的加工、测试等服务。
1.2 本技术条件书适用于南方电网深圳供电局有限公司职创项目《一种便携式导地线激光清洗装置的研究》采购该装置的加工、测试等服务，提出了该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。
1.3 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位制（SI）。如果投标人有自己的标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经需方同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。
1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术条件书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.6 本技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.7 本技术条件书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.8 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

1.9 投标方应在投标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

1.10 投标方应充分理解本技术条件书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。本技术条件书的解释权属于南方电网深圳供电局有限公司。技术条件书未经南方电网深圳供电局有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2、项目概况

运行中的导线、接地线在进行压接时，需要将导线表面的附着物和氧化层清理干净，降低导线与接续管、耐张管之间的接触电阻，避免压接管发热故障，降低事故发生率，保障线路运行安全。传统采用钢刷、砂纸、汽油的清洗方式存在耗时耗力、清洗不够彻底的缺点。本项目研制一种便携式导地线激光清洗装置，装置通过高能激光和快速扫描技术，将导线上的附着物和氧化层受热分解蒸发，可以使其快速恢复金属光泽。采购该装置的加工、测试等服务。
3、装置需具备以下功能
3.1装置由激光清洗主机、激光光缆、手持式激光扫描器、便携式电池、激光控制器、电缆清洗保护罩等组成。
3.2清除范围包括但不限于物件表面树脂、油污、涂层、电镀层、污渍、油漆以及氧化层等。

3.3装置具有体积小，模块化设计，可分拆化，方便现场快速组装功能。
3.4装置采用便携式设计，结构简单紧凑，可单人作业。
3.5装置具体功耗调节功能。
3.6装置采用风冷冷却方式。
3.7装置具体扫描范围、扫描模式、扫描频率调节功能。
3.8装置具有启动安全锁和点动清洗开关；
3.9装置具有激光清洗焦点辅助控制结构，提高手持清洗过程中的稳定性。
3.10装置具备紧急停止按钮
4、装置需满足以下主要技术参数
4.1激光清洗主机参数
激光波长：1064nm

激光平均功率：≥50W

功率不稳定度：＜5%

激光功率范围（%）：10%～100%(可调)

光缆长度：≥1.5m

4.2手持式激光扫描器参数
清洗范围（长*宽）：0～100mm，连续可调

工作模式：双轴支持9种

工作频率：10Hz～300Hz连续可调

激光焦距：≥160mm

有效焦深：≥3mm
手持清洗头重量：＜0.8kg
4.3便携式电池参数
采用高能锂电池组，工作电压48V，可供激光清洗机连续工作90分钟以上
电池重量应小于3kg
4.4整机参数
整机功耗：＜400W

整机重量：应具备便携性，整机重量（含电池）应＜10Kg
主机尺寸（不含电池）应＜220mm*120mm*300mm，含电池尺寸应＜220mm*170mm*300mm（含电池）

工作环境温度：5℃～40℃
工作环境湿度：5%≤80%
5、执行标准

投标方对有关生产过程中的工作环境与工作条件、基本技术要求、冷却要求、激光辐射安全、电气安全、试验方法、检验验收及包装运输等应满足以下国家标准：
GB10320         激光设备和设施的电气安全
GB7247          激光产品的辐射安全、设备分类、要求和用户指南
GB2421          电子产品基本环境试验规程
GB/TB360        激光功率能量测试测试仪器规范
GB/T13740       激光辐射发散角测试方法
GB/T13741       激光辐射光束直径测试方法
GB/T13862-92    激光辐射功率测试方法
6、其他要求

6.1.供应商应对导地线压接过程有清晰的了解。
6.2供应商需配合甲方至少完成2项发明专利的申报。
6.3供应商需配合甲方至少完成2篇论文的编写。
6.4设备交付时需附带完整的使用说明书、维护手册和合格证等相关文件。
6.5设备交付时需进行现场验收，确保设备符合招标要求。
6.6供应商需提供同类产品的应用案例，以证明产品的实际应用效果。
6.7投标文件应包括公司资质证明、售后服务承诺等内容。
6.8供应商需在合同签订后60天内完成设备的交付。
7、项目管理、技术文件、质量保证、技术支持、售后服务
7.1 项目管理
合同签订后，投标方应指定负责本项目的项目经理，配合投标方做好项目全过程技术服务。
7.2 技术文件
7.2.1 投标方在订货前向招标方提供一般性资料如：说明书、系统配置图和主要技术参数。
7.2.2 投标方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。
7.3 质量保证
7.3.1 投标方应保证其所提供的所有设备都是全新的，未使用过的，且按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合质量、规格和性能要求。
7.3.2 投标方应保证设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。由于投标方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内投标方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。
7.3.3 投标方从其他厂商采购的软件和设备，一切质量、版权问题应由投标方负责。
7.3.4 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。
7.3.5 附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
7.4 技术支持
投标方需提供7×24小时技术支持与服务。设备出现故障时必须在24小时内对招标人所提出的维修要求做出响应，48小时内到达现场，对关键部件须在24小时内解决问题。

7.5 售后服务
现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，在保修期内，由于投标方设备质量问题而需要更换和修复的任何部件及维修费用由投标方承担。保修期后，对损坏零部件只收取零部件成本费，投标方需提供技术支持。
附件1 投标差异表（格式）
投标方要将响应文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表。

表2 投标差异表 （投标方填写）
投标方：               

	序号
	招标文件条目
	招标文件条款
	响应文件条款
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注：如无差异，也必须在上表中“偏差说明”一栏注明“无差异”字样。
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