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1.1 一般要求
[bookmark: _Toc353940791][bookmark: _Toc299606280][bookmark: _Toc353939553][bookmark: _Toc444945511]1.1.1 本技术条款主要描述钦州供电局一种无线湿度及温度感应监控装置的研制项目研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除237890-在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
1.1.14 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的优盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用WPS文字，表格部分用WPS表格，图纸部分用CAD迷你画图。投标内容以印刷的投标文件正本为准（另外单独提供附图文件，CAD 格式；实用新型必须要有附图，机械、电路类发明专利申请建议提供结构图，软件类发明专利建议提供流程图。附图只能采用A4大小的图纸。申请机械产品附图要求为AUTOCAD格式的立体轮廓线图，可以结合剖面图、爆炸图等体现发明的特征。图上主要零部件需标注序号，并注明该序号对应的名称。申请电子类产品或机电相结合的产品必须提供主要的电路图，如果一张A4大小的图纸难以表述，可采用分块表示的形式，或先画出电路原理框图，另外再分别提供详细的电路图。）。
1.1.15 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
[bookmark: _Toc5163][bookmark: _Toc252486971][bookmark: _Toc255894290][bookmark: _Toc445194080][bookmark: _Toc222711875][bookmark: _Toc261810243][bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc252485428][bookmark: _Toc293665071]1.2标准和规范
本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。
2工作范围
2.1项目概况
广西电网公司钦州供电局2024年第一批
2.2服务范围
对《220kV垂直双分裂导导线双线钩的改良研究（迭代）》项目提供加工服务。
2.3服务内容
投标方三年内类似业绩不低于10项；
投标方通过ISO9001质量管理体系认证，且在有效期内；
按招标方提供的设计图、技术规范书要求完成一套迭代后的220kV垂直双分裂导线双线钩的研制加工制作。投标方根据项目负责人的设计图及技术方案制定本项目的详细实施技术方案或设计图纸进行加工，并满足以下要求：
1、结构要求：
上部半弧形钩与主件的连接方式，在结构上为“两个半弧形钩连接在主件上”，通过150mm螺纹结构连接主件，侧面加长弧形钩铝合金与主件连接部分。上下两个半弧形钩半径为18mm。迭代版改变双线钩与手扳葫芦连接孔形状，加厚双线钩与手扳葫芦连接部位铝合金。
★2、功能要求：
装置使用的铝合金等材质，应不易变形，满足设计使用要求，不受温度、环境的影响，应通过第三方测试。
装置通用性强，制作方便，操作简单，在使用过程双线钩更容易提起导线，可与手扳葫芦连接使用。
3、 设计图：
[image: E:/桌面/图片1(1).png图片1(1)]
2.4成果交付
	序号
	成果名称
	数量
	交付地点
	备注

	1
	一套迭代后的220kV垂直双分裂导线双线钩
	1
	钦州供电局
	






3应遵循的主要标准
3.1加工服务地点和期限
地点：
服务期限：自合同约定生效之日起至2024年 11月 30日止。投标方向招标方提供一种无线湿度及温度感应监控装置加工成品，并经招标方验收合格。
3.2技术资料
根据合作需要，招标方应在本合同生效后 5个工作日内向投标方提供加工技术方案、图纸等技术资料，明确具体的加工、测试要求：
（1）招标方提出的加工技术方案、图纸等技术资料需经招标方投标方双方审核确认。
（2）双方联系人应在确认的技术资料上签字并注明移交时间。
（3）投标方对于招标方提供的技术方案、图纸等技术资料应当妥善保管，并只能用于本合同项下的加工服务工作。本合同履行完毕后，投标方应当将上述技术方案、图纸等技术资料全部退还给甲方，并不得以复制、扫描等任何方式保存招标方的资料信息,不得为自己或他人加工、生成招标方技术方案、图纸等技术资料下的项目。
3.3验收
投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。
(1) 项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。
(2) 项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意见整改。

4供应商需说明的其它问题
如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。
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