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超高压输电公司昆明局2024年楚雄站、普洱站边坡及站内沉降观测零星采购项目（XZTZ）
零星采购文件
[bookmark: _Toc349031717]一、项目概况及批复文件
[bookmark: _Toc349031716]1.1项目概况
近期广东梅大高速塌方事件，造成多人受伤及死亡。昆明局楚雄站、普洱站皆存在边坡，楚雄站最近一次测量是2010年，距今已隔14年；普洱站2023年发生过地震，存在墙体开裂的情况。为确保站内不发生塌方等类似事故事件，需对楚雄站、普洱站边坡及站内地基建构筑物进行沉降观测，对塌方隐患进行排查。
二、项目实施内容及要求
[bookmark: _GoBack]2.1实施内容：对楚雄站、普洱站边坡及站内（共339个点位）提供2次沉降观测服务,并分别对楚雄站、普洱站出具正式的沉降观测结论报告。
2.2服务期限：2024年08月15日至2025年02月15日，若定标时间晚于起始时间，服务期限顺延，以双方函件为准。
2.3项目服务地点： 云南省普洱市思茅区龙潭乡±800kV普洱换流站以及云南省楚雄彝族自治州禄丰市和平镇三湾村±800kV楚雄换流站  
2.4其他要求：     无       
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”

[bookmark: _Toc349031731]三、 资质要求
	3.1
	具备以下条件之一：
①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；
③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

	3.5
	单位具有沉降观测相关的工程资质。


四、 技术及其他要求
4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）
4.2 服务要求：
4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。
4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。
4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。
4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。
4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。
4.2.6其他要求         无       
五、违约责任
5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。
5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
   

六、设备附图


	序号
	子项名称
	型号
	附图
	备注

	1
	沉降观测服务
	无。
	无。
	楚雄站：
场站内建构筑物：45个测量点位
场地：66个测量点位
边坡：41个测量点位

普洱站：
场站内建构筑物：155个测量点位
边坡：可测量点位32个
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7、 联系人信息
                          ***公司（供应商填写）
	姓名
	职务
	联系方式
	邮箱
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



为方便沟通，请将此项目联系人信息填写后，上传系统。
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