
[image: image1.png]


南方电网深圳供电局有限公司新型架空线路开口销研制技术规范书

南方电网深圳供电局有限公司

2024年8月  
1、总则
1.1本项目研制一种新型开口销，通过特殊形状设计使其能够更稳固地固定在电力线路中，降低脱落和移位的风险，并通过电镀鲜艳的颜色使其更容易被巡检无人机发现，判断其是否脱落。采购该装置的加工、测试等服务。
1.2 本技术条件书适用于南方电网深圳供电局有限公司职创项目《开口销改进项目》采购该装置的加工、测试等服务，提出了该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。
1.3 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位制（SI）。如果投标人有自己的标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经需方同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。
1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术条件书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.6 本技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.7 本技术条件书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.8 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

1.9 投标方应在投标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

1.10 投标方应充分理解本技术条件书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。本技术条件书的解释权属于南方电网深圳供电局有限公司。技术条件书未经南方电网深圳供电局有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2、项目概况

传统开口销在长期使用过程中由于金属疲劳、锈蚀断裂，很容易造成的销子脱落，新型开口销的特殊形状设计使其能够更稳固地固定在电力线路中，有效降低了脱落和移位的风险；通过电镀红色和加装绿色亚克力球的设计显著提高开口销的可见性，使无人机在巡检过程中能够识别并判断开口销是否脱落。采购该装置的加工、测试等服务。
3、装置需具备以下功能

3.1 可视性：电镀红色和加装绿色亚克力球的设计应显著提高开口销的可见性，使无人机在飞行过程中能够轻松识别并判断开口线是否脱落。
3.2 耐用性：整体结构需具备较高的耐用性，能够经受各种恶劣天气和环境的考验。
4 装置的构成需满足以下要求：
4.1 不锈钢丝：选用直径4mm的不锈钢丝作为主体材料，以确保其足够的强度和耐腐蚀性。
4.2 亚克力球：选用不透明绿色亚克力材料制作球体，球体应具有良好的耐候性及抗紫外线性能，确保长时间使用不变色、开裂。

4.3 电镀处理：将不锈钢丝电镀为红色，电镀层应均匀、光亮、无气泡、无脱落，且具备良好的耐腐蚀性。
5、设备技术参数
主体不锈钢丝直径：4mm
主体材料：铬含量≥10.5%，碳含量≤1.2%
6、其他要求

6.1折弯工艺：不锈钢丝需精确折弯成符合设计要求的形状，折弯处应平滑过渡，无锐角和毛刺；
6.2开口销设计：开口销的设计需满足固定销的安装要求，确保安装稳固、不易脱落。开口销的开口部分应易于打开和闭合，且闭合后应紧密贴合，防止松动；

6.3球体固定：绿色亚克力球应通过高强度胶水或其他可靠方式牢固固定在开口销上，确保恶劣环境下不脱落；

6.4电镀处理：将不锈钢丝电镀为红色，电镀层应均匀、光亮、无气泡、无脱落，且具备良好的耐腐蚀性；

6.5供应商需配合甲方至少完成1篇论文的编写；

6.6供应商需配合甲方至少完成1项发明专利的申报；
6.7以上测试加工等技术服务需要供应商自己提供相应材料；
6.8加工产品装置试验调试过程中加工供应商技术人员需要熟悉现场应用方法；

6.9加工产品装置需要与发明专利技术相关；

7、项目管理、技术文件、质量保证、技术支持、售后服务
7.1 项目管理
合同签订后，投标方应指定负责本项目的项目经理，配合投标方做好项目全过程技术服务。
7.2 技术文件
7.2.1 投标方在订货前向招标方提供一般性资料如：说明书、系统配置图和主要技术参数。
7.2.2 投标方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。
7.3 质量保证
7.3.1 投标方应保证其所提供的所有设备都是全新的，未使用过的，且按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合质量、规格和性能要求。
7.3.2 投标方应保证设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。由于投标方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内投标方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。
7.3.3 投标方从其他厂商采购的软件和设备，一切质量、版权问题应由投标方负责。
7.3.4 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。
7.3.5 附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
7.4 技术支持
投标方需提供7×24小时技术支持与服务。设备出现故障时必须在24小时内对招标人所提出的维修要求做出响应，48小时内到达现场，对关键部件须在24小时内解决问题。

7.5 售后服务
现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，在保修期内，由于投标方设备质量问题而需要更换和修复的任何部件及维修费用由投标方承担。保修期后，对损坏零部件只收取零部件成本费，投标方需提供技术支持。
附件1 投标差异表（格式）
投标方要将响应文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表。

表1 投标差异表 （投标方填写）
投标方：               

	序号
	招标文件条目
	招标文件条款
	响应文件条款
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如无差异，也必须在上表中“偏差说明”一栏注明“无差异”字样。

                                       投标方名称（电子签章） 
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