
贺州供电局2024-2026年食堂排油烟系统
          清洁服务项目技术规范书

一、总则
  本规范旨在明确排油烟系统清洗的工作要求和操作标准，确保排油烟系统清洗过程安全、有效，提高设备清洁度和使用寿命。
二、责任部门与人员
  1.清洗工作由后勤部门负责组织实施，指定专人负责排油烟系统清洗的具体工作。
  2.相关部门应配合后勤部门，确保清洗工作顺利进行。 
三、清洗周期与频次
  排油烟系统清洗周期根据使用频率和油烟污染程度，一年度（十二个月）进行三次全面清洗，本项目根据乙方实际清洗次据实结算。
四、清洗方法与流程
  1.清洗前，应先关闭电源，确保油烟机处于断电状态。
  2.使用专用清洗剂或中性洗涤剂对油烟机外壳进行擦拭，去除表面污渍和油渍。
  3.拆下油烟机滤网，用软毛刷或高压水枪清洗滤网，确保无油污残留。
  4.清洗油烟机内部时，应使用专用工具或高压气枪进行吹洗，去除油污和积尘。
  5.清洗完成后，应对油烟机进行全面检查，确保无遗漏和损坏。
五、清洗工具与材料
  1.清洗工具包括软毛刷、高压水枪、高压气枪等，应确保工具完好、干净。
  2.清洗材料应选用专用清洗剂或中性洗涤剂，避免使用腐蚀性强的化学剂。
六、清洗安全与防护
  1.清洗过程中，应确保电源已断开，避免触电事故发生，如因乙方操作不当造成的伤害，由乙方自行承担。
  2.清洗人员应穿戴工作服和防护用品，避免油渍和清洗剂对皮肤造成刺激。
  3.清洗现场应保持良好的通风，避免清洗剂挥发造成空气污染。
七、清洗效果与验收
  1.清洗完成后，应对油烟机进行全面检查，确保无油污、无积尘、无损坏。
  2.相关部门应对清洗效果进行验收，符合要求后方可投入使用。
八、违规处理与记录管理
  1.对于未按照本规范进行排油烟系统清洗的单位或个人，将给予相应的违规处理，包括但不限于警告、罚款等。
  2.清洗工作应建立记录管理制度，对清洗时间、清洗人员、清洗效果等信息进行记录，以备查阅。

