一种便携可智能连接的高空作业接线装置（B类推广）项目材料采购技术要求

项目概况：

职工创新项目《便携可智能连接的高空作业接线装置（B类推广）》材料费零星采购，用于购置智能蓄电池磁吸装置、绝缘护套、智能卡接器件等，以满足生产便携可智能连接的高空作业接线装置材料所需。

一、技术要求：

1.1工具组成

本工具由以下主要部件构成：智能蓄电池磁吸装置（含高空接线钳操作杆主体）、绝缘护套、智能卡接器件。

1.2功能要求

（1）蓄电池蓄电能够有效保证连接装置持续可用。

（2）带有钳头的操作杆段与主杆分离后需一直处于垂直位置误差不超过±10°。

（3）交付材料无外观缺陷，包括如凹坑、裂纹、翅曲、裂缝、污渍、沙粒、毛刺、气泡、颜色均匀。

（4）智能卡接器件能进行远程遥控，遥控距离达15米。

（5）可拆卸绝缘护套圈可以预防雨水及强光晒影响操作人员的正常操作同时对装置杆体起到一定保护作用。

二、交付项：

	序号
	物资（材料）名称
	规格型号
	主要技术指标
	数量
	单位

	1
	智能蓄电池磁吸装置（含高空接线钳操作杆主体）
	/
	耐抗拉强度不小于70Mpa；
耐抗弯强度不小于180Mpa；
耐冲击强度不小于220J/m;
蓄电池待机时间不小于15天；
具备接口自适性对齐微调功能；
具备工作指示灯及充放电指示；
热变形温度不低于130℃。
	1
	套

	2
	绝缘护套
	/
	具有防水、绝缘等特性；
电压等级：交流10kV，直流220kV；
防腐等级：WF2；
热变形温度不低于120℃。
	1
	个

	3
	智能卡接器件
	/
	电流：0.25A；
电压：DC24V；

功率：6W；
磁吸力不小于40kg；
遥控距离不小于12米；

具有高压作业卡接适配能力；
具有标准接口，可与智能蓄电池磁吸装置形成一体化连接。
	1
	个


三、期限要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付。

