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数字电网科技2024年阻燃护套电缆零星采购项目
技术规范书
南方电网数字电网科技（广东）有限公司
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总则
1.1 本技术规范书适用于数字电网科技2024年阻燃护套电缆零星采购项目。本技术规范书提出了项目的技术内容、服务范围等要求，规范书的所有解释权归南方电网数字电网科技（广东）有限公司所有。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，报价人应提供符合本规范书的项目成果。

1.3 如报价人提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如报价人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么报价人提供的技术服务或方案应完全满足本技术规范书的要求。

1.4 在根据本技术规范书签订技术协议之后，采购人有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由采购人、报价人双方共同商定。

1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

1.6 本技术规范书经采购人、报价人双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。同时，技术规范书未尽事宜，由采购人、报价人双方协商确定。

1.7报价人若不能完全响应或优于响应本技术规范要求，则视为报价无效。

供货范围一览表

报价人应按本规范书的要求提供全新的、合格的货物。报价人所提供的组件或附件如需向第三方外购时，报价人应对质量向采购人负责，并提供相应出厂和验收证明。
供货一览表：

表2.1 主要设备供货一览表

	序号
	名称
	预计数量

	
	
	

	1
	电缆
	2000米


报价人响应：

范围和界限

标“▲”项为特别关注项，请报价人特别关注，报价人一旦报价，则默认接受本技术规范书的所有要求。
本规范规定了南方电网数字电网科技（广东）有限公司电缆、使用条件、要求。

▲本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款4所规定的有关标准执行。
▲供货周期：自成交通知之日起至2024年8月30日前。
▲在合同签订之前，采购人有权对报价人的履约能力及报价文件的真实性进行审查。审查方式包括询问、调查和实地考察。
报价人响应：

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外,报价人所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果报价人选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在报价人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从采购人处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：
GB/T 12706.1-2008　  额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV挤包绝缘电力电缆及附件

GB/T 19666-2005　    阻燃和耐火电线电缆通则
报价人响应：

使用条件

本技术文件所规定的技术条款和参数要求，适用下列环境条件使用
 正常工作大气条件
a)  环境温度:

室外温度变化范围为-20℃～70℃，相对湿度为10%～93%。
b) 最大相对湿度: 93%

c) 大气压力：80kPa～106kPa。
d) 地震烈度:8度；水平加速度: 0.25g；垂直加速度: 0.125g。
2）周围环境
a) 场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；
b) 使用地点不出现超过GB/T 11287-2000规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震；
报价人响应：

关键技术参数

	序号
	设备名称
	要求

	1
	电缆
	具有阻燃A类性能

	
	
	绝缘和护套材料均为聚氯乙烯（PVC）

	
	
	线芯材质为铜

	
	
	具有钢带铠装和聚氯乙烯外护套

	
	
	三芯电缆，且每芯的截面积为4平方毫米

	
	
	满足型号：ZA-VV22 3*4 电缆的所有国标要求


技术参数响应表

报价人应认真逐项填写所供物资技术参数响应表中“报价人响应情况”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“报价人响应情况”栏之外的数值，不可出现技术负偏差的情况。
表 技术参数响应表
	序号
	名称/响应内容
	采购人要求值
	报价人响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


包装、运输和储存

8.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

8.2 在包装箱外应标明需方的订货型号、发货号。
8.3 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
8.4 从报价人到目的地的运输由报价人负责。目的地由采购人指定的地点。
报价人响应：

售后服务
报价人所提供的电缆，要求10年的质保期。在质保期内，如果发生非人为及不可抗力损坏，报价人要调查故障原因并修复直至满足性能的要求。
在质量保证期间，报价人应在接到采购人通知的4小时内给予答复，并在48小时内到达现场提供维保服务。

报价人响应：
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