变频器控制板技术规范书

贵港供电局供应链服务中心

2024年7月

材质：金属和塑料

工作环境：-10°C至 +50°C

颜色：深灰色

产品参考图：
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五、其他

1、产品介绍

‌该控制单元支持PROFINET，‌并具备矢量控制功能。‌通过扩展功能许可，‌可以实现轻松定位EPOS 4，‌并可配置DI / DO，‌具体为6 DI（‌可用作3 F-DI）‌，‌5 DI，‌3 DO（‌可用作1 F-DO）‌，‌以及2 AI，‌2 AO。‌安全集成功能包括STO，‌SBC，‌SS1，‌通过扩展安全许可证编码器实现的进一步安全功能包括D-CLIQ + HTL / TTL / SSI，‌以及终端保护解决方案/ HTL IP20。‌此外，‌还配备了USB-和SD / MMC-接口。

‌2、提供及时优质的供货服务。

3、变频器包装好，防止运输中损坏。

4、提供系统优质的安装服务。
六、供货范围

需求物资信息

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	变频器控制板
	控制单元适用于SINAMICS G120变频器系统
	块
	1
	升降变频器控制单元

	2
	变频器控制板
	控制单元适用于SINAMICS G120变频器系统
	块
	1
	走行变频器控制单元

	交货日期
	按合同指定的交货日期

	交货地点
	需方指定地点

	说明：原设备使用西门子变频器6SL3246-0BA22-1FA0，要求本次变频器控制单元的采购须满足以上技术参数并具有良好的兼容性，确保新旧版本的完美融合。


