编码器技术规范书

贵港供电局供应链服务中心

2024年7月

材质：金属

工作环境：-20°C至+80°C

颜色：银灰色
产品参考图：
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五、其他

1、产品介绍

产品参数：法兰：58mm；启动力矩无密封：0.01Nm；径向轴负载能力：80N；轴向轴负载能力：40N；重量：大约0.4KG；材料：轴 不锈钢 H7；启动力矩带密封：0.05Nm；防护等级：IP65；安全防护：高轴承负载、抗冲击、抗干扰；类型：光电型；电路：具有短路输出保护；连接：反极性连接保护；抗干扰：磁场保护；安装支架：加厚不锈钢结构。

‌2、提供及时优质的供货服务。

3、编码器包装好，防止运输中损坏。

4、提供系统优质的安装服务。
六、供货范围

需求物资信息

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	编码器
	法兰：58mm
启动力矩无密封：0.01Nm
径向轴负载能力：80N
轴向轴负载能力：40N
	个
	1
	货叉编码器

	交货日期
	按合同指定的交货日期

	交货地点
	需方指定地点

	说明：原设备使用德国库伯勒KUBLER编码器8.5868.12C2.C212，要求本次编码器的采购须满足以上技术参数并具有良好的兼容性，确保新旧版本的完美融合。


