变频器制动单元技术规范书

贵港供电局供应链服务中心

2024年7月

材质：金属和塑料

工作环境：-10°C至 +50°C

颜色：深灰色

产品参考图：

[image: image1.png]



五、其他
1、产品介绍
变频器是一种包含各种功能单元的模块化变频器系统。基本上包括：控制单元 (CU)、电源模块 (PM)。在多种可以选择的操作模式下对 PM 和连接的电机进行控制和监视。通过控制单元，可与本地控制器以及监视设备进行通讯。电源模块的功率范围为 0.37 kW 至 250 kW。电压和功率范围 380 – 690 V ± 10% 三相交流，0.37 - 250 kW；控制类型 矢量控制，FCC（磁通电流控制），多点特性（可参数化的 V/f 特性）。

2、提供及时优质的供货服务。

3、变频器包装好，防止运输中损坏。

4、提供系统优质的安装服务。
六、供货范围

需求物资信息

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	变频器制动单元
	电源模块的功率范围为 0.37 kW 至 250 kW
	套
	1
	走行变频器功率单元

	交货日期
	按合同指定的交货日期

	交货地点
	需方指定地点

	说明：原设备使用西门子变频器6SL3210-1PE23-3UL0，要求本次变频器控制单元的采购须满足以上技术参数并具有良好的兼容性，确保新旧版本的完美融合。


