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1 总则

1.1 本技术规范书适用于   曲靖供电局2024年光时域反射仪（OTDR）维修   ,它提出了该项技术服务物资、设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也末充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供的技术服务符合本规范书并满足不低于现行的IEC标准和国家标准要求。

1.3 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本技术规范书经招、投标双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
2 服务要求

2.1 服务范围

本产品在2019年采购，目前此款OTDR已经过质保期限，因在通信抢修、运维、检修、验收测试过程中测试出来的数据和精度有一定的测试误差，需对此光时域反射仪（OTDR)（2019新增）返原厂进行故障维修。

设备名称：光时域反射仪（OTDR）
产品型号：TK-2-FTB-7600E-0023B-EN
生产厂家：加拿大EXFO

身份编码：0502 Z B CY44 4000017 T

2.2服务方式

由招标方寄送故障光时域反射仪（OTDR）至中标方进行设备维修，且中标方提供足够现场所需原厂生产的配件。
投标方必须提供原厂出具的唯一维修授权，达到原厂的品质维修保证，质保期要求为6个月。

2.3供货范围

本次技术服务所需的全部物资均由投标方提供。且投标方提供的货物的同时需提供产品合格证和相关检验证书给招标方。

3.材料技术要求
投标方提供的材料必须是全新的,持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。

4 技术服务要求

光时域反射仪（OTDR）由测试模块、测试平台、电源适配器、触摸笔、手提包和光纤测试仪跳线等组成。

故障原因：仪表激光器测不到光缆距离、无光纤损耗和衰减等问题，疑似仪表内部测试模块主板出现故障。需对本仪表进行全面检修，使仪表维修后达到原厂出厂标准。
5 工期要求

自合同签订之日起3个月内。

6 使用条件
工作温度：0°C至50°C （32°F至122°F）
存储温度：-40°C至60°C（-40°F至140°F）
相对湿度：0%至95%
7 验收
验收由招标方人员现场验收，对于招标方提出的整改要求，投标方必须及时按要求整改。如果招标方验收不合格或施工材料不满足要求，并且投标方不配合整改的，招标方有权终止本次技术服务，所造成的一切损失由投标方承担，包括负荷的损失。
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