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1 总则
1.1本规范书适用于防盗门，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全清楚本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款，除了用“宜”字表述的条款外，对低于本规范书技术要求的差异一律不予接受。

1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。
2 主要技术说明
、主要技术参数

200CM*100CM，尺寸需实际现场测量，防盗级别：甲级；门板材质：铸铝材质；门扇填充：航空铝箔，防盗门含包边、五金合页等，开向：需与招标方核实。

3.技术服务和售后服务

1.1随时免费提供技术支持和疑难问题的解答。根据用户实际要求和适用范围，提供最佳方案。

1.2产品在使用过程中如出现故障，接到通知后立即技术响应，并保证无偿提供备用或现场技术支持。

1.3产品免费保证三年能正常使用。如产品三个月内仍达不到现场的技术指标要求，须无条件更换新配件或无条件退货。
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	防盗门尺寸统计表

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	使用地点
	备注

	1
	防盗门
	200CM*100CM
	扇
	1
	海港站防城港地调备调调度室
	200CM*100CM，尺寸需实际现场测量，防盗级别：甲级；门板材质：铸铝材质；门扇填充：航空铝箔，防盗门含包边、五金合页等，开向：需与招标方核实。


	


